ชื่อออบเจ็คของ SMA | ลงทะเบียนที่อยู่ของ SMA | จำนวนการลงทะเบียน SMA ที่ต่อเนื่องกัน | ชนิดข้อมูลของ SMA | รูปแบบข้อมูลของ SMA | เข้าถึง SMA | ลงทะเบียนที่อยู่ของ SunSpec | ชื่อ SunSpec | แบบจำลองข้อมูล SunSpec | จำนวนการลงทะเบียน SunSpec ที่ต่อเนื่องกัน | ชนิดข้อมูลของ SunSpec | ค่าตัวคูณมาตราส่วนการลงทะเบียน SunSpec | ข้าถึง SunSpec | หน่วย | ช่วงค่าของ SMA | ค่าเริ่มต้น | Grid Guard | ออบเจ็คควบคุมอุปกรณ์ | คำจำกัดความ (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 ถึง 4294967294 | - | - | - | ชุดซอฟต์แวร์ | Pkg.swRev
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์สำหรับผู้ใช้เครื่อง | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์สำหรับผู้ใช้เครื่อง | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์สำหรับผู้ประกอบติดตั้ง | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์สำหรับผู้ประกอบติดตั้ง | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์ สำหรับ การบริการซ่อมบำรุง | Op.EvtCntSvc
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | จำนวนเหตุการณ์ สำหรับ การบริการซ่อมบำรุง | Op.EvtCntSvc
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: ไม่มี (NoneDsc) | 1 | - | - | มาตรการขจัดข้อผิดพลาด | -
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | หมายเลขเหตุการณ์ปัจจุบันสำหรับผู้ผลิต | Op.EvtNoDvlp
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: ไม่มี (NoneMsg) | 1 | - | - | การแจ้ง | -
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: ติดต่อผู้ผลิต (PrioA) 337: ติดต่อผู้ประกอบติดตั้ง (PrioC) 338: ใช้ไม่ได้ (PrioIna) 887: ไม่มี (NonePrio) | 3 | - | - | สิ่งที่แนะนำให้ทำ | Op.Prio
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | ระยะเวลา | RO | - | - | - | - | - | - | - | วินาที | - | - | - | - | ระยะเวลารอ จนถึงการป้อนเข้า | Op.TmsRmg
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: ข้อผิดพลาด (Alm) 303: ปิด (Off) 307: Ok (Ok) 455: คำเตือน (Wrn) | 2 | - | - | สภาพ | Op.Health
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | กำลังที่กำหนดในสภาพข้อผิดพลาด | -
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | กำลังที่กำหนด ในสภาพ Ok | -
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | กำลังที่กำหนด ในสภาพ Ok | -
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | กำลังที่กำหนด ในสภาพ การเตือน | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RO | 40005 | Mn | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | ผู้ผลิต | -
Sys.DevRstr | 40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: ดำเนินการ (Do) | - | - | - | กระตุ้นให้มีการเริ่มต้นเครื่องใหม่ | DeviceReset,DevRs
Upd.AutoUpdIsOn | 40647 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: ใช่ (Yes) 1130: ไม่ใช่ (No) | 2 | - | - | อัพเดทแบบอัตโนมัติเปิดอยู่ | -
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: เยอรมัน (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL)POLSKI 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | ภาษาของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ | CntrySet.Lang
DtTm.DlSvIsOn | 40005 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: ใช่ (Yes) 1130: ไม่ใช่ (No) | 1 | - | - | เปลี่ยนเวลา ฤดูร้อน/ฤดูหนาว อัตโนมัติ เปิดอยู่ | -
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) SMAプロトコル経由の自動式 (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | เขตเวลา | -
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: สภาพสวิตช์ รีเลย์วงจรข่าย (GriSwCpy) 1341: การแจ้งเหตุขัดข้อง (FltInd) 1342: ระบบบังคับควบคุมเครื่องระบายอากาศ (FanCtl) 1343: การใช้ของตนเอง (SelfCsmp) 1349: การบังคับควบคุมผ่านทางระบบสื่อสาร (ComCtl) 1359: กลุ่มแบตเตอรี่ (BatCha) | 2 | - | - | โหมดการทำงาน รีเลย์หลายหน้าที่ | Mlt.OpMode
MltFncSw.OpMode | 40577 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: สภาพสวิตช์ รีเลย์วงจรข่าย (GriSwCpy) 1341: การแจ้งเหตุขัดข้อง (FltInd) 1342: ระบบบังคับควบคุมเครื่องระบายอากาศ (FanCtl) 1343: การใช้ของตนเอง (SelfCsmp) 1349: การบังคับควบคุมผ่านทางระบบสื่อสาร (ComCtl) 1359: กลุ่มแบตเตอรี่ (BatCha) | 2 | - | - | โหมดการทำงาน รีเลย์หลายหน้าที่ | Mlt.OpMode
MltFncSw.Stt | 30875 | 2 | U32 | รายการแท็ก | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: ปิด (Off) 308: เปิด (On) | 1 | - | - | ตัวกำเนิด การสร้างวงจรข่าย | -
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 |