Имя объекта | Адрес регистра SMA | Количество взаимосвязанных регистров SMA | Тип данных SMA | Формат данных SMA | Доступ SMA | Адрес регистра SunSpec | Имя SunSpec | Информация о модели SunSpec | Количество взаимосвязанных регистров SunSpec | Тип данных SunSpec | Коэффициент масштабирования регистра SunSpec | Доступ SunSpec | Единица | Диапазон величин SMA | Значение по умолчанию | Grid Guard | Объект управления установкой | Определение (высокоскоростное проводное соединение SMA Speedwire) | SMA Data/RS485
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | от 0 до 4294967294 | - | - | - | Пакет программ | Pkg.swRev
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество событий для пользователя | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество событий для пользователя | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество событий для монтажника | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество событий для монтажника | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество событий для специалиста сервисной службы | Op.EvtCntSvc
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество событий для специалиста сервисной службы | Op.EvtCntSvc
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: нет (NoneDsc) | 1 | - | - | Мера по устранению неисправности | -
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Текущий номер события для изготовителя | Op.EvtNoDvlp
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: нет (NoneMsg) | 1 | - | - | Сообщение | -
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Свяжитесь с изготовителем (PrioA) 337: Свяжитесь с монтажником (PrioC) 338: неверный (PrioIna) 887: нет (NonePrio) | 3 | - | - | Рекомендуемое действие | Op.Prio
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Продолжительность | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Время ожидания до подачи питания | Op.TmsRmg
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Ошибка (Alm) 303: Выкл. (Off) 307: Ok (Ok) 455: Предупреждение (Wrn) | 2 | - | - | Состояние | Op.Health
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Номинальная мощность при наличии ошибки | -
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Номинальная мощность в нормальном состоянии | -
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Номинальная мощность в нормальном состоянии | -
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Номинальная мощность при наличии предупреждения | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40005 | Mn | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Изготовитель | -
Sys.DevRstr | 40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Выполнение (Do) | - | - | - | Выполнить перезапуск устройства | DeviceReset,DevRs
Upd.AutoUpdIsOn | 40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Да (Yes) 1130: Нет (No) | 2 | - | - | Включено автоматическое обновление | -
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Язык оболочки | CntrySet.Lang
DtTm.DlSvIsOn | 40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Да (Yes) 1130: Нет (No) | 1 | - | - | Включен автоматический переход на зимнее/летнее время | -
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Автоматически по протоколу SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Часовой пояс | -
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Состояние переключения сетевого реле (GriSwCpy) 1341: Сообщение о неисправности (FltInd) 1342: Управление вентилятором (FanCtl) 1343: Собственное потребление (SelfCsmp) 1349: Управление с помощью обмена данными (ComCtl) 1359: Аккумуляторный блок (BatCha) | 2 | - | - | Режим работы многофункционального реле | Mlt.OpMode
MltFncSw.OpMode | 40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Состояние переключения сетевого реле (GriSwCpy) 1341: Сообщение о неисправности (FltInd) 1342: Управление вентилятором (FanCtl) 1343: Собственное потребление (SelfCsmp) 1349: Управление с помощью обмена данными (ComCtl) 1359: Аккумуляторный блок (BatCha) | 2 | - | - | Режим работы многофункционального реле | Mlt.OpMode
MltFncSw.Stt | 30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Выкл. (Off) 308: Вкл. (On) | 1 | - | - | Состояние многофункционального реле | -
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Мбит/с (ConnSpd10) 1721: 100 Мбит/с (ConnSpd100) | 1 | - | - | Скорость соединения SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Полудуплексный (HalfDpx) 1727: Дуплексный (FulDpx) | 1 | - | - | Дуплексный режим SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Ошибка (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Предупреждение (Wrn) 1725: Нет соединения (NotConn) | 4 | - | - | Состояние соединения по Speedwire у SMACOM A | -
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Мбит/с (ConnSpd10) 1721: 100 Мбит/с (ConnSpd100) | 1 | - | - | Скорость соединения SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Полудуплексный (HalfDpx) 1727: Дуплексный (FulDpx) | 1 | - | - | Дуплексный режим SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Ошибка (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Предупреждение (Wrn) 1725: Нет соединения (NotConn) | 4 | - | - | Состояние соединения по Speedwire у SMACOM B | -
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Да (Yes) 1130: Нет (No) | 1 | - | - | Автоматическая настройка Speedwire включена | -
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Env.TmpVal | 34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Наружная температура | -
Env.TmpVal | 34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Наружная температура | -
Env.TmpVal | 34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Наружная температура | -
Env.TmpValMax | 34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Максимальная измеренная наружная температура | -
Mdul.TmpVal | 34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Температура модуля | -
Mdul.TmpVal | 34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Температура модуля | -
Mdul.TmpVal | 34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Температура модуля | -
Env.HorWSpd | 34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Скорость ветра | -
Env.HorWSpd | 34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Скорость ветра | -
Env.HorWSpd | 34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Скорость ветра | -
Env.ExInsol | 34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Инсоляция внешнего датчика | ExlSolIrr
Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Дневная выработка | -
Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Дневная выработка | -
Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Дневная выработка | -
Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Дневная выработка | -
Metering.GridMs.Hz | 31447 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Гц | - | - | - | - | Частота в сети | -
Metering.GridMs.A.phsA | 31435 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Выходной ток подачи питания в сеть, фаза L1 | -
Metering.GridMs.A.phsB | 31437 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Выходной ток подачи питания в сеть, фаза L2 | -
Metering.GridMs.A.phsC | 31439 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Выходной ток подачи питания в сеть, фаза L3 | -
Metering.GridMs.PhV.phsA2B | 31451 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фазы L1 и L2 | -
Metering.GridMs.PhV.phsB2C | 31453 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фазы L2 и L3 | -
Metering.GridMs.PhV.phsC2A | 31449 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фазы L3 и L1 | -
Metering.GridMs.PhV.phsA | 31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фаза L1 | -
Metering.GridMs.PhV.phsB | 31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фаза L2 | -
Metering.GridMs.PhV.phsC | 31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фаза L3 | -
Metering.GridMs.W.phsA | 31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Отдаваемая в сеть мощность, L1 | -
Metering.GridMs.W.phsB | 31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Отдаваемая в сеть мощность, L2 | -
Metering.GridMs.W.phsC | 31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Отдаваемая в сеть мощность, L3 | -
Metering.GridMs.WIn.phsA | 31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Получаемая из сети мощность, фаза L1 | -
Metering.GridMs.WIn.phsB | 31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Получаемая из сети мощность, фаза L2 | -
Metering.GridMs.WIn.phsC | 31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Получаемая из сети мощность, фаза L3 | -
Metering.GridMs.VAr.phsA | 31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВАр | - | - | - | - | Реактивная мощность подачи питания в сеть, фаза L1 | -
Metering.GridMs.VAr.phsB | 31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВАр | - | - | - | - | Реактивная мощность подачи питания в сеть, фаза L2 | -
Metering.GridMs.VAr.phsC | 31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВАр | - | - | - | - | Реактивная мощность подачи питания в сеть, фаза L3 | -
Metering.GridMs.TotVAr | 31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВАр | - | - | - | - | Реактивная мощность подачи питания в сеть | -
Metering.GridMs.VA.phsA | 31441 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВА | - | - | - | - | Полная мощность L1 | -
Metering.GridMs.VA.phsB | 31443 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВА | - | - | - | - | Полная мощность L2 | -
Metering.GridMs.VA.phsC | 31445 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВА | - | - | - | - | Полная мощность L3 | -
Metering.GridMs.TotVA | 31455 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВА | - | - | - | - | Полная мощность | -
Metering.GridMs.TotPF | 31433 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коэффициент смещения | -
Metering.GridMs.TotPFEEI | 31499 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коэффициент смещения EEI | -
Metering.GridMs.TotWOut | 30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Мощность, подаваемая в сеть | PacFeed-In
Metering.GridMs.TotWOut | 32341 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Мощность, подаваемая в сеть | PacFeed-In
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Показание счетчика питания | GM.TotWhOut
Metering.GridMs.TotWIn | 30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Мощность, получаемая из сети | PacConsumption
Metering.GridMs.TotWhIn | 30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Показание счетчика получения | -
Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc | 41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: Счетчик энергии SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Инвертор (MsSrcDev) | 2 | - | - | Источник контрольного измерения для регулирования реактивной и эффективной мощности | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | 41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Вт | от -500000 Вт до 500000 Вт | 0 Вт |  | - | Внешняя настройка эффективной мощности, параметр возврата настройки эффективной мощности | -
Bat.ChaCtlComAval | 31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Да (Yes) 1130: Нет (No) | 2 | - | - | Доступно управление зарядом аккумулятора по каналу обмена данными | -
Bat.ChaCtlComAval | 34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Да (Yes) 1130: Нет (No) | 2 | - | - | Доступно управление зарядом аккумулятора по каналу обмена данными | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: актив. (Act) 803: неактив. (Ina) | 1 | - |  | Регулировка эффективной и реактивной мощности с помощью обмена данными | FedInSpntCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 44427 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: актив. (Act) 803: неактив. (Ina) | 1 | - |  | Регулировка эффективной и реактивной мощности с помощью обмена данными | FedInSpntCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Настройка эффективной мощности | FedInPwrAtCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 44425 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Настройка эффективной мощности | FedInPwrAtCom
Operation.CmpBMS.OpStt | 34659 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Неисправность устройства (DevFlt) 303: Выкл. (Off) 388: Состояние работы (SttOp) 1295: Режим ожидания (Stdby) 2291: Режим ожидания аккумулятора (BatWait) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 5 | - | - | Рабочее состояние | -
Operation.Bat.Health | 31391 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Ошибка (Alm) 303: Выкл. (Off) 307: Ok (Ok) 455: Предупреждение (Wrn) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 2 | - | - | Состояние аккумулятора | -
CmpBMS.BatChaWh | 41363 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | от 0 Вт ч до 20000 Вт ч | 0 Вт ч | - | - | Энергия заряда | -
CmpBMS.BatDschWh | 41365 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | от 0 Вт ч до 20000 Вт ч | 0 Вт ч | - | - | Энергия разряда | -
CmpBMS.GetBatChaWh | 32201 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Текущая энергия заряда | -
CmpBMS.GetBatDschWh | 32205 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Текущая энергия разрядки | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32239 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Конечное напряжение зарядки | -
Bat.DschVolSptDmd | 32245 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Конечное напряжение разрядки | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32251 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Максимальный ток зарядки | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32257 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Максимальный ток разрядки | -
Bat.Diag.ActlCapacNom | 30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - | - | Текущая емкость аккумулятора | -
Bat.TmpVal | 30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Температура аккумулятора | -
Bat.CapacRtgWh | 40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40257 | WHRtg | 120 | 1 | uint16 | 40258 | RO | Вт ч | от 0 Вт ч до 4294967295 Вт ч | 4294967295 Вт ч | - | - | Номинальная емкость аккумулятора | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31389 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 4294967295 | 4294967295 | - | - | Версия микропрограммного обеспечения системы управления аккумулятором | -
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Кабул (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Аляска (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Кувейт, Эр-Рияд (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Абу-Даби, Мускат (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Багдад, Стамбул (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Атлантическое время (Канада) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Дарвин (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Канберра, Мельбурн, Сидней (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Баку (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Азорские острова (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Саскачеван (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Острова Зеленого Мыса (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Ереван (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Аделаида (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Астана, Дакка (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Манаус (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, Прага (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Сараево, Скопье, Варшава, Загреб (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Соломоновы острова, Новая Каледония (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Центральная Америка (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Пекин, Чунцин, Гонконг, Урумчи (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Международная линия перемены дат (Запад) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Найроби (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Брисбен (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) Нью-Йорк, Майами, Атланта, Детройт, Торонто (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Каир (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Екатеринбург (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Фиджи, Маршалловы острова (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллинн, Вильнюс (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Тбилиси (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Гренландия (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Монровия, Рейкьявик (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Афины, Бухарест (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Гавайи (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Ченнаи, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Иерусалим (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Амман (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Сеул (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Куала-Лумпур, Сингапур (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Среднеатлантическое время (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Бейрут (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Денвер, Солт-Лейк-Сити, Калгари (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Янгон (Рангун) (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Виндхук (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Катманду (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Окленд, Веллингтон (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Ньюфаундленд (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Иркутск (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Красноярск (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Сантьяго (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Тихоокеанское время (США, Канада) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Тихуана, Нижняя Калифорния (Мексика) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Буэнос-Айрес, Сантьяго (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Богота, Лима, Кито (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Острова Мидуэй, Самоа (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Бангкок, Ханой, Джакарта (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Хараре, Претория (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Шри-Джаявардене-пура-Котте (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Тайбэй (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Хобарт (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Осака, Саппоро, Токио (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Нукуалофа (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Индиана (восток) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Аризона (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Владивосток, Магадан (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Перт (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) Западная Центральная Африка (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм, Вена (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Исламбад, Карачи (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Гуам, Порт-Морсби (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Якутск (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Кавказское стандартное время (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Чикаго, Даллас, Канзас-Сити, Виннипег (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Гвадалахара, Мехико, Монтеррей (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Порт-Луи (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Чихуахуа, Ла-Пас, Мазатлан (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Монтевидео (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Ташкент (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Джорджтаун, Ла-Пас, Сан-Хуан (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Улан-Батор (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Кайенна (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Асунсьон (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Петропавловск-Камчатский (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Минск (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Новосибирск (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Каракас (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Часовой пояс | -
GridMs.Hz | 30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Гц | - | - | - | - | Частота в сети | GridMs.Hz
GridMs.TotVA | 30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | ВА | - | - | - | - | Полная мощность | GridMs.TotVA
GridMs.TotVAr | 30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | ВАр | - | - | - | - | Реактивная мощность | GridMs.TotVAr
GridMs.TotW | 30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | Вт | - | - | - | - | Мощность | Pac
GridMs.A.phsA | 30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Ток электросети, фаза L1 | GridMs.A.phsA
GridMs.A.phsB | 30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Ток электросети, фаза L2 | GridMs.A.phsB
GridMs.A.phsC | 30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Ток электросети, фаза L3 | GridMs.A.phsC
GridMs.PhV.phsA | 30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фаза L1 | GridMs.PhV.phsA
GridMs.PhV.phsB | 30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фаза L2 | GridMs.PhV.phsB
GridMs.PhV.phsC | 30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фаза L3 | GridMs.PhV.phsC
GridMs.PhV.phsA2B | 30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фазы L1 и L2 | GridMs.PhV.A2B
GridMs.PhV.phsB2C | 30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фазы L2 и L3 | GridMs.PhV.B2C
GridMs.PhV.phsC2A | 30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Напряжение электросети, фазы L3 и L1 | GridMs.PhV.C2A
GridMs.W.phsA | 30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Мощность L1 | GridMs.W.phsA
GridMs.W.phsB | 30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Мощность L2 | GridMs.W.phsB
GridMs.W.phsC | 30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Мощность L3 | GridMs.W.phsC
GridMs.VA.phsA | 30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВА | - | - | - | - | Полная мощность L1 | GridMs.VA.phsA
GridMs.VA.phsB | 30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВА | - | - | - | - | Полная мощность L2 | GridMs.VA.phsB
GridMs.VA.phsC | 30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВА | - | - | - | - | Полная мощность L3 | GridMs.VA.phsC
GridMs.VAr.phsA | 30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВАр | - | - | - | - | Реактивная мощность L1 | GridMs.VAr.phsA
GridMs.VAr.phsB | 30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВАр | - | - | - | - | Реактивная мощность L2 | GridMs.VAr.phsB
GridMs.VAr.phsC | 30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВАр | - | - | - | - | Реактивная мощность L3 | GridMs.VAr.phsC
GridMs.TotPFPrc | 30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коэффициент смещения | GridMs.TotPF
GridMs.TotPFEEI | 31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | Коэффициент смещения EEI | -
GridMs.TotPFExt | 30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Перевозбуждение (OvExt) 1042: Недовозбуждение (UnExt) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 1 | - | - | Вид возбуждения cos φ | -
Isolation.FltA | 31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Ток утечки | Iso.FltA
Isolation.LeakRis | 30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ом | - | - | - | - | Сопротивление изоляции | Riso
Metering.TotOpTms | 30521 | 4 | U64 | Продолжительность | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Время работы | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTms | 30541 | 2 | U32 | Продолжительность | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Время работы | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTmhSet | 41173 | 2 | U32 | Продолжительность | RW | - | - | - | - | - | - | - | ч | от 0 до 440000 ч | 0 ч | - | - | Установка общего времени работы в точке подключения к сети | Mt.TotTmhSet
Metering.TotFeedTms | 30525 | 4 | U64 | Продолжительность | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Время подачи питания | Mt.TotOpTmh
Metering.TotFeedTms | 30543 | 2 | U32 | Продолжительность | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Время подачи питания | Mt.TotOpTmh
Metering.TotWhOut | 30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Вт ч | - | - | - | - | Общая выработка | E-Total
Metering.TotWhOut | 30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Общая выработка | E-Total
Metering.TotWhOut | 30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Общая выработка | E-Total
Metering.TotWhOut | 30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Общая выработка | E-Total
Metering.TotkWhOutSet | 41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | кВт ч | от 0 кВт ч до 4000000 кВт ч | 0 кВт ч | - | - | Установка общей выработки | Mt.TotkWhSet
Nameplate.ComRev | 40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 4294967294 | 0 | - | - | Версия системы обмена данными | ComRev
Nameplate.Location | 40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.SerNum | 30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 4294967295 | 4294967295 | - | - | Серийный номер | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber
Nameplate.SerNum | 40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | от 0 до 4294967295 | 4294967295 | - | - | Серийный номер | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber
Nameplate.MainModel | 30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8007: Инвертор аккумулятора (DevClss7) | 1 | - | - | Класс устройства | MainModel
Nameplate.Model | 30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9356: SBS3.7-10 (SBS3.7-10) 9358: SBS5.0-10 (SBS5.0-10) 9359: SBS6.0-10 (SBS6.0-10) 9360: SBS3.8-US-10 (SBS3.8-US-10) 9361: SBS5.0-US-10 (SBS5.0-US-10) 9362: SBS6.0-US-10 (SBS6.0-US-10) | 6 | - | - | Тип устройства | Model
Nameplate.CmpMain.SwRev | 40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 4294967295 | 0 | - | - | Версия микропрограммного обеспечения центрального процессора | HP.swRev
Operation.GriSwCnt | 30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество подключений к сети | Op.GriSwCnt
Operation.GriSwStt | 30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Закрыто (Cls) 311: Разомкнуто (Opn) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 2 | - | - | Сетевое реле/контактор | Op.GriSwStt
Operation.OpMod | 40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 235: Параллельный режим (GriOp) 381: Стоп (Stop) 1855: Автономная работа (SocOp) 1428: Резервный режим работы (BckOpMod) | 1 | - | - | Общий режим работы | Op.OpModSet
Operation.ValRsIstl | 44021 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 237: Количество подключений к сети в точке подключения (GriSwCnt) 353: Сбросить события (RsEvtCnt) 355: Удалить записи регистратора энергии (RsTotWhLog) 356: Устранение нарушения в работе (RsPermStoOp) 409: Время работы (TotOpTms) 411: Время подачи питания (TotFeedTms) 418: Общая выработка (TotWhOut) 568: Выполнить все доступные функции (DoAll) 720: Сбросить параметры сети (NetwParaRs) | - | - | - | Сбросить рабочие параметры | Op.FncSetIstl
Operation.DrtStt | 30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Перегрев (TmpDrt) 884: неактивен (NoneDrt) 1705: Отклонение частоты (HzDrt) 3520: Отклонение напряжения (VDrt) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 2 | - | - | Причина снижения мощности | Inv.TmpLimStt
Operation.Dmd.WCtl | 31405 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Текущая настройка ограничения эффективной мощности P | Op.Dmd.WCtl
Operation.Dmd.VArCtl | 31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВАр | - | - | - | - | Текущая настройка реактивной мощности Q | Op.Dmd.VArCtl
Operation.Dmd.VArCtl | 31411 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | ВАр | - | - | - | - | Текущая настройка реактивной мощности Q | Op.Dmd.VArCtl
Operation.Dmd.PFCtl | 31407 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Текущая настройка cos φ | Op.Dmd.PFCtl
Operation.Dmd.PFExtCtl | 31409 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Перевозбуждение (OvExt) 1042: Недовозбуждение (UnExt) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 3 | - | - | Текущая настройка вида возбуждения cos φ | Op.Dmd.PFExtCtl
Inverter.DclVol | 30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Напряжение в промежуточном контуре | Inv.DclVol
GridGuard.Cntry | 40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Специальная настройка (Adj) 333: [GR] PPC (PPC) 438: [DE] VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: [CZ] PPDS (PPDS) 7510: [DE] VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7517: [IT] CEI 0-21 внутр. (CEI0-21Int) 7518: [IT] CEI 0-21 внеш. (CEI0-21Ext) 7523: [BE] C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: GB G83/2 (G83/2) 7527: [FR] VFR2014 (VFR2014) 7528: GB G59/3 (G59/3) 7529: [IL] SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: [TH] MEA2013 (MEA2013) 7531: [TH] PEA2013 (PEA2013) 7533: [NL] NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7536: SMA по умолчанию (DftEN) 7539: [ES] RD1699/413 (RD1699/413) 7549: AU AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: [ZA] NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7555: IEC IEC61727 (IEC61727) 7559: [US] UL1741/2016/120 (UL1741/2016/120) 7562: [US] HECO2017/120 (HECO2017/120) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 16 | - | - | Установленный блок локальных данных | Cntry
GridGuard.CntrySet | 41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 333: [GR] PPC (PPC) 438: [DE] VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: [CZ] PPDS (PPDS) 7510: [DE] VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7517: [IT] CEI 0-21 внутр. (CEI0-21Int) 7518: [IT] CEI 0-21 внеш. (CEI0-21Ext) 7523: [BE] C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: GB G83/2 (G83/2) 7527: [FR] VFR2014 (VFR2014) 7528: GB G59/3 (G59/3) 7529: [IL] SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: [TH] MEA2013 (MEA2013) 7531: [TH] PEA2013 (PEA2013) 7533: [NL] NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7536: SMA по умолчанию (DftEN) 7539: [ES] RD1699/413 (RD1699/413) 7549: AU AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: [ZA] NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7555: IEC IEC61727 (IEC61727) 7559: [US] UL1741/2016/120 (UL1741/2016/120) 7562: [US] HECO2017/120 (HECO2017/120) | - |  | - | Установка блока локальных данных | CntrySet
GridGuard.Cntry.VRtg | 40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | от 100 В до 245 В | 120 В |  | - | Номинальное напряжение электросети | VRtg
GridGuard.Cntry.HzRtg | 40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Гц | от 44 Гц до 65 Гц | 50 Гц |  | - | Номинальная частота | HzRtg
GridGuard.Cntry.GriStrTms | 44009 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 0 с до 1600 с | 0 с |  | - | Время подключения после перезапуска | GriStrTms
GridGuard.Cntry.GriFltMonTms | 44015 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 0 с до 1600 с | 300 с |  | - | Время подключения после ошибки сети | GriFltMonTms
GridGuard.Cntry.GriFltReConTms | 44017 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 0 с до 1600 с | 300 с |  | - | Время быстрого подключения после кратковременного перерыва | GriFltReConTms
GridGuard.Cntry.GriFltTms | 44019 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 0 с до 400 с | 3 с |  | - | Максимальная продолжительность короткого перерыва | GriFltTms
GridGuard.Cntry.LeakRisMin | 41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ом | 100000 Ом до 3000000 Ом | 600000 Ом |  | - | Минимальное сопротивление изоляции | Iso.LeakRisMin
Inverter.WGra | 40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | 40294 | RW | % | От 1 % до 1000 % | 20 % |  | - | Градиент эффективной мощности | WGra
Inverter.WGraConn | 44001 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/мин | от 1 %/мин до 10000 %/мин | 1200 %/мин |  | - | Скорость плавного запуска P | WGraConn
Inverter.WGraRecon | 44011 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/мин | от 1 %/мин до 10000 %/мин | 10 %/мин |  | - | Скорость плавного запуска P после ошибки сети | WGraRecon
Inverter.WGraReconEna | 44013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Выкл. (Off) 308: Вкл. (On) | 1 |  | - | Плавный запуск P после ошибки сети | WGraReconEna
GridGuard.Cntry.Aid.HzMon.Stt | 44377 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Выкл. (Off) 308: Вкл. (On) | 2 |  | - | Распознавание изолированной сети, состояние системы распознавания частоты | Aid.HzMonStt
GridGuard.Cntry.Aid.HzMon.HzMonTmms | 44379 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | мс | от 0 мс до 10000 мс | 500 мс |  | - | Распознавание изолированной сети, время срабатывания системы распознавания частоты | Aid.HzMonTmms
GridGuard.Cntry.VolCtl.Max | 40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | от 300 В до 420 В | 420 В |  | - | Контроль напряжения, наибольшее значение максимального порога | VolCtl.Max
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms | 40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | мс | От 0.1 мс до 5.0 мс | 0,312 мс |  | - | Контроль напряжения, время срабатывания наибольшего значения максимального порога | VolCtl.MaxTmms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff | 41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 120 В до 300 В | 300 В |  | - | Контроль напряжения, наибольшее значение максимального порога как эффективное значение | VolCtl.MaxEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms | 41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | мс | от 50 мс до 60000 мс | 160 мс |  | - | Контроль напряжения, наибольшее значение максимального порога как время срабатывания эффективного значения | VolCtl.MaxEffTm
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim | 40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 120 В до 300 В | 144 В |  | - | Контроль напряжения, среднее значение максимального порога | VolCtl.hhLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms | 40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | мс | от 50 мс до 60000 мс | 160 мс |  | - | Контроль напряжения, время срабатывания среднего значения максимального порога | VolCtl.hhLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim | 40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 120 В до 288 В | 132 В |  | - | Контроль напряжения, наименьшее значение максимального порога | VolCtl.hLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms | 40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | мс | от 100 мс до 60000 мс | 1000 мс |  | - | Контроль напряжения, время срабатывания наименьшего значения максимального порога | VolCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim | 40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 45 В до 240 В | 105,6 В |  | - | Контроль напряжения, наибольшее значение минимального порога | VolCtl.lLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms | 40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | мс | от 100 мс до 60000 мс | 2000 мс |  | - | Контроль напряжения, время срабатывания наибольшего значения минимального порога | VolCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim | 40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 45 В до 240 В | 60 В |  | - | Контроль напряжения, среднее значение минимального порога | VolCtl.llLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms | 40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | мс | от 100 мс до 60000 мс | 160 мс |  | - | Контроль напряжения, время срабатывания среднего значения минимального порога | VolCtl.llLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff | 41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | от 45 В до 240 В | 45 В |  | - | Контроль напряжения, наименьшее значение минимального порога как эффективное значение | VolCtl.MinEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms | 41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | мс | от 100 мс до 60000 мс | 60000 мс |  | - | Контроль напряжения, наименьшее значение минимального порога как время срабатывания эффективного значения | VolCtl.MinEffTm
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin | 41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | от 45 В до 240 В | 106 В |  | - | Мин. напряжение для повторного подключения | VolCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax | 41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | от 120 В до 288 В | 127 В |  | - | Макс. напряжение для повторного подключения | VolCtl.ReconMax
GridGuard.Cntry.FrqCtl.Max | 40103 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Гц | от 50 Гц до 66 Гц | 65 Гц |  | - | Контроль частоты, наибольшее значение максимального порога | FrqCtl.Max
GridGuard.Cntry.FrqCtl.MaxTmms | 40426 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | мс | от 100 мс до 1000000 мс | 10000 мс |  | - | Контроль частоты, время срабатывания наибольшего значения максимального порога | FrqCtl.MaxTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim | 40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Гц | от 50 Гц до 66 Гц | 60,5 Гц |  | - | Контроль частоты, наименьшее значение максимального порога | FrqCtl.hLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms | 40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | мс | от 100 мс до 1000000 мс | 160 мс |  | - | Контроль частоты, время срабатывания наименьшего значения максимального порога | FrqCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim | 40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Гц | от 44,0 Гц до 60,0 Гц | 59,3 Гц |  | - | Контроль частоты, наибольшее значение минимального порога | FrqCtl.lLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms | 40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | мс | от 100 мс до 1000000 мс | 160 мс |  | - | Контроль частоты, время срабатывания наибольшего значения минимального порога | FrqCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.Min | 40101 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Гц | от 44 Гц до 60 Гц | 57 Гц |  | - | Контроль частоты, наименьшее значение минимального порога | FrqCtl.Min
GridGuard.Cntry.FrqCtl.MinTmms | 40444 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | мс | от 100 мс до 1000000 мс | 160 мс |  | - | Контроль частоты, время срабатывания наименьшего значения минимального порога | FrqCtl.MinTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin | 41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Гц | от 44,0 Гц до 60,0 Гц | 44 Гц |  | - | Минимальная частота подключения | FrqCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax | 41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Гц | от 50,0 Гц до 66 Гц | 65 Гц |  | - | Максимальная частота подключения | FrqCtl.ReconMax
Inverter.DGSModCfg.DGSMod | 40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1264: Полное динамическое поддержание сети (DGSFl) 1265: Ограниченное динамическое поддержание сети (DGSPa) | 2 |  | - | Динамическое поддержание сети, режим работы | DGS-DGSMod
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms | 40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | от 0 с до 5 с | 0 с |  | - | Задержка восстановления ШИМ, конфигурация динамического поддержания сети | DGS-PWMTms
Inverter.DGSModCfg.HystVolNom | 40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | От 0 % до 100 % | 5 % |  | - | Напряжение гистерезиса, конфигурация динамического поддержания сети | DGS-HystVolNom
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom | 40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | От 0 % до 100 % | 70 % |  | - | Обратное напряжение ШИМ, конфигурация динамического поддержания сети | DGS-PWMVolNom
Inverter.OutPhs | 40183 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40287 | ConnPh | 121 | 1 | uint16 | - | RW | - | 325: Фаза L1 (phsA) 327: Фаза L2 (phsB) 329: Фаза L3 (phsC) 402: Фазы L1 и L2 (phsAB) 403: Фазы L1 и L3 (phsAC) 404: Фазы L2 и L3 (phsBC) | 1 | - | - | Назначение фаз | Inv.OutPhsSet
Inverter.VALim | 40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | ВА | от 0 ВA до 6000 ВA | 6000 ВA | - | - | Максимальная полная мощность устройства | Slimit
Inverter.VAMax | 40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | ВА | от 0 ВA до 6050 ВA | 0 ВA | - | - | Установленный предел полной мощности | Smax
Inverter.VArGra | 40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 1 % до 50 % | 20 % |  | - | Градиент реактивной мощности | VArGra
Inverter.VArLimQ1 | 41001 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40245 | VArRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | ВАр | 0 ВАр до 3840 ВАр | 3840 ВАр | - | - | Максимально достижимая реактивная мощность, квадрант 1 | -
Inverter.VArLimQ2 | 41003 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40246 | VArRtgQ2 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | ВАр | 0 ВАр до 3840 ВАр | 3840 ВАр | - | - | Максимально достижимая реактивная мощность, квадрант 2 | -
Inverter.VArLimQ3 | 41005 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40247 | VArRtgQ3 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | ВАр | 0 ВАр до 3840 ВАр | 3840 ВАр | - | - | Максимально достижимая реактивная мощность, квадрант 3 | -
Inverter.VArLimQ4 | 41007 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40248 | VArRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | ВАр | 0 ВАр до 3840 ВАр | 3840 ВАр | - | - | Максимально достижимая реактивная мощность, квадрант 4 | -
Inverter.PFLimQ1 | 41009 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40252 | PFRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | от 0,8 до 0,8 | 0,8 | - | - | Минимально достижимое значение cos(phi), квадрант 1 | -
Inverter.PFLimQ2 | 41011 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40253 | PFRtgQ2 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | от 0,8 до 0,8 | 0,8 | - | - | Минимально достижимое значение cos(phi), квадрант 2 | -
Inverter.PFLimQ3 | 41013 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40254 | PFRtgQ3 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | от 0,8 до 0,8 | 0,8 | - | - | Минимально достижимое значение cos(phi), квадрант 3 | -
Inverter.PFLimQ4 | 41015 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40255 | PFRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | от 0,8 до 0,8 | 0,8 | - | - | Минимально достижимое значение cos(phi), квадрант 4 | -
Inverter.VArModCfg.VArMod | 30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Выкл. (Off) 1069: График Q(U) (VArCtlVol) 1070: Q, ручная настройка в % (VArCnstNom) 1072: Q, внешняя настройка (VArCtlCom) 1074: cos φ, ручная настройка (PFCnst) 1075: cos φ, внешняя настройка (PFCtlCom) 1076: График cos φ(P) (PFCtlW) 2269: Режим работы по графику реактивной мощности (CrvMod) 2270: Коэффициент мощности cos φ или реактивная мощность, динамическая настройка (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Режим работы статической стабилизации напряжения, конфигурация статической стабилизации напряжения | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.VArMod | 40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Выкл. (Off) 1069: График Q(U) (VArCtlVol) 1070: Q, ручная настройка в % (VArCnstNom) 1072: Q, внешняя настройка (VArCtlCom) 1074: cos φ, ручная настройка (PFCnst) 1075: cos φ, внешняя настройка (PFCtlCom) 1076: График cos φ(P) (PFCtlW) 2269: Режим работы по графику реактивной мощности (CrvMod) 2270: Коэффициент мощности cos φ или реактивная мощность, динамическая настройка (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Режим работы статической стабилизации напряжения, конфигурация статической стабилизации напряжения | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr | 40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Перевозбуждение (OvExt) 1042: Недовозбуждение (UnExt) | 1 |  | - | Вид возбуждения начальной точки, конфигурация графика cos φ(P) | PF-PFExtStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr | 40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0,8 до 1,0 | 1,0 |  | - | cos φ начальной точки, конфигурация графика cos φ(P) | PF-PFStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr | 40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 0 % до 100 % | 50 % |  | - | Эффективная мощность начальной точки, конфигурация графика cos φ(P) | PF-WNomStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop | 40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Перевозбуждение (OvExt) 1042: Недовозбуждение (UnExt) | 2 |  | - | Вид возбуждения конечной точки, конфигурация графика cos φ(P) | PF-PFExtStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop | 40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0,8 до 1,0 | 0,95 |  | - | cos φ конечной точки, конфигурация графика cos φ(P) | PF-PFStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop | 40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 0,0 % до 100,0 % | 100,0 % |  | - | Эффективная мощность конечной точки, конфигурация графика cos φ(P) | PF-WNomStop
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0,8 до 1,0 | 1,0 |  | - | Заданное значение cos φ, конфигурация cos φ, прямая настройка | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0,8 до 1,0 | 1,0 |  | - | Заданное значение cos φ, конфигурация cos φ, прямая настройка | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Перевозбуждение (OvExt) 1042: Недовозбуждение (UnExt) | 2 |  | - | Вид возбуждения cos φ, конфигурация cos φ, прямая настройка | PF-PFExt
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Перевозбуждение (OvExt) 1042: Недовозбуждение (UnExt) | 2 |  | - | Вид возбуждения cos φ, конфигурация cos φ, прямая настройка | PF-PFExt
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF | 40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Внешняя настройка cos φ, заданное значение cos φ при отдаче эффективной мощности | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt | 40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Внешняя настройка cos φ, вид возбуждения при отдаче эффективной мощности | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | 40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Заданное значение cos(phi) согласно конвенции EEI | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | 41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | - | - | - |  | Заданное значение cos(phi) согласно конвенции EEI | -
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | От -60 % до 60 % | 0 % |  | - | Ручная настройка реактивной мощности при отдаче эффективной мощности | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От -60 % до 60 % | 0 % |  | - | Ручная настройка реактивной мощности при отдаче эффективной мощности | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom | 40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Стандартная настройка реактивной мощности системой управления | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom | 40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 0 % до 10 % | 0 % |  | - | Градиент реактивной мощности, конфигурация графика реактивной мощности/напряжения Q(U) | Q-VArGraNom
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArTms | 41299 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 2 с до 60 с | 10 с |  | - | Время настройки рабочей точки графика, конфигурация графика реактивной мощности/напряжения Q(U) | Q-VArTms
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Внешняя настройка реактивной мощности | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | - | - | - |  | Внешняя настройка реактивной мощности | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod | 40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Выкл. (Off) 1132: Адаптация эффективной мощности P(f) в зависимости от частоты (WCtlHz) 3175: Линейный градиент максимальной эффективной мощности (WCtlHzWMax) 3544: Линейный градиент мгновенной мощности для слишком высокой и недостаточной частоты (WCtlUnOvHz) | 1 |  | - | Режим снижения эффективной мощности при превышении частоты P(f) | P-WCtlHzMod
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGraTms | 44375 | 2 | U32 | Продолжительность | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 0 с до 1600 с | 0 с |  | - | P(f), время работы до полной остановки | P-HzStopWGraTms
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra | 40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | %/мин | от 1 %/мин до 10000 %/мин | 10 %/мин |  | - | P(f), скорость изменения эффективной мощности после завершения сбоя | P-HzStopWGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr | 40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Гц | от 0,0 Гц до 5,0 Гц | 0,2 Гц |  | - | Интервал между начальной частотой и частотой в сети, конфигурация линейного градиента мгновенной мощности | P-HzStr
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop | 40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Гц | от 0 Гц до 5 Гц | 0,2 Гц |  | - | Интервал между возвратным значением частоты и частотой в сети, конфигурация линейного градиента мгновенной мощности | P-HzStop
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra | 40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | От 10 % до 130 % | 40 % |  | - | Градиент эффективной мощности, конфигурация линейного градиента мгновенной мощности | P-WGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna | 40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Выкл. (Off) 308: Вкл. (On) | 1 |  | - | Активация функции контрольного указателя, конфигурация линейного градиента мгновенной мощности | P-HystEna
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WCtlTmms | 44373 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | мс | от 0 мс до 60000 мс | 0 мс |  | - | P(f), задержка срабатывания | P-WCtlTmms
Inverter.WGraEna | 40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Выкл. (Off) 308: Вкл. (On) | 2 |  | - | Активация градиента эффективной мощности | WGraEna
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod | 41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Сохранить значения (UsStp) 2507: Применить параметры возврата (UsFlb) | 1 | - | - | Внешняя настройка эффективной мощности, поведение при возврате | WCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut | 41195 | 2 | U32 | Продолжительность | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 5 с до 86400 с | 600 с | - | - | Внешняя настройка эффективной мощности, превышено время ожидания | WCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom | 41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 0 % до 100 % | 100 % | - | - | Возврат ограничения эффективной мощности P в % от WMax для отсутствующего ограничения эффективной мощности | WCtlCom.FlbNom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Стандартное ограничение эффективной мощности системой управления | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | - | - | - |  | Стандартное ограничение эффективной мощности системой управления | -
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod | 41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Сохранить значения (UsStp) 2507: Применить параметры возврата (UsFlb) | 1 | - | - | Внешняя настройка реактивной мощности, поведение при возврате | QCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut | 41221 | 2 | U32 | Продолжительность | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 5 с до 86400 с | 600 с | - | - | Внешняя настройка реактивной мощности, превышено время ожидания | QCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom | 41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От -50 % до 50 % | 0 % | - | - | Внешняя настройка реактивной мощности, параметр возврата | QCtlCom.FlbNom
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Сохранить значения (UsStp) 2507: Применить параметры возврата (UsFlb) | 1 | - | - | Внешняя настройка cos φ, поведение при возврате | PFCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 44097 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Сохранить значения (UsStp) 2507: Применить параметры возврата (UsFlb) | 1 | - | - | Внешняя настройка cos φ, поведение при возврате | PFCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 41227 | 2 | U32 | Продолжительность | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 5 с до 86400 с | 600 с | - | - | Внешняя настройка cos φ, превышено время ожидания | PFCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 44099 | 2 | U32 | Продолжительность | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | от 5 с до 86400 с | 600 с | - | - | Внешняя настройка cos φ, превышено время ожидания | PFCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF | 41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0,8 до 1 | 1 | - | - | Внешняя настройка cos φ, параметр возврата cos φ при отдаче эффективной мощности | PFCtlCom.Flb
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxInNomPrc | 41249 | 2 | S32 | FIX2 | WO | 40383 | InWRte | 124 | 1 | int16 | - | RW | % | - | - | - |  | Ограничение получения эффективной мощности в % | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxIn | 41251 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Ограничение получения мощности в Вт | -
Inverter.WLim | 30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | Вт | от 0 Вт до 6000 Вт | 6000 Вт | - | - | Максимальная эффективная мощность | Plimit
Inverter.WMax | 30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | от 0 Вт до 6050 Вт | 0 Вт | - | - | Установленный предел эффективной мощности | Pmax
Inverter.WMax | 40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | Вт | от 0 Вт до 6050 Вт | 0 Вт | - | - | Установленный предел эффективной мощности | Pmax
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | от 0 Вт до 6050 Вт | 0 Вт |  | - | Ограничение эффективной мощности в Вт | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Вт | от 0 Вт до 6050 Вт | 0 Вт |  | - | Ограничение эффективной мощности в Вт | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | От 0 % до 100 % | 100 % |  | - | Ограничение эффективной мощности в % | P-WNom
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 0 % до 100 % | 100 % |  | - | Ограничение эффективной мощности в % | P-WNom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom | 40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Стандартное ограничение эффективной мощности системой управления | -
Inverter.WModCfg.WMod | 30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Выкл. (Off) 1077: Ручная настройка в Вт (WCnst) 1078: Ручная настройка в % (WCnstNom) 1079: Внешняя настройка (WCtlCom) | 4 |  | - | Режим установки эффективной мощности | P-WMod
Inverter.WModCfg.WMod | 40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Выкл. (Off) 1077: Ручная настройка в Вт (WCnst) 1078: Ручная настройка в % (WCnstNom) 1079: Внешняя настройка (WCtlCom) | 4 |  | - | Режим установки эффективной мощности | P-WMod
Inverter.PlntCtl.VRef | 40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | 40289 | RW | V | от 80 В до 245 В | 120 В |  | - | Номинальное напряжение электросети | VRef
Inverter.PlntCtl.VRefOfs | 40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | 40290 | RW | V | от -20 В до 20 В | 0 В |  | - | Контрольно-корректирующее напряжение | VRefOfs
Operation.OpStt | 40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 235: Параллельный режим (GriOp) 381: Стоп (Stop) 1392: Ошибка (Flt) 1467: Пуск (Str) 1469: Завершение работы (Shtdwn) 1480: Ожидание энергоснабжающей организации (WaitUtil) 1855: Автономная работа (SocOp) 2119: Принудительное ограничение (Drt) 1428: Резервный режим работы (BckOpMod) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 1 | - | - | Общее рабочее состояние | OperMode
Operation.CsmpGriConnStt | 30877 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Состояние электропитания | -
Operation.CsmpGriConnStt | 30915 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Состояние электропитания | -
Nameplate.ARtg | 40480 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40250 | ARtg | 120 | 1 | uint16 | 40251 | RO | A | от 0,0 до 4294967 A | 0 A | - | - | Номинальный ток по всем фазам | ARtg
GridMs.TotA | 30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Ток электросети | GridMs.TotA
Inverter.FstStop | 40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Стоп (Stop) 1467: Пуск (Str) 1749: Полная остановка (FulStop) | 2 | - |  | Быстрое отключение | -
Inverter.FstStop | 41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Стоп (Stop) 1467: Пуск (Str) 1749: Полная остановка (FulStop) | 2 | - |  | Быстрое отключение | -
Coolsys.Cab.TmpVal | 30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Внутренняя температура | Cab.TmpVal
Coolsys.Cab.TmpVal | 34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Внутренняя температура | Cab.TmpVal
Plnt.DcWRtg | 41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Вт | от 0 Вт до 500000 Вт | 6000 Вт | - | - | Номинальная мощность установки | -
Bat.Amp | 30843 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Ток аккумулятора | -
Bat.Amp | 31461 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Ток аккумулятора | -
Bat.Amp | 31463 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Ток аккумулятора | -
Bat.Vol | 30851 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40380 | InBatV | 124 | 1 | uint16 | 40394 | RO | V | - | - | - | - | Напряжение аккумулятора | -
Bat.Vol | 31465 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Напряжение аккумулятора | -
Bat.Vol | 31467 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Напряжение аккумулятора | -
Bat.ChaStt | 30845 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40378 | ChaState | 124 | 1 | uint16 | 40392 | RO | % | - | - | - | - | Текущий уровень заряда аккумулятора | -
Bat.Diag.ActlCapacNom | 30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - | - | Текущая емкость аккумулятора | -
Bat.OpStt | 30955 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40381 40301 | ChaSt StorConn | 124 122 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RO RO | - | 303: Выкл. (Off) 2291: Режим ожидания аккумулятора (BatWait) 2292: Зарядить аккумулятор (BatChaStt) 2293: Разрядить аккумулятор (BatDschStt) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 1 | - | - | Рабочее состояние аккумулятора | -
Operation.Bat.Health | 31391 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Ошибка (Alm) 303: Выкл. (Off) 307: Ok (Ok) 455: Предупреждение (Wrn) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 2 | - | - | Состояние аккумулятора | -
Operation.Bat.Health | 31493 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Ошибка (Alm) 303: Выкл. (Off) 307: Ok (Ok) 455: Предупреждение (Wrn) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 2 | - | - | Состояние аккумулятора | -
Operation.Bat.Health | 31495 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Ошибка (Alm) 303: Выкл. (Off) 307: Ok (Ok) 455: Предупреждение (Wrn) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 2 | - | - | Состояние аккумулятора | -
Operation.CmpBMS.OpStt | 34659 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Неисправность устройства (DevFlt) 388: Состояние работы (SttOp) 704: Обновление (Upd) 898: Нагрев (OpHt) 1295: Режим ожидания (Stdby) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 6 | - | - | Рабочее состояние | -
Operation.CmpBMS.OpStt | 31469 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Неисправность устройства (DevFlt) 388: Состояние работы (SttOp) 704: Обновление (Upd) 898: Нагрев (OpHt) 1295: Режим ожидания (Stdby) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 6 | - | - | Рабочее состояние | -
Operation.CmpBMS.OpStt | 31471 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Неисправность устройства (DevFlt) 388: Состояние работы (SttOp) 704: Обновление (Upd) 898: Нагрев (OpHt) 1295: Режим ожидания (Stdby) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 6 | - | - | Рабочее состояние | -
Bat.TmpVal | 30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Температура аккумулятора | -
Bat.TmpVal | 31473 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Температура аккумулятора | -
Bat.TmpVal | 31475 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Температура аккумулятора | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31389 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 4294967295 | 4294967295 | - | - | Версия микропрограммного обеспечения системы управления аккумулятором | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31477 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 4294967295 | 4294967295 | - | - | Версия микропрограммного обеспечения системы управления аккумулятором | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31479 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | от 0 до 4294967295 | 4294967295 | - | - | Версия микропрограммного обеспечения системы управления аккумулятором | -
Nameplate.CmpBMS.HwRevStr | 41233 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.CmpBMS.SerNumTxt | 31381 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.CmpBMS.SerNumTxt | 31481 | 2 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.CmpBMS.SerNumTxt | 31483 | 2 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.Bat.Vendor | 31377 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2340: LG Chem (LGChem) 8605: Tesla (Tesla) 8620: BYD (BYD) 8631: BMZ (BMZ) 8632: IBC Solar (IBC Solar) 8633: Axitec (Axitec) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 7 | - | - | Производитель аккумулятора | -
Nameplate.Bat.Vendor | 31485 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2340: LG Chem (LGChem) 8605: Tesla (Tesla) 8620: BYD (BYD) 8631: BMZ (BMZ) 8632: IBC Solar (IBC Solar) 8633: Axitec (Axitec) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 7 | - | - | Производитель аккумулятора | -
Nameplate.Bat.Vendor | 31487 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2340: LG Chem (LGChem) 8605: Tesla (Tesla) 8620: BYD (BYD) 8631: BMZ (BMZ) 8632: IBC Solar (IBC Solar) 8633: Axitec (Axitec) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 7 | - | - | Производитель аккумулятора | -
Nameplate.CmpBMS.Typ | 31379 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8607: Daily-Powerwall-6.4 кВт·ч (Daily-Powerwall-6.4kWh) 8610: RESU-10H (RESU-10.0) 8619: Другой тип (TypOth) 8621: Батарейный корпус BYD H (B-BOX-HV) 8623: RESU-7H (RESU-7.0) 8628: Hyperion (3 - 6) (HYPN-3-6) 8629: era:powerbase 7.5 - 15 HV (ERA-PBS7_5_15HV) 8630: AXIstorage Li SH 3 – 6 Powerpack (AX_PWRPCK_3_6) 8634: (RESU-10M) 19045: Battery-Box Premium HVM (BatBoxPremHVM) 19046: Battery-Box Premium HVS (BatBoxPremHVS) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 12 | - | - | Тип системы управления аккумулятором | -
Nameplate.CmpBMS.Typ | 31489 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8607: Daily-Powerwall-6.4 кВт·ч (Daily-Powerwall-6.4kWh) 8610: RESU-10H (RESU-10.0) 8619: Другой тип (TypOth) 8621: Батарейный корпус BYD H (B-BOX-HV) 8623: RESU-7H (RESU-7.0) 8628: Hyperion (3 - 6) (HYPN-3-6) 8629: era:powerbase 7.5 - 15 HV (ERA-PBS7_5_15HV) 8630: AXIstorage Li SH 3 – 6 Powerpack (AX_PWRPCK_3_6) 8634: (RESU-10M) 19045: Battery-Box Premium HVM (BatBoxPremHVM) 19046: Battery-Box Premium HVS (BatBoxPremHVS) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 12 | - | - | Тип системы управления аккумулятором | -
Nameplate.CmpBMS.Typ | 31491 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8607: Daily-Powerwall-6.4 кВт·ч (Daily-Powerwall-6.4kWh) 8610: RESU-10H (RESU-10.0) 8619: Другой тип (TypOth) 8621: Батарейный корпус BYD H (B-BOX-HV) 8623: RESU-7H (RESU-7.0) 8628: Hyperion (3 - 6) (HYPN-3-6) 8629: era:powerbase 7.5 - 15 HV (ERA-PBS7_5_15HV) 8630: AXIstorage Li SH 3 – 6 Powerpack (AX_PWRPCK_3_6) 8634: (RESU-10M) 19045: Battery-Box Premium HVM (BatBoxPremHVM) 19046: Battery-Box Premium HVS (BatBoxPremHVS) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 12 | - | - | Тип системы управления аккумулятором | -
Bat.CapacRtgWh | 40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40257 | WHRtg | 120 | 1 | uint16 | 40258 | RO | Вт ч | от 0 Вт ч до 4294967295 Вт ч | 4294967295 Вт ч | - | - | Номинальная емкость аккумулятора | -
SelfCsmp.BatChaSttMin | 40073 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 0 % до 100 % | 0 % | - | - | Нижний предел разряда при повышении собственного потребления | -
BatChrg.CurBatCha | 31393 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Текущий заряд аккумулятора | -
BatDsch.CurBatDsch | 31395 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | Текущий разряд аккумулятора | -
BatChrg.BatChrg | 31397 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Заряд аккумулятора | -
BatDsch.BatDsch | 31401 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Вт ч | - | - | - | - | Разряд аккумулятора | -
Bat.Typ | 40035 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785: Литий-ионный (Li-Ion) (BatTypLiIon) | 1 | - | - | Тип аккумулятора | -
BatUsDm.Stt | 31057 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2614: Диапазон собственного потребления (SelfCsmpDm) 2615: Диапазон сохранения уровня заряда (ChaSttDm) 2616: Диапазон резервного тока (BckDm) 2617: Диапазон защиты от глубокого разряда (DschProDm) 2618: Диапазон глубокого разряда (ExhDschDm) 16777213: Информация отсутствует (NaNStt) | 6 | - | - | Состояние диапазона использования аккумулятора | -
CmpBMS.OpMod | 40236 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Выкл. (Off) 308: Вкл. (On) 1438: Автоматика (Auto) 2289: Зарядить аккумулятор (BatChaMod) 2290: Разрядить аккумулятор (BatDschMod) 2424: Предварительная настройка (Dft) | 1 | - |  | Режим работы сист. упр. аккум. | -
CmpBMS.OpMod | 41259 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | 40375 | StorCtl_Mod | 124 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Выкл. (Off) 308: Вкл. (On) 1438: Автоматика (Auto) 2289: Зарядить аккумулятор (BatChaMod) 2290: Разрядить аккумулятор (BatDschMod) 2424: Предварительная настройка (Dft) | 1 | - |  | Режим работы сист. упр. аккум. | -
CmpBMS.BatChaMinW | 40793 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Минимальная зарядная мощность аккумулятора | -
CmpBMS.BatChaMinW | 44431 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Минимальная зарядная мощность аккумулятора | -
CmpBMS.BatChaMaxW | 40795 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Максимальная зарядная мощность аккумулятора | -
CmpBMS.BatChaMaxW | 44433 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Максимальная зарядная мощность аккумулятора | -
CmpBMS.BatDschMinW | 40797 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Минимальная разрядная мощность аккумулятора | -
CmpBMS.BatDschMinW | 44435 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Минимальная разрядная мощность аккумулятора | -
CmpBMS.BatDschMaxW | 40799 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Максимальная разрядная мощность аккумулятора | -
CmpBMS.BatDschMaxW | 44437 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Максимальная разрядная мощность аккумулятора | -
CmpBMS.GridWSpt | 40801 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Заданное значение обменной мощности сети | -
CmpBMS.GridWSpt | 44439 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - |  | Заданное значение обменной мощности сети | -
Bat.ChakWhStt | 32233 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | кВт ч | - | - | - | - | текущая энергоемкость батареи | -
Bat.ChakWhStt | 32235 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | кВт ч | - | - | - | - | текущая энергоемкость батареи | -
Bat.ChakWhStt | 32237 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | кВт ч | - | - | - | - | текущая энергоемкость батареи | -
Bat.CelVolSum | 32263 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Сумма напряжений ячеек | -
Bat.CelVolSum | 32265 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Сумма напряжений ячеек | -
Bat.CelVolSum | 32267 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Сумма напряжений ячеек | -
Bat.CelVolMin | 32269 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Наименьшее измеренное напряжение ячейки | -
Bat.CelVolMin | 32271 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Наименьшее измеренное напряжение ячейки | -
Bat.CelVolMin | 32273 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Наименьшее измеренное напряжение ячейки | -
Bat.CelVolMax | 32275 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Наибольшее измеренное напряжение ячейки | -
Bat.CelVolMax | 32277 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Наибольшее измеренное напряжение ячейки | -
Bat.CelVolMax | 32279 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Наибольшее измеренное напряжение ячейки | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32239 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Конечное напряжение зарядки | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32241 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Конечное напряжение зарядки | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32243 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Конечное напряжение зарядки | -
Bat.DschVolSptDmd | 32245 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Конечное напряжение разрядки | -
Bat.DschVolSptDmd | 32247 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Конечное напряжение разрядки | -
Bat.DschVolSptDmd | 32249 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Конечное напряжение разрядки | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32251 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Максимальный ток зарядки | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32253 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Максимальный ток зарядки | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32255 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Максимальный ток зарядки | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32257 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Максимальный ток разрядки | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32259 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Максимальный ток разрядки | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32261 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Максимальный ток разрядки | -
Bat.TmpValMax | 32221 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Максимальная измеренная температура батареи | -
Bat.TmpValMax | 32223 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Максимальная измеренная температура батареи | -
Bat.TmpValMax | 32225 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Максимальная измеренная температура батареи | -
Bat.TmpValMin | 32227 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Минимальная измеренная температура батареи | -
Bat.TmpValMin | 32229 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Минимальная измеренная температура батареи | -
Bat.TmpValMin | 32231 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Минимальная измеренная температура батареи | -
BatConv.WMaxCha | 40189 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40372 40261 | WChaMax MaxChaRte | 124 120 | 1 1 | uint16 uint16 | 40388 40262 | RW RO | Вт | от 0 Вт до 6000 Вт | 6000 Вт | - | - | Максимальная зарядная мощность преобразователя аккумулятора | -
BatConv.WMaxDsch | 40191 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40263 | MaxDisChaRte | 120 | 1 | uint16 | 40264 | RO | Вт | от 0 Вт до 6360 Вт | 6000 Вт | - | - | Максимальная разрядная мощность преобразователя аккумулятора | -
BatUsDm.DschProDmLim | 40719 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 0 % до 5 % | 2 % | - | - | Нижний предел диапазона защиты от глубокого разряда перед отключением | -
BatUsDm.DschProDmMin | 40721 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 1 % до 5 % | 1 % | - | - | Минимальная ширина диапазона защиты от глубокого разряда | -
BatUsDm.SelfCsmpBrd | 40725 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 1 % до 10 % | 5 % | - | - | Ширина диапазона для поддержания уровня заряда аккумулятора | -
BatUsDm.BckDmMin | 40723 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 0 % до 100 % | 0 % | - | - | Минимальная ширина диапазона резервного тока | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms | 40895 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | от 0 с до 1000 с | 10 с |  | - | График, время настройки рабочей точки графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms | 40897 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | от 0 с до 1000 с | 10 с |  | - | График, время настройки рабочей точки графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms | 40899 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40551 | RmpPT1Tms | 131 | 1 | uint16 | - | RW | s | от 0 с до 1000 с | 10 с |  | - | График, время настройки рабочей точки графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec | 40855 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | От 1 % до 10000 % | 1200 % |  | - | График, линейное снижение для достижения рабочей точки графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec | 40857 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | От 1 % до 10000 % | 1200 % |  | - | График, линейное снижение для достижения рабочей точки графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec | 40859 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40552 | RmpDecTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | От 1 % до 10000 % | 1200 % |  | - | График, линейное снижение для достижения рабочей точки графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc | 40875 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | От 1 % до 10000 % | 1200 % |  | - | График, линейное повышение для достижения рабочей точки графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc | 40877 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | От 1 % до 10000 % | 1200 % |  | - | График, линейное повышение для достижения рабочей точки графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc | 40879 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40553 | RmpIncTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | От 1 % до 10000 % | 1200 % |  | - | График, линейное повышение для достижения рабочей точки графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt | 40262 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | от 1 до 8 | 2 |  | - | График, количество используемых точек графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt | 40264 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | от 1 до 8 | 2 |  | - | График, количество используемых точек графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt | 40266 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40502 | ActPt | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | от 1 до 8 | 2 |  | - | График, количество используемых точек графика | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef | 40957 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Напряжение в вольтах (XRefV) 1976: Напряжение в процентах от Un (XRefVNom) 3420: Герц (XRefHz) 3421: Герц как разница по отношению к номинальной частоте (XRefHzDif) 3158: Эффективная мощность в процентах от Pmax (XRefWNom) | 3 |  | - | График, контрольные параметры оси X | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef | 40959 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Напряжение в вольтах (XRefV) 1976: Напряжение в процентах от Un (XRefVNom) 3420: Герц (XRefHz) 3421: Герц как разница по отношению к номинальной частоте (XRefHzDif) 3158: Эффективная мощность в процентах от Pmax (XRefWNom) | 3 |  | - | График, контрольные параметры оси X | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef | 40961 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Напряжение в вольтах (XRefV) 1976: Напряжение в процентах от Un (XRefVNom) 3420: Герц (XRefHz) 3421: Герц как разница по отношению к номинальной частоте (XRefHzDif) 3158: Эффективная мощность в процентах от Pmax (XRefWNom) | 3 |  | - | График, контрольные параметры оси X | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef | 40977 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | 40566 | RW | - | 1977: Вар в процентах от Pmax (YRefVarNom) 1978: Ватт в процентах от Pmax (YRefWNom) 1979: Ватт в процентах от замороженной эффективной мощности (YRefWNomActl) 2272: cos φ (конвенция EEI) (YRefEEI) 3678: Макс. получаемая мощность в % по отношению к Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | График, контрольные параметры оси Y | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef | 40979 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | 40406 | RW | - | 1977: Вар в процентах от Pmax (YRefVarNom) 1978: Ватт в процентах от Pmax (YRefWNom) 1979: Ватт в процентах от замороженной эффективной мощности (YRefWNomActl) 2272: cos φ (конвенция EEI) (YRefEEI) 3678: Макс. получаемая мощность в % по отношению к Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | График, контрольные параметры оси Y | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef | 40981 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Вар в процентах от Pmax (YRefVarNom) 1978: Ватт в процентах от Pmax (YRefWNom) 1979: Ватт в процентах от замороженной эффективной мощности (YRefWNomActl) 2272: cos φ (конвенция EEI) (YRefEEI) 3678: Макс. получаемая мощность в % по отношению к Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | График, контрольные параметры оси Y | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40282 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40284 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40286 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40288 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40290 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40292 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40294 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40296 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40306 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40308 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40310 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40312 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40314 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40316 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40318 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40320 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40330 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40332 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40334 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40336 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40338 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40340 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40342 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40344 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40354 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40356 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40358 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40360 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40362 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40364 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40366 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40368 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40378 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40503 | W1 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40380 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40505 | W2 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40382 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40507 | W3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40384 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40509 | W4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40386 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40511 | W5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40388 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40513 | W6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40390 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40515 | W7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40392 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40517 | W8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от 0 до 333 | 100 |  | - | Значения X графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40402 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40504 | PF1 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40404 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40506 | PF2 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40406 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40508 | PF3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40408 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40510 | PF4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40410 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40512 | PF5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40412 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40514 | PF6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40414 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40516 | PF7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40416 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40518 | PF8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | от -100 до 100 | 0 |  | - | Значения Y графика 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum | 40917 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40558 | ActCrv | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | от 1 до 3 | 1 |  | - | Номер графика, конфигурация режима работы по графику | UtilCrv1-CrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum | 40919 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40398 | ActCrv | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | от 1 до 3 | 1 |  | - | Номер графика, конфигурация режима работы по графику | UtilCrv1-CrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum | 40921 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40492 | ActCrv | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | от 1 до 3 | 1 |  | - | Номер графика, конфигурация режима работы по графику | UtilCrv1-CrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna | 40937 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40559 | ModEna | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Выкл. (Off) 308: Вкл. (On) | 1 |  | - | Активация графика, конфигурация режима работы по графику | UtilCrv1-Ena
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna | 40939 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40399 | ModEna | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Выкл. (Off) 308: Вкл. (On) | 1 |  | - | Активация графика, конфигурация режима работы по графику | UtilCrv1-Ena
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna | 40941 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40493 | ModEna | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Выкл. (Off) 308: Вкл. (On) | 1 |  | - | Активация графика, конфигурация режима работы по графику | UtilCrv1-Ena
Inverter.WGraMpp | 41201 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40285 | MaxRmpRte | 121 | 1 | uint16 | - | RW | %/мин | от 10 %/мин до 10000 %/мин | 10000 %/мин |  | - | Скорость возрастания при изменении инсоляции | WGraMpp
Inverter.WGraMpp | 44023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/мин | от 10 %/мин до 10000 %/мин | 10000 %/мин |  | - | Скорость возрастания при изменении инсоляции | WGraMpp
PCC.WMax | 41217 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Вт | от 0 Вт до 500000 Вт | 50000 Вт | - | - | Установленный предел эффективной мощности в точке подключения к сети | -
PCC.WMaxNom | 41199 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | От 0 % до 100 % | 100 % | - | - | Установленный предел эффективной мощности в точке подключения к сети | -
- | - | - | - | - | - | 40001 | SID | - | - | uint32 | - | R | - | - | 0x53756e53 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40003 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40004 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 66 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40005 | Mn | - | - | string16 | - | R | - | - | SMA |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40021 | Md | - | - | string16 | - | R | - | - | Solar Inverter |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40071 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 11 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40072 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 13 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40086 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 12 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40087 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 98 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40092 | CfgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40093 | ChgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40094 | Cap | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40096 | Ctl | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40187 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 50 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40192 | A_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40199 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40201 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40203 | Hz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40205 | VA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40207 | VAr_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40209 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40212 | WH_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40218 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40223 | Tmp_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40238 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 120 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40239 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 26 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40242 | WRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40244 | VARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40249 | VArRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40251 | ARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40256 | PFRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40258 | WHRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40260 | AhrRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40262 | MaxChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40264 | MaxDisChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40266 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 121 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40267 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 30 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40288 | WMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40289 | VRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40290 | VRefOfs_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40291 | VMinMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40292 | VAMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40293 | VArMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40294 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40296 | MaxRmpRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40297 | ECPNomHz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40298 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 122 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40299 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 44 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40343 | Ris_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40344 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 123 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40345 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40365 | VArPct_Mod | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40367 | WMaxLimPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40368 | OutPFSet_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40369 | VArPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40370 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 124 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40371 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40388 | WChaMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40392 | ChaState_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40394 | InBatV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40396 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 126 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40397 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40403 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40404 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40405 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40406 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40407 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40461 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40462 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 127 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40463 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 10 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40470 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40471 | HzStrStop_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40472 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40474 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40475 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 14 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40480 | FilTms | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40487 | ArGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40488 | VRefPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40490 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 131 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40491 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40497 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40498 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40499 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40500 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40501 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40554 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40556 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 132 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40557 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40563 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40564 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40565 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40566 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40567 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40621 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40622 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 160 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40623 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40624 | DCA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40625 | DCV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40626 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40630 | N | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40632 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40652 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40672 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40692 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40712 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40732 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40752 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 129 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40753 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40754 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40755 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40759 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40760 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40761 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40762 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40764 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40813 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40814 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 130 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40815 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40816 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40817 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40821 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40822 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40823 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40824 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40826 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40875 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | 30001 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Versionsnummer SMA Modbus-Profil | -
Nameplate.SusyId | 30003 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUSyID Modul | -
Nameplate.SerNum | 30005 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seriennummer | SMA-SN,SN
- | 42109 | 4 | U64 | RAW | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit ID des Wechselrichters | -
- | 43090 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA Grid Guard-Code | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hersteller | -
DtTm.Tm | 30193 | 2 | U32 | DT | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Systemzeit | -