Nesne adı | SMA kayıt adresi | Birbirine bağlı SMA kayıt sayısı | SMA veri türü | SMA veri formatı | SMA erişimi | SunSpec kayıt adresi | SunSpec adı | SunSpec modeli bilgisi | Birbirine bağlı SunSpec kayıt sayısı | Veri türü | SunSpec ölçeklendirme oranı kaydı | SunSpec erişimi | Ölçü birimi | Değer aralığı SMA | Varsayılan değer | Grid Guard | Sistem kumanda nesnesi | Tanım (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 ila 4294967294 arası | - | - | - | Yazılım paketi | Pkg.swRev
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kullanıcı için durum adedi | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kullanıcı için durum adedi | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montör için durum adedi | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montör için durum adedi | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Servis için durum adedi | Op.EvtCntSvc
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Servis için durum adedi | Op.EvtCntSvc
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: yok (NoneDsc) | 1 | - | - | Hata giderme önlemi | -
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Üretici için güncel olay numarası | Op.EvtNoDvlp
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: yok (NoneMsg) | 1 | - | - | Mesaj | -
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Üretici ile iletişim kurun (PrioA) 337: Montör ile iletişim kurun (PrioC) 338: geçersiz (PrioIna) 887: yok (NonePrio) | 3 | - | - | Önerilen aksiyon | Op.Prio
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Süre | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Beslemeye kadar bekleme süresi | Op.TmsRmg
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Hata (Alm) 303: Kapalı (Off) 307: Ok (Ok) 455: Uyarı (Wrn) | 2 | - | - | Durum | Op.Health
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Hata durumundaki anma gücü | -
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Ok durumundaki anma gücü | -
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Ok durumundaki anma gücü | -
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Uyarı durumundaki anma gücü | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40005 | Mn | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Üretici | -
Sys.DevRstr | 40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Yerine getirin (Do) | - | - | - | Cihazı yeniden çalıştırın | DeviceReset,DevRs
Upd.AutoUpdIsOn | 40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Evet (Yes) 1130: Hayır (No) | 2 | - | - | Otomatik güncellemeler açıldı | -
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Arayüzeyin dili | CntrySet.Lang
DtTm.DlSvIsOn | 40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Evet (Yes) 1130: Hayır (No) | 1 | - | - | Otomatik yaz/kış saati değişimi açıldı | -
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Otomatik olarak SMA tutanağı üzerinden (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Zaman dilimi | -
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Şebeke rölesi şalt durumu (GriSwCpy) 1341: Arıza mesajı (FltInd) 1342: Fan kumandası (FanCtl) 1343: Öz tüketim (SelfCsmp) 1349: İletişim üzerinden kumanda (ComCtl) 1359: Akü kümesi (BatCha) | 2 | - | - | Çok işlevli rölenin işletme türü | Mlt.OpMode
MltFncSw.OpMode | 40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Şebeke rölesi şalt durumu (GriSwCpy) 1341: Arıza mesajı (FltInd) 1342: Fan kumandası (FanCtl) 1343: Öz tüketim (SelfCsmp) 1349: İletişim üzerinden kumanda (ComCtl) 1359: Akü kümesi (BatCha) | 2 | - | - | Çok işlevli rölenin işletme türü | Mlt.OpMode
MltFncSw.Stt | 30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Kapalı (Off) 308: Açık (On) | 1 | - | - | Çok işlevli rölenin durumu | -
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | SMACOM A bağlantı hızı | -
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Yarım duplex (HalfDpx) 1727: Tam duplex (FulDpx) | 1 | - | - | SMACOM A’nın Duplex modu | -
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Hata (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Uyarı (Wrn) 1725: Bağlantı yok (NotConn) | 4 | - | - | SMACOM A için Speedwire bağlantı durumu | -
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | SMACOM B bağlantı hızı | -
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Yarım duplex (HalfDpx) 1727: Tam duplex (FulDpx) | 1 | - | - | SMACOM B’nin Duplex modu | -
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Hata (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Uyarı (Wrn) 1725: Bağlantı yok (NotConn) | 4 | - | - | SMACOM B için Speedwire bağlantı durumu | -
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Evet (Yes) 1130: Hayır (No) | 1 | - | - | Otomatik Speedwire konfigürasyonu açık | -
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Env.TmpVal | 34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Dış sıcaklık | -
Env.TmpVal | 34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Dış sıcaklık | -
Env.TmpVal | 34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Dış sıcaklık | -
Env.TmpValMax | 34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Ölçülen en yüksek dış sıcaklık | -
Mdul.TmpVal | 34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Modül sıcaklığı | -
Mdul.TmpVal | 34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Modül sıcaklığı | -
Mdul.TmpVal | 34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Modül sıcaklığı | -
Env.HorWSpd | 34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Rüzgar hızı | -
Env.HorWSpd | 34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Rüzgar hızı | -
Env.HorWSpd | 34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Rüzgar hızı | -
Env.ExInsol | 34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Harici sensöre ışınım | ExlSolIrr
Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Günlük randıman | -
Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Günlük randıman | -
Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Günlük randıman | -
Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Günlük randıman | -
Metering.GridMs.Hz | 31447 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Hz | - | - | - | - | Şebeke frekansı | -
Metering.GridMs.A.phsA | 31435 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Şebeke beslemesi çıkış akımı, faz L1 | -
Metering.GridMs.A.phsB | 31437 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Şebeke beslemesi çıkış akımı, faz L2 | -
Metering.GridMs.A.phsC | 31439 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Şebeke beslemesi çıkış akımı, faz L3 | -
Metering.GridMs.PhV.phsA2B | 31451 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Şebeke gerilimi, faz L1 L2’ye karşı | -
Metering.GridMs.PhV.phsB2C | 31453 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Şebeke gerilimi, faz L2 L3’e karşı | -
Metering.GridMs.PhV.phsC2A | 31449 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Şebeke gerilimi, faz L3 L1’e karşı | -
Metering.GridMs.PhV.phsA | 31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Faz L1 şebeke gerilimi | -
Metering.GridMs.PhV.phsB | 31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Faz L2 şebeke gerilimi | -
Metering.GridMs.PhV.phsC | 31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Faz L3 şebeke gerilimi | -
Metering.GridMs.W.phsA | 31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Şebeke besleme L1 gücü | -
Metering.GridMs.W.phsB | 31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Şebeke besleme L2 gücü | -
Metering.GridMs.W.phsC | 31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Şebeke besleme L3 gücü | -
Metering.GridMs.WIn.phsA | 31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Faz L1 şebekeden alma gücü | -
Metering.GridMs.WIn.phsB | 31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Faz L2 şebekeden alma gücü | -
Metering.GridMs.WIn.phsC | 31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Faz L3 şebekeden alma gücü | -
Metering.GridMs.VAr.phsA | 31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Faz L1 şebeke besleme reaktif gücü | -
Metering.GridMs.VAr.phsB | 31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Faz L2 şebeke besleme reaktif gücü | -
Metering.GridMs.VAr.phsC | 31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Faz L3 şebeke besleme reaktif gücü | -
Metering.GridMs.TotVAr | 31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Şebeke besleme reaktif gücü | -
Metering.GridMs.VA.phsA | 31441 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Görünür güç L1 | -
Metering.GridMs.VA.phsB | 31443 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Görünür güç L2 | -
Metering.GridMs.VA.phsC | 31445 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Görünür güç L3 | -
Metering.GridMs.TotVA | 31455 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Görünür güç | -
Metering.GridMs.TotPF | 31433 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kaydırma faktörü | -
Metering.GridMs.TotPFEEI | 31499 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EEI kaydırma faktörü | -
Metering.GridMs.TotWOut | 30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Besleme gücü | PacFeed-In
Metering.GridMs.TotWOut | 32341 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Besleme gücü | PacFeed-In
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Besleme sayacının sayaç seviyesi | GM.TotWhOut
Metering.GridMs.TotWIn | 30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Alma gücü | PacConsumption
Metering.GridMs.TotWhIn | 30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Alma sayacının sayaç seviyesi | -
Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc | 41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Alternatif akım dönüştürücü (MsSrcDev) | 2 | - | - | Reaktif/etkin güç düzenlemesi için referans ölçüm kaynağı | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | 41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W ila 500000 W arası | 0 W |  | - | Harici varsayılan etkin güç, varsayılan etkin gücün geri çekilme gücü | -
Bat.ChaCtlComAval | 31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Evet (Yes) 1130: Hayır (No) | 2 | - | - | Akü şarjına iletişim üzerinden kumanda edilebilir | -
Bat.ChaCtlComAval | 34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Evet (Yes) 1130: Hayır (No) | 2 | - | - | Akü şarjına iletişim üzerinden kumanda edilebilir | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: aktif (Act) 803: aktif değil (Ina) | 1 | - |  | İletişim üzerinden etkin ve reaktif güç regülasyonu | FedInSpntCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 44427 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: aktif (Act) 803: aktif değil (Ina) | 1 | - |  | İletişim üzerinden etkin ve reaktif güç regülasyonu | FedInSpntCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Varsayılan etkin güç | FedInPwrAtCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 44425 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Varsayılan etkin güç | FedInPwrAtCom
Operation.CmpBMS.OpStt | 34659 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Cihaz arızası (DevFlt) 303: Kapalı (Off) 388: İşletme durumu (SttOp) 1295: Standby (Stdby) 2291: Akü Standby (BatWait) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 5 | - | - | İşletme durumu | -
Operation.Bat.Health | 31391 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Hata (Alm) 303: Kapalı (Off) 307: Ok (Ok) 455: Uyarı (Wrn) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 2 | - | - | Akünün durumu | -
CmpBMS.BatChaWh | 41363 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Wh | 0 Wh ila 20000 Wh arası | 0 Wh | - | - | Şarj enerjisi | -
CmpBMS.BatDschWh | 41365 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Wh | 0 Wh ila 20000 Wh arası | 0 Wh | - | - | Şarj boşaltma enerjisi | -
CmpBMS.GetBatChaWh | 32201 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Güncel şarj enerjisi | -
CmpBMS.GetBatDschWh | 32205 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Güncel deşarj enerjisi | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32239 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Şarj sonu gerilimi | -
Bat.DschVolSptDmd | 32245 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Deşarj sonu gerilimi | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32251 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksimum şarj akımı | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32257 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksimum deşarj akımı | -
Bat.Diag.ActlCapacNom | 30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - | - | Güncel akü kapasitesi | -
Bat.TmpVal | 30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Akü sıcaklığı | -
Bat.CapacRtgWh | 40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40257 | WHRtg | 120 | 1 | uint16 | 40258 | RO | Wh | 0 Wh ila 4294967294 Wh arası | 4294967295 Wh | - | - | Akünün anma kapasitesi | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31389 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ila 4294967295 arası | 4294967295 | - | - | Akü yönetim sisteminin donanım yazılımı sürümü | -
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Kabul (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Alaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Küveyt, Er Riyat (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Abu Dabi, Muskat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bağdat, İstanbul (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlantik (Kanada) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darvin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Kanbera, Melborn, Sidney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Bakü (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azorlar (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Kap adaları (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Erivan (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelayt (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astena, Daka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Belgrat, Bratislava, Budapeşte, Lübyana, Prag (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarayevo, Üsküp, Varşova, Zagrep (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Salamonlar, Yeni Kalodonya (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Orta Amerika (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Pekin, Chongqing, Hongkong, Urumçi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Uluslararası Tarih Sınırı (Batı) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nayrobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Kahire (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Jekaterinburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fiçi, Marşal Adaları (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kiew, Riga, Sofya, Tallin, Wilna (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tiflis (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dablin, Edinburg, Lizabon, Londra (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Grönland (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavík (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Atina, Bükreş (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Havai (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, Neu-Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Kudüs (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Aman (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Orta Atlantik (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Beyrut (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Yangon (Rangun) (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhuk (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Katmandu (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Neufundland (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pasifik (ABD, Kanada) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tiyana, Aşağı Kaliforniya (Meksika) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Brüksel, Kopenhag, Madrid, Paris (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moskova, St. Petersburg, Volgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Midway Adaları, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Cakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretorya (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Taipeh (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Saporo, Tokyo (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiyana (Doğu) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Wladiwostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) Batı-Orta Afrika (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Roma, Stokholm, Viyana (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karaçi (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Jakutsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Normal Kafkasya Zamanı (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Şikago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalayara, Meksika Şehir, Monteray (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Taşkent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulan-Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropawlowsk-Kamtschatski (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Nowosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Karakas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Zaman dilimi | -
GridMs.Hz | 30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Şebeke frekansı | GridMs.Hz
GridMs.TotVA | 30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Görünür güç | GridMs.TotVA
GridMs.TotVAr | 30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Reaktif güç | GridMs.TotVAr
GridMs.TotW | 30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Güç | Pac
GridMs.A.phsA | 30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Faz L1 şebeke akımı | GridMs.A.phsA
GridMs.A.phsB | 30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Faz L2 şebeke akımı | GridMs.A.phsB
GridMs.A.phsC | 30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Faz L3 şebeke akımı | GridMs.A.phsC
GridMs.PhV.phsA | 30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Faz L1 şebeke gerilimi | GridMs.PhV.phsA
GridMs.PhV.phsB | 30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Faz L2 şebeke gerilimi | GridMs.PhV.phsB
GridMs.PhV.phsC | 30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Faz L3 şebeke gerilimi | GridMs.PhV.phsC
GridMs.PhV.phsA2B | 30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Şebeke gerilimi, faz L1 L2’ye karşı | GridMs.PhV.A2B
GridMs.PhV.phsB2C | 30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Şebeke gerilimi, faz L2 L3’e karşı | GridMs.PhV.B2C
GridMs.PhV.phsC2A | 30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Şebeke gerilimi, faz L3 L1’e karşı | GridMs.PhV.C2A
GridMs.W.phsA | 30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Güç L1 | GridMs.W.phsA
GridMs.W.phsB | 30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Güç L2 | GridMs.W.phsB
GridMs.W.phsC | 30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Güç L3 | GridMs.W.phsC
GridMs.VA.phsA | 30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Görünür güç L1 | GridMs.VA.phsA
GridMs.VA.phsB | 30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Görünür güç L2 | GridMs.VA.phsB
GridMs.VA.phsC | 30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Görünür güç L3 | GridMs.VA.phsC
GridMs.VAr.phsA | 30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Reaktif güç L1 | GridMs.VAr.phsA
GridMs.VAr.phsB | 30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Reaktif güç L2 | GridMs.VAr.phsB
GridMs.VAr.phsC | 30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Reaktif güç L3 | GridMs.VAr.phsC
GridMs.TotPFPrc | 30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kaydırma faktörü | GridMs.TotPF
GridMs.TotPFEEI | 31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | EEI kaydırma faktörü | -
GridMs.TotPFExt | 30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Aşırı uyarılı (OvExt) 1042: Düşük uyarılı (UnExt) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 1 | - | - | cos φ uyarım türü | -
Isolation.FltA | 31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Hatalı akım | Iso.FltA
Isolation.LeakRis | 30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | Yalıtım direnci | Riso
Metering.TotOpTms | 30521 | 4 | U64 | Süre | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | İşletme zamanı | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTms | 30541 | 2 | U32 | Süre | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | İşletme zamanı | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTmhSet | 41173 | 2 | U32 | Süre | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 sa ila 440000 sa | 0 sa | - | - | Şebeke bağlantı noktasına toplam işletme süresini ver | Mt.TotTmhSet
Metering.TotFeedTms | 30525 | 4 | U64 | Süre | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Besleme zamanı | Mt.TotOpTmh
Metering.TotFeedTms | 30543 | 2 | U32 | Süre | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Besleme zamanı | Mt.TotOpTmh
Metering.TotWhOut | 30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Wh | - | - | - | - | Toplam verim | E-Total
Metering.TotWhOut | 30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Toplam verim | E-Total
Metering.TotWhOut | 30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Toplam verim | E-Total
Metering.TotWhOut | 30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Toplam verim | E-Total
Metering.TotkWhOutSet | 41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh ile 4000000 kWh arası | 0 kWh | - | - | Toplam verim ver | Mt.TotkWhSet
Nameplate.ComRev | 40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ila 4294967294 arası | 0 | - | - | İletişim sürümü | ComRev
Nameplate.Location | 40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.SerNum | 30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ila 4294967295 arası | 4294967295 | - | - | Seri numarası | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber
Nameplate.SerNum | 40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 ila 4294967295 arası | 4294967295 | - | - | Seri numarası | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber
Nameplate.MainModel | 30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8007: Akü-alternatif akım dönüştürücü (DevClss7) | 1 | - | - | Cihaz sınıfı | MainModel
Nameplate.Model | 30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9356: SBS3.7-10 (SBS3.7-10) 9358: SBS5.0-10 (SBS5.0-10) 9359: SBS6.0-10 (SBS6.0-10) 9360: SBS3.8-US-10 (SBS3.8-US-10) 9361: SBS5.0-US-10 (SBS5.0-US-10) 9362: SBS6.0-US-10 (SBS6.0-US-10) | 6 | - | - | Cihaz tipi | Model
Nameplate.CmpMain.SwRev | 40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ila 4294967295 arası | 0 | - | - | Ana işlemcinin donanım yazılımı sürümü | HP.swRev
Operation.GriSwCnt | 30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Şebekeye girme sayısı | Op.GriSwCnt
Operation.GriSwStt | 30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Kapalı (Cls) 311: Açık (Opn) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 2 | - | - | Şebeke rölesi/kontaktörü | Op.GriSwStt
Operation.OpMod | 40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 235: Şebekeye paralel işletme (GriOp) 381: Dur (Stop) 1855: Stand-Alone çalışma (SocOp) 1428: Backup modunun işletme türü (BckOpMod) | 1 | - | - | Genel işletme türü | Op.OpModSet
Operation.ValRsIstl | 44021 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 237: Şebeke bağlantı noktasındaki şebekeye girme adedi (GriSwCnt) 353: Olayları resetle (RsEvtCnt) 355: Enerji kaydediciyi sil (RsTotWhLog) 356: İşletme önleyiciyi çöz (RsPermStoOp) 409: İşletme zamanı (TotOpTms) 411: Besleme zamanı (TotFeedTms) 418: Toplam verim (TotWhOut) 568: Mevcut tüm işlevleri yap (DoAll) 720: Ağ parametrelerini sıfırla (NetwParaRs) | - | - | - | İşletme verilerini resetle | Op.FncSetIstl
Operation.DrtStt | 30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Aşırı sıcaklık (TmpDrt) 884: aktif değil (NoneDrt) 1705: Frekans sapması (HzDrt) 3520: Gerilim sapması (VDrt) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 2 | - | - | Güç düşürme nedeni | Inv.TmpLimStt
Operation.Dmd.WCtl | 31405 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Güncel etkin güç sınırlama P | Op.Dmd.WCtl
Operation.Dmd.VArCtl | 31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Güncel reaktif güç girişi Q | Op.Dmd.VArCtl
Operation.Dmd.VArCtl | 31411 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Güncel reaktif güç girişi Q | Op.Dmd.VArCtl
Operation.Dmd.PFCtl | 31407 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Güncel cos φ | Op.Dmd.PFCtl
Operation.Dmd.PFExtCtl | 31409 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Aşırı uyarılı (OvExt) 1042: Düşük uyarılı (UnExt) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 3 | - | - | Güncel cos φ uyarma türü girişi | Op.Dmd.PFExtCtl
Inverter.DclVol | 30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Ara devre gerilimi | Inv.DclVol
GridGuard.Cntry | 40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Özel ayar (Adj) 333: [GR] PPC (PPC) 438: [DE] VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: [CZ] PPDS (PPDS) 7510: [DE] VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7517: [IT] CEI 0-21, dahili (CEI0-21Int) 7518: [IT] CEI 0-21, harici (CEI0-21Ext) 7523: [BE] C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: [GB] G83/2 (G83/2) 7527: [FR] VFR2014 (VFR2014) 7528: [GB] G59/3 (G59/3) 7529: [IL] SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: [TH] MEA2013 (MEA2013) 7531: [TH] PEA2013 (PEA2013) 7533: [NL] NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7536: SMA Varsayılan (DftEN) 7539: [ES] RD1699/413 (RD1699/413) 7549: [AU] AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: [ZA] NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7555: IEC IEC61727 (IEC61727) 7559: [US] UL1741/2016/120 (UL1741/2016/120) 7562: [US] HECO2017/120 (HECO2017/120) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 16 | - | - | Ayarlanan ülke standardı | Cntry
GridGuard.CntrySet | 41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 333: [GR] PPC (PPC) 438: [DE] VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: [CZ] PPDS (PPDS) 7510: [DE] VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7517: [IT] CEI 0-21, dahili (CEI0-21Int) 7518: [IT] CEI 0-21, harici (CEI0-21Ext) 7523: [BE] C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: [GB] G83/2 (G83/2) 7527: [FR] VFR2014 (VFR2014) 7528: [GB] G59/3 (G59/3) 7529: [IL] SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: [TH] MEA2013 (MEA2013) 7531: [TH] PEA2013 (PEA2013) 7533: [NL] NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7536: SMA Varsayılan (DftEN) 7539: [ES] RD1699/413 (RD1699/413) 7549: [AU] AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: [ZA] NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7555: IEC IEC61727 (IEC61727) 7559: [US] UL1741/2016/120 (UL1741/2016/120) 7562: [US] HECO2017/120 (HECO2017/120) | - |  | - | Ülke standardı ver | CntrySet
GridGuard.Cntry.VRtg | 40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V ila 245 V | 120 V |  | - | Anma şebeke gerilimi | VRtg
GridGuard.Cntry.HzRtg | 40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Hz | 44 Hz ila 65 Hz | 50 Hz |  | - | Anma frekansı | HzRtg
GridGuard.Cntry.GriStrTms | 44009 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 sn ile 1600 sn arası | 0 sn |  | - | Yenden başladıktan sonra çalıştırma zamanı | GriStrTms
GridGuard.Cntry.GriFltMonTms | 44015 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 sn ile 1600 sn arası | 300 sn |  | - | Şebeke hatası sonu çalıştırma süresi | GriFltMonTms
GridGuard.Cntry.GriFltReConTms | 44017 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 sn ile 1600 sn arası | 300 sn |  | - | Kısa kesinti sonrası hızlı çalıştırma süresi | GriFltReConTms
GridGuard.Cntry.GriFltTms | 44019 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 sn ile 400 sn arası | 3 sn |  | - | Bir kısa kesintinin maksimum süresi | GriFltTms
GridGuard.Cntry.LeakRisMin | 41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 100000 Ω ila 3000000 Ω | 600000 Ω |  | - | Minimum yalıtım direnci | Iso.LeakRisMin
Inverter.WGra | 40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | 40294 | RW | % | %1 ila %1000 arasi | 20 % |  | - | Etkin güç eğimi | WGra
Inverter.WGraConn | 44001 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/dak | %1/dk. ile %10000/dk. arası | %1200/dk. |  | - | Yumuşak kalkış hızı P | WGraConn
Inverter.WGraRecon | 44011 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/dak | %1/dk. ile %10000/dk. arası | %10/dk. |  | - | Şebeke hatasından sonra yumuşak kalkış hızı P | WGraRecon
Inverter.WGraReconEna | 44013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Kapalı (Off) 308: Açık (On) | 1 |  | - | Şebeke hatasından sonra yumuşak kalkış P | WGraReconEna
GridGuard.Cntry.Aid.HzMon.Stt | 44377 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Kapalı (Off) 308: Açık (On) | 2 |  | - | Ada şebeke algılama, frekans denetiminin durumu | Aid.HzMonStt
GridGuard.Cntry.Aid.HzMon.HzMonTmms | 44379 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | msn | 0 msn ila 10000 msn arası | 500 msn |  | - | Ada şebeke algılama, frekans denetiminin başlama zamanı | Aid.HzMonTmms
GridGuard.Cntry.VolCtl.Max | 40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 300 V ila 420 V | 420 V |  | - | Gerilim denetimi, üst maksimum eşik | VolCtl.Max
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms | 40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | msn | 0,1 msn ila 5,0 msn arası | 0,312 msn |  | - | Gerilim denetimi, üst maksimum eşik başlatma zamanı | VolCtl.MaxTmms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff | 41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 120 V ila 300 V | 300 V |  | - | Etkin değer olarak üst maksimum eşik gerilim denetimi | VolCtl.MaxEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms | 41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | msn | 50 msn ila 60000 msn arası | 160 msn |  | - | Etkin başlama zamanı olarak üst maksimum eşik gerilim denetimi | VolCtl.MaxEffTm
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim | 40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 120 V ila 300 V | 144 V |  | - | Gerilim denetimi, ortalama maksimum eşik | VolCtl.hhLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms | 40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | msn | 50 msn ila 60000 msn arası | 160 msn |  | - | Gerilim denetimi, ortalama maksimum eşik başlatma zamanı | VolCtl.hhLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim | 40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 120 V ila 288 V | 132 V |  | - | Gerilim denetimi, alt maksimum eşik | VolCtl.hLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms | 40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | msn | 100 msn ila 60000 msn arası | 1000 msn |  | - | Gerilim denetimi, alt maksimum eşik başlatma zamanı | VolCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim | 40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V ila 240 V | 105.6 V |  | - | Gerilim denetimi, üst minimum eşik | VolCtl.lLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms | 40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | msn | 100 msn ila 60000 msn arası | 2000 msn |  | - | Gerilim denetimi, üst minimum eşik başlatma zamanı | VolCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim | 40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V ila 240 V | 60 V |  | - | Gerilim denetimi, ortalama minimum eşik | VolCtl.llLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms | 40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | msn | 100 msn ila 60000 msn arası | 160 msn |  | - | Gerilim denetimi, ortalama minimum eşik başlatma zamanı | VolCtl.llLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff | 41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V ila 240 V | 45 V |  | - | Etkin değer olarak alt minimum eşik gerilim denetimi | VolCtl.MinEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms | 41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | msn | 100 msn ila 60000 msn arası | 60000 msn |  | - | Etkin başlama zamanı olarak alt maksimum eşik gerilim denetimi | VolCtl.MinEffTm
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin | 41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45 V ila 240 V | 106 V |  | - | Tekrar çalıştırmak için min. gerilim | VolCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax | 41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 120 V ila 288 V | 127 V |  | - | Tekrar çalıştırmak için maks. gerilim | VolCtl.ReconMax
GridGuard.Cntry.FrqCtl.Max | 40103 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz ila 66 Hz | 65 Hz |  | - | Frekans denetimi, üst maksimum eşik | FrqCtl.Max
GridGuard.Cntry.FrqCtl.MaxTmms | 40426 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | msn | 100 msn ila 1000000 msn arası | 10000 msn |  | - | Frekans denetimi, üst maksimum eşik başlatma zamanı | FrqCtl.MaxTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim | 40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz ila 66 Hz | 60,5 Hz |  | - | Frekans denetimi, maksimum alt eşik | FrqCtl.hLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms | 40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | msn | 100 msn ila 1000000 msn arası | 160 msn |  | - | Frekans denetimi, alt maksimum eşik başlama zamanı | FrqCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim | 40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44,0 Hz ila 60,0 Hz | 59,3 Hz |  | - | Frekans denetimi, üst minimum eşik | FrqCtl.lLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms | 40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | msn | 100 msn ila 1000000 msn arası | 160 msn |  | - | Frekans denetimi, üst minimum eşik başlama zamanı | FrqCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.Min | 40101 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz ila 60 Hz | 57 Hz |  | - | Frekans denetimi, minimum alt eşik | FrqCtl.Min
GridGuard.Cntry.FrqCtl.MinTmms | 40444 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | msn | 100 msn ila 1000000 msn arası | 160 msn |  | - | Frekans denetimi, alt minimum eşik başlatma zamanı | FrqCtl.MinTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin | 41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44,0 Hz ila 60,0 Hz | 44 Hz |  | - | Minimum açma frekansı | FrqCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax | 41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50,0 Hz ila 66 Hz | 65 Hz |  | - | Maksimum açma frekansı | FrqCtl.ReconMax
Inverter.DGSModCfg.DGSMod | 40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1264: Tam dinamik şebeke desteği (DGSFl) 1265: Kısıtlı dinamik şebeke desteği (DGSPa) | 2 |  | - | Dinamik şebeke desteği, işletme türü | DGS-DGSMod
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms | 40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 sn ile 5 sn arası | 0 sn |  | - | PWM kilitleme gecikmesi, dinamik şebeke desteği konfigürasyonu | DGS-PWMTms
Inverter.DGSModCfg.HystVolNom | 40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | %0 ila %100 arasi | 5 % |  | - | Histerez gerilimi, dinamik şebeke desteği konfigürasyonu | DGS-HystVolNom
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom | 40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | %0 ila %100 arasi | 70 % |  | - | PWM kilitleme gerilimi, dinamik şebeke desteği konfigürasyonu | DGS-PWMVolNom
Inverter.OutPhs | 40183 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40287 | ConnPh | 121 | 1 | uint16 | - | RW | - | 325: Faz L1 (phsA) 327: Faz L2 (phsB) 329: Faz L3 (phsC) 402: Faz L1 ve L2 (phsAB) 403: Faz L1 ve L3 (phsAC) 404: Faz L2 ve L3 (phsBC) | 1 | - | - | Faz ataması | Inv.OutPhsSet
Inverter.VALim | 40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | VA | 0 VA ila 6000 VA arası | 6000 VA | - | - | Cihazın maksimum görünen gücü | Slimit
Inverter.VAMax | 40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | VA | 0 VA ila 6050 VA arası | 0 VA | - | - | Ayarlanan görünen güç sınırı | Smax
Inverter.VArGra | 40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %1 ila %50 arasi | 20 % |  | - | Reaktif güç gradyanı | VArGra
Inverter.VArLimQ1 | 41001 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40245 | VArRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 ile 3840 var arası | 3840 VAr | - | - | Erişilebilen maksimum reaktif güç Dörtlük 1 | -
Inverter.VArLimQ2 | 41003 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40246 | VArRtgQ2 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 ile 3840 var arası | 3840 VAr | - | - | Erişilebilen maksimum reaktif güç Dörtlük 2 | -
Inverter.VArLimQ3 | 41005 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40247 | VArRtgQ3 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 ile 3840 var arası | 3840 VAr | - | - | Erişilebilen maksimum reaktif güç Dörtlük 3 | -
Inverter.VArLimQ4 | 41007 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40248 | VArRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 ile 3840 var arası | 3840 VAr | - | - | Erişilebilen maksimum reaktif güç Dörtlük 4 | -
Inverter.PFLimQ1 | 41009 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40252 | PFRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0,8 ila 0,8 arası | 0,8 | - | - | Erişilebilen maksimum cos(Phi) Dörtlük 1 | -
Inverter.PFLimQ2 | 41011 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40253 | PFRtgQ2 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0,8 ila 0,8 arası | 0,8 | - | - | Erişilebilen maksimum cos(Phi) Dörtlük 2 | -
Inverter.PFLimQ3 | 41013 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40254 | PFRtgQ3 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0,8 ila 0,8 arası | 0,8 | - | - | Erişilebilen maksimum cos(Phi) Dörtlük 3 | -
Inverter.PFLimQ4 | 41015 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40255 | PFRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0,8 ila 0,8 arası | 0,8 | - | - | Erişilebilen maksimum cos(Phi) Dörtlük 4 | -
Inverter.VArModCfg.VArMod | 30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Kapalı (Off) 1069: Q(U) tanım eğrisi (VArCtlVol) 1070: Q, Manüel giriş, % olarak (VArCnstNom) 1072: Q, harici giriş (VArCtlCom) 1074: cos φ, manüel giriş (PFCnst) 1075: cos φ, harici giriş (PFCtlCom) 1076: cos φ(P) tanım eğrisi (PFCtlW) 2269: Reaktif güç tanım eğrisi modu (CrvMod) 2270: cos φ veya reaktif güç, dinamik varsayılan (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Statik gerilim kararlılığının çalışma modu, statik gerilim kararlılığının konfigürasyonu | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.VArMod | 40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Kapalı (Off) 1069: Q(U) tanım eğrisi (VArCtlVol) 1070: Q, Manüel giriş, % olarak (VArCnstNom) 1072: Q, harici giriş (VArCtlCom) 1074: cos φ, manüel giriş (PFCnst) 1075: cos φ, harici giriş (PFCtlCom) 1076: cos φ(P) tanım eğrisi (PFCtlW) 2269: Reaktif güç tanım eğrisi modu (CrvMod) 2270: cos φ veya reaktif güç, dinamik varsayılan (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Statik gerilim kararlılığının çalışma modu, statik gerilim kararlılığının konfigürasyonu | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr | 40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Aşırı uyarılı (OvExt) 1042: Düşük uyarılı (UnExt) | 1 |  | - | Başlama noktasının uyarma türü, cos φ(P) tanım eğrisi konfigürasyonu | PF-PFExtStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr | 40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 ila 1,0 arası | 1,0 |  | - | Başlama noktası cos φ, cos φ(P) tanım eğrisi konfigürasyonu | PF-PFStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr | 40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %0 ila %100 arasi | 50 % |  | - | Başlama noktasının etkin gücü, cos φ(P) tanım eğrisi konfigürasyonu | PF-WNomStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop | 40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Aşırı uyarılı (OvExt) 1042: Düşük uyarılı (UnExt) | 2 |  | - | Son noktasının uyarma türü, cos φ(P) tanım eğrisi konfigürasyonu | PF-PFExtStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop | 40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 ila 1,0 arası | 0,95 |  | - | Son noktası cos φ, cos φ(P) tanım eğrisi konfigürasyonu | PF-PFStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop | 40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %0,0 ila %100,0 arasi | 100,0 % |  | - | Son noktanın etkin gücü, cos φ(P) tanım eğrisi konfigürasyonu | PF-WNomStop
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 ila 1,0 arası | 1,0 |  | - | Nominal cos φ değeri, cos φ konfigürasyonu, doğrudan giriş | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 ila 1,0 arası | 1,0 |  | - | Nominal cos φ değeri, cos φ konfigürasyonu, doğrudan giriş | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Aşırı uyarılı (OvExt) 1042: Düşük uyarılı (UnExt) | 2 |  | - | cos φ uyarma türü, cos φ konfigürasyonu, doğrudan giriş | PF-PFExt
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Aşırı uyarılı (OvExt) 1042: Düşük uyarılı (UnExt) | 2 |  | - | cos φ uyarma türü, cos φ konfigürasyonu, doğrudan giriş | PF-PFExt
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF | 40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Harici cos φ girişi, etkin güç vermede nominal cos φ değeri | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt | 40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Harici cos φ girişi, etkin güç vermede uyarma türü | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | 40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | EEI konvensiyonu uyarıca nominal cos(Phi) değeri | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | 41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | - | - | - |  | EEI konvensiyonu uyarıca nominal cos(Phi) değeri | -
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | %-60 ila %60 arasi | 0 % |  | - | Etkin güç girmede manüel reaktif güç girişi | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %-60 ila %60 arasi | 0 % |  | - | Etkin güç girmede manüel reaktif güç girişi | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom | 40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Tesis kumandası üzerinden standart etkin güç girişi | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom | 40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %0 ila %10 arasi | 0 % |  | - | Reaktif güç eğimi, reaktif güç/gerilim tanım eğrisi Q(U) konfigürasyonu | Q-VArGraNom
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArTms | 41299 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 2 sn ile 60 sn arası | 10 sn |  | - | Tanım eğrisi çalışma noktasını ayarlama zamanı, reaktif güç/gerilim tanım eğrisi Q(U) konfigürasyonu | Q-VArTms
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Harici reaktif güç girişi | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | - | - | - |  | Harici reaktif güç girişi | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod | 40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Kapalı (Off) 1132: Frekansa bağlı etkin güç uyarlaması P(f) (WCtlHz) 3175: Maksimum etkin gücün doğrusal gradyanı (WCtlHzWMax) 3544: Alt ve üst frekanslar için anlık gücün doğrusal gradyanı (WCtlUnOvHz) | 1 |  | - | Aşırı frekansta (Pf) etkin güç düşümü işletme türü | P-WCtlHzMod
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGraTms | 44375 | 2 | U32 | Süre | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 sn ile 1600 sn arası | 0 sn |  | - | P(f), ek çalışma süresi | P-HzStopWGraTms
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra | 40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | %/dak | %1/dk. ile %10000/dk. arası | %10/dk. |  | - | P(f), hata sonundaki etkin güç değişme hızı | P-HzStopWGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr | 40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0,0 Hz ila 5,0 Hz | 0,2 Hz |  | - | Başlama frekansı ile şebeke frekansı arasındaki fark, anlık güç doğrusal gradyanının konfigürasyonu | P-HzStr
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop | 40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0 Hz ila 5 Hz | 0,2 Hz |  | - | Şebeke frekansına geri alma frekansı ile şebeke frekansı arasındaki fark, anlık güç doğrusal gradyanının konfigürasyonu | P-HzStop
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra | 40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | %10 ila %130 arasi | 40 % |  | - | Etkin güç gradyanı, anlık güç doğrusal gradyanı konfigürasyonu | P-WGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna | 40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Kapalı (Off) 308: Açık (On) | 1 |  | - | Sürükleme göstericisi işlevinin etkinleştirilmesi, anlık güç doğrusal gradyanının konfigürasyonu | P-HystEna
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WCtlTmms | 44373 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | msn | 0 msn ila 60000 msn arası | 0 msn |  | - | P(f), başlatma gecikmesi | P-WCtlTmms
Inverter.WGraEna | 40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Kapalı (Off) 308: Açık (On) | 2 |  | - | Etkin güç eğiminin etkinleştirilmesi | WGraEna
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod | 41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Değerleri tut (UsStp) 2507: Geri çekilme değerlerini al (UsFlb) | 1 | - | - | Harici etkin güç girişi, geri çekilme davranışı | WCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut | 41195 | 2 | U32 | Süre | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 sn ile 86400 sn arası | 600 sn | - | - | Harici etkin güç girişi, timeout | WCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom | 41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %0 ila %100 arasi | 100 % | - | - | Etkin güç sınırlamanın geri çekilmesi, yapılmayan etkin güç sınırlaması için WMaks’ın yüzdesi olarak P | WCtlCom.FlbNom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Tesis kumandası üzerinden standart etkin güç sınırlaması | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | - | - | - |  | Tesis kumandası üzerinden standart etkin güç sınırlaması | -
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod | 41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Değerleri tut (UsStp) 2507: Geri çekilme değerlerini al (UsFlb) | 1 | - | - | Harici reaktif güç girişi, geri çekilme davranışı | QCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut | 41221 | 2 | U32 | Süre | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 sn ile 86400 sn arası | 600 sn | - | - | Harici reaktif güç girişi, timeout | QCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom | 41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %-50 ila %50 arasi | 0 % | - | - | Harici reaktif güç girişi, geri çekilme değeri | QCtlCom.FlbNom
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Değerleri tut (UsStp) 2507: Geri çekilme değerlerini al (UsFlb) | 1 | - | - | Harici cos φ girişi, geri çekilme davranışı | PFCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 44097 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Değerleri tut (UsStp) 2507: Geri çekilme değerlerini al (UsFlb) | 1 | - | - | Harici cos φ girişi, geri çekilme davranışı | PFCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 41227 | 2 | U32 | Süre | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 sn ile 86400 sn arası | 600 sn | - | - | Harici cos φ girişi, timeout | PFCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 44099 | 2 | U32 | Süre | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 sn ile 86400 sn arası | 600 sn | - | - | Harici cos φ girişi, timeout | PFCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF | 41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 ila 1 arası | 1 | - | - | Harici cos φ girişi, Etkin güç vermede geri çekilme cos φ’si | PFCtlCom.Flb
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxInNomPrc | 41249 | 2 | S32 | FIX2 | WO | 40383 | InWRte | 124 | 1 | int16 | - | RW | % | - | - | - |  | Etkin güç alımının sınırlandırılması (% olarak) | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxIn | 41251 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Güç alımının sınırlandırılması (W olarak) | -
Inverter.WLim | 30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | W | 0 W ila 6000 W arası | 6000 W | - | - | Maksimum aktif güç | Plimit
Inverter.WMax | 30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ila 6050 W arası | 0 W | - | - | Ayarlanmış etkin güç sınırı | Pmax
Inverter.WMax | 40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | W | 0 W ila 6050 W arası | 0 W | - | - | Ayarlanmış etkin güç sınırı | Pmax
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ila 6050 W arası | 0 W |  | - | Etkin güç sınırlama, W olarak | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ila 6050 W arası | 0 W |  | - | Etkin güç sınırlama, W olarak | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | %0 ila %100 arasi | 100 % |  | - | Etkin güç sınırlama, % olarak | P-WNom
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %0 ila %100 arasi | 100 % |  | - | Etkin güç sınırlama, % olarak | P-WNom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom | 40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Tesis kumandası üzerinden standart etkin güç sınırlaması | -
Inverter.WModCfg.WMod | 30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Kapalı (Off) 1077: Manüel giriş, W olarak (WCnst) 1078: Manüel giriş, % olarak (WCnstNom) 1079: Harici giriş (WCtlCom) | 4 |  | - | Etkin güç toleransı işletme türü | P-WMod
Inverter.WModCfg.WMod | 40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Kapalı (Off) 1077: Manüel giriş, W olarak (WCnst) 1078: Manüel giriş, % olarak (WCnstNom) 1079: Harici giriş (WCtlCom) | 4 |  | - | Etkin güç toleransı işletme türü | P-WMod
Inverter.PlntCtl.VRef | 40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | 40289 | RW | V | 80 V ila 245 V | 120 V |  | - | Anma şebeke gerilimi | VRef
Inverter.PlntCtl.VRefOfs | 40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | 40290 | RW | V | -20 V ila 20 V | 0 V |  | - | Referans düzeltme gerilimi | VRefOfs
Operation.OpStt | 40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 235: Şebekeye paralel işletme (GriOp) 381: Dur (Stop) 1392: Hata (Flt) 1467: Başla (Str) 1469: Kapat (Shtdwn) 1480: EVU bekleniyor (WaitUtil) 1855: Stand-Alone çalışma (SocOp) 2119: Kısma (Drt) 1428: Backup modunun işletme türü (BckOpMod) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 1 | - | - | Genel işletme durumu | OperMode
Operation.CsmpGriConnStt | 30877 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Elektrik beslemesinin durumu | -
Operation.CsmpGriConnStt | 30915 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Elektrik beslemesinin durumu | -
Nameplate.ARtg | 40480 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40250 | ARtg | 120 | 1 | uint16 | 40251 | RO | A | 0,0 A ile 4294967 A arası | 0 A | - | - | Tüm fazlardaki anma akımı | ARtg
GridMs.TotA | 30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Şebeke akımı | GridMs.TotA
Inverter.FstStop | 40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Dur (Stop) 1467: Başla (Str) 1749: Tam stop (FulStop) | 2 | - |  | Hızlı kapatma | -
Inverter.FstStop | 41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Dur (Stop) 1467: Başla (Str) 1749: Tam stop (FulStop) | 2 | - |  | Hızlı kapatma | -
Coolsys.Cab.TmpVal | 30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | İç sıcaklık | Cab.TmpVal
Coolsys.Cab.TmpVal | 34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | İç sıcaklık | Cab.TmpVal
Plnt.DcWRtg | 41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ila 500000 W arası | 6000 W | - | - | Tesisin etkin gücü | -
Bat.Amp | 30843 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Akü akımı | -
Bat.Amp | 31461 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Akü akımı | -
Bat.Amp | 31463 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Akü akımı | -
Bat.Vol | 30851 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40380 | InBatV | 124 | 1 | uint16 | 40394 | RO | V | - | - | - | - | Akü gerilimi | -
Bat.Vol | 31465 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Akü gerilimi | -
Bat.Vol | 31467 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Akü gerilimi | -
Bat.ChaStt | 30845 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40378 | ChaState | 124 | 1 | uint16 | 40392 | RO | % | - | - | - | - | Akünün güncel şarj durumu | -
Bat.Diag.ActlCapacNom | 30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - | - | Güncel akü kapasitesi | -
Bat.OpStt | 30955 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40381 40301 | ChaSt StorConn | 124 122 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RO RO | - | 303: Kapalı (Off) 2291: Akü Standby (BatWait) 2292: Akünün şarj edilmesi (BatChaStt) 2293: Akünün deşarj edilmesi (BatDschStt) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 1 | - | - | Akünün işletme durumu | -
Operation.Bat.Health | 31391 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Hata (Alm) 303: Kapalı (Off) 307: Ok (Ok) 455: Uyarı (Wrn) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 2 | - | - | Akünün durumu | -
Operation.Bat.Health | 31493 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Hata (Alm) 303: Kapalı (Off) 307: Ok (Ok) 455: Uyarı (Wrn) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 2 | - | - | Akünün durumu | -
Operation.Bat.Health | 31495 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Hata (Alm) 303: Kapalı (Off) 307: Ok (Ok) 455: Uyarı (Wrn) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 2 | - | - | Akünün durumu | -
Operation.CmpBMS.OpStt | 34659 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Cihaz arızası (DevFlt) 388: İşletme durumu (SttOp) 704: Update (Upd) 898: ısıtma (OpHt) 1295: Standby (Stdby) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 6 | - | - | İşletme durumu | -
Operation.CmpBMS.OpStt | 31469 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Cihaz arızası (DevFlt) 388: İşletme durumu (SttOp) 704: Update (Upd) 898: ısıtma (OpHt) 1295: Standby (Stdby) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 6 | - | - | İşletme durumu | -
Operation.CmpBMS.OpStt | 31471 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Cihaz arızası (DevFlt) 388: İşletme durumu (SttOp) 704: Update (Upd) 898: ısıtma (OpHt) 1295: Standby (Stdby) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 6 | - | - | İşletme durumu | -
Bat.TmpVal | 30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Akü sıcaklığı | -
Bat.TmpVal | 31473 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Akü sıcaklığı | -
Bat.TmpVal | 31475 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Akü sıcaklığı | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31389 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ila 4294967295 arası | 4294967295 | - | - | Akü yönetim sisteminin donanım yazılımı sürümü | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31477 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ila 4294967295 arası | 4294967295 | - | - | Akü yönetim sisteminin donanım yazılımı sürümü | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31479 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ila 4294967295 arası | 4294967295 | - | - | Akü yönetim sisteminin donanım yazılımı sürümü | -
Nameplate.CmpBMS.HwRevStr | 41233 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.CmpBMS.SerNumTxt | 31381 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.CmpBMS.SerNumTxt | 31481 | 2 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.CmpBMS.SerNumTxt | 31483 | 2 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.Bat.Vendor | 31377 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2340: LG Chem (LGChem) 8605: Tesla (Tesla) 8620: BYD (BYD) 8631: BMZ (BMZ) 8632: IBC Solar (IBC Solar) 8633: Axitec (Axitec) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 7 | - | - | Akü üreticisi | -
Nameplate.Bat.Vendor | 31485 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2340: LG Chem (LGChem) 8605: Tesla (Tesla) 8620: BYD (BYD) 8631: BMZ (BMZ) 8632: IBC Solar (IBC Solar) 8633: Axitec (Axitec) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 7 | - | - | Akü üreticisi | -
Nameplate.Bat.Vendor | 31487 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2340: LG Chem (LGChem) 8605: Tesla (Tesla) 8620: BYD (BYD) 8631: BMZ (BMZ) 8632: IBC Solar (IBC Solar) 8633: Axitec (Axitec) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 7 | - | - | Akü üreticisi | -
Nameplate.CmpBMS.Typ | 31379 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8607: Daily-Powerwall-6.4kWh (Daily-Powerwall-6.4kWh) 8610: RESU-10H (RESU-10.0) 8619: Başka bir tip (TypOth) 8621: BYD Battery-Box H (4 - 8) (B-BOX-HV) 8623: RESU-7H (RESU-7.0) 8628: Hiperon (3 - 6) (HYPN-3-6) 8629: era:powerbase 7.5 - 15 HV (ERA-PBS7_5_15HV) 8630: AXIstorage Li SH 3 – 6 Powerpack (AX_PWRPCK_3_6) 8634: (RESU-10M) 19045: Battery-Box Premium HVM (BatBoxPremHVM) 19046: Battery-Box Premium HVS (BatBoxPremHVS) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 12 | - | - | Akü yönetim sisteminin tipi | -
Nameplate.CmpBMS.Typ | 31489 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8607: Daily-Powerwall-6.4kWh (Daily-Powerwall-6.4kWh) 8610: RESU-10H (RESU-10.0) 8619: Başka bir tip (TypOth) 8621: BYD Battery-Box H (4 - 8) (B-BOX-HV) 8623: RESU-7H (RESU-7.0) 8628: Hiperon (3 - 6) (HYPN-3-6) 8629: era:powerbase 7.5 - 15 HV (ERA-PBS7_5_15HV) 8630: AXIstorage Li SH 3 – 6 Powerpack (AX_PWRPCK_3_6) 8634: (RESU-10M) 19045: Battery-Box Premium HVM (BatBoxPremHVM) 19046: Battery-Box Premium HVS (BatBoxPremHVS) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 12 | - | - | Akü yönetim sisteminin tipi | -
Nameplate.CmpBMS.Typ | 31491 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8607: Daily-Powerwall-6.4kWh (Daily-Powerwall-6.4kWh) 8610: RESU-10H (RESU-10.0) 8619: Başka bir tip (TypOth) 8621: BYD Battery-Box H (4 - 8) (B-BOX-HV) 8623: RESU-7H (RESU-7.0) 8628: Hiperon (3 - 6) (HYPN-3-6) 8629: era:powerbase 7.5 - 15 HV (ERA-PBS7_5_15HV) 8630: AXIstorage Li SH 3 – 6 Powerpack (AX_PWRPCK_3_6) 8634: (RESU-10M) 19045: Battery-Box Premium HVM (BatBoxPremHVM) 19046: Battery-Box Premium HVS (BatBoxPremHVS) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 12 | - | - | Akü yönetim sisteminin tipi | -
Bat.CapacRtgWh | 40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40257 | WHRtg | 120 | 1 | uint16 | 40258 | RO | Wh | 0 Wh ila 4294967294 Wh arası | 4294967295 Wh | - | - | Akünün anma kapasitesi | -
SelfCsmp.BatChaSttMin | 40073 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %0 ila %100 arasi | 0 % | - | - | Öz tüketim artışında alt deşarj sınırı | -
BatChrg.CurBatCha | 31393 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Anlık akü şarjı | -
BatDsch.CurBatDsch | 31395 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Anlık akü deşarjı | -
BatChrg.BatChrg | 31397 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Akü şarjı | -
BatDsch.BatDsch | 31401 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Akü deşarjı | -
Bat.Typ | 40035 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785: Lityum iyonları (Li-Ion) (BatTypLiIon) | 1 | - | - | Akü tipi | -
BatUsDm.Stt | 31057 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2614: Kendi tüketimi aralığı (SelfCsmpDm) 2615: Akünün durumunu koruma aralığı (ChaSttDm) 2616: Yedek akım aralığı (BckDm) 2617: Derin deşarjdan korunma aralığı (DschProDm) 2618: Derin deşarj aralığı (ExhDschDm) 16777213: Bilgi mevcut değil (NaNStt) | 6 | - | - | Akü kullanım aralığının durumu | -
CmpBMS.OpMod | 40236 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Kapalı (Off) 308: Açık (On) 1438: Otomatik (Auto) 2289: Akünün şarj edilmesi (BatChaMod) 2290: Akünün deşarj edilmesi (BatDschMod) 2424: Ön ayar (Dft) | 1 | - |  | BMS işletme türü | -
CmpBMS.OpMod | 41259 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | 40375 | StorCtl_Mod | 124 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Kapalı (Off) 308: Açık (On) 1438: Otomatik (Auto) 2289: Akünün şarj edilmesi (BatChaMod) 2290: Akünün deşarj edilmesi (BatDschMod) 2424: Ön ayar (Dft) | 1 | - |  | BMS işletme türü | -
CmpBMS.BatChaMinW | 40793 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Minimum akü şarj gücü | -
CmpBMS.BatChaMinW | 44431 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Minimum akü şarj gücü | -
CmpBMS.BatChaMaxW | 40795 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Maksimum akü şarj gücü | -
CmpBMS.BatChaMaxW | 44433 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Maksimum akü şarj gücü | -
CmpBMS.BatDschMinW | 40797 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Minimum akü deşarj gücü | -
CmpBMS.BatDschMinW | 44435 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Minimum akü deşarj gücü | -
CmpBMS.BatDschMaxW | 40799 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Maksimum akü deşarj gücü | -
CmpBMS.BatDschMaxW | 44437 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Maksimum akü deşarj gücü | -
CmpBMS.GridWSpt | 40801 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Şebeke değiştirme gücü nominal değeri | -
CmpBMS.GridWSpt | 44439 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Şebeke değiştirme gücü nominal değeri | -
Bat.ChakWhStt | 32233 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Güncel akü enerjisi içeriği | -
Bat.ChakWhStt | 32235 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Güncel akü enerjisi içeriği | -
Bat.ChakWhStt | 32237 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Güncel akü enerjisi içeriği | -
Bat.CelVolSum | 32263 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Hücre gerilimleri toplamı | -
Bat.CelVolSum | 32265 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Hücre gerilimleri toplamı | -
Bat.CelVolSum | 32267 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Hücre gerilimleri toplamı | -
Bat.CelVolMin | 32269 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Ölçülen en düşük hücre gerilimi | -
Bat.CelVolMin | 32271 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Ölçülen en düşük hücre gerilimi | -
Bat.CelVolMin | 32273 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Ölçülen en düşük hücre gerilimi | -
Bat.CelVolMax | 32275 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Ölçülen en yüksek hücre gerilimi | -
Bat.CelVolMax | 32277 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Ölçülen en yüksek hücre gerilimi | -
Bat.CelVolMax | 32279 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Ölçülen en yüksek hücre gerilimi | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32239 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Şarj sonu gerilimi | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32241 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Şarj sonu gerilimi | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32243 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Şarj sonu gerilimi | -
Bat.DschVolSptDmd | 32245 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Deşarj sonu gerilimi | -
Bat.DschVolSptDmd | 32247 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Deşarj sonu gerilimi | -
Bat.DschVolSptDmd | 32249 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Deşarj sonu gerilimi | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32251 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksimum şarj akımı | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32253 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksimum şarj akımı | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32255 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksimum şarj akımı | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32257 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksimum deşarj akımı | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32259 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksimum deşarj akımı | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32261 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksimum deşarj akımı | -
Bat.TmpValMax | 32221 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Ölçülen en yüksek akü sıcaklığı | -
Bat.TmpValMax | 32223 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Ölçülen en yüksek akü sıcaklığı | -
Bat.TmpValMax | 32225 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Ölçülen en yüksek akü sıcaklığı | -
Bat.TmpValMin | 32227 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Ölçülen en düşük akü sıcaklığı | -
Bat.TmpValMin | 32229 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Ölçülen en düşük akü sıcaklığı | -
Bat.TmpValMin | 32231 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Ölçülen en düşük akü sıcaklığı | -
BatConv.WMaxCha | 40189 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40372 40261 | WChaMax MaxChaRte | 124 120 | 1 1 | uint16 uint16 | 40388 40262 | RW RO | W | 0 W ila 6000 W arası | 6000 W | - | - | Akü aktüatörünün maksimum şarj gücü | -
BatConv.WMaxDsch | 40191 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40263 | MaxDisChaRte | 120 | 1 | uint16 | 40264 | RO | W | 0 W ila 6360 W arası | 6000 W | - | - | Akü aktüatörünün maksimum deşarj gücü | -
BatUsDm.DschProDmLim | 40719 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %0 ila %5 arasi | 2 % | - | - | Kapanma öncesi derin deşarja karşı korunma aralığının alt sınırı | -
BatUsDm.DschProDmMin | 40721 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %1 ila %5 arasi | 1 % | - | - | Derin deşarja karşı korunma aralığının minimum genişliği | -
BatUsDm.SelfCsmpBrd | 40725 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %1 ila %10 arasi | 5 % | - | - | Akünün şarj durumunu koruma aralığının genişliği | -
BatUsDm.BckDmMin | 40723 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %0 ila %100 arasi | 0 % | - | - | Yedek akım aralığının minimum genişliği | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms | 40895 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 sn ile 1000 sn arası | 10 sn |  | - | Tanım eğrisi, tanım eğrisi çalışma noktasını ayarlama zamanı | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms | 40897 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 sn ile 1000 sn arası | 10 sn |  | - | Tanım eğrisi, tanım eğrisi çalışma noktasını ayarlama zamanı | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms | 40899 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40551 | RmpPT1Tms | 131 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 sn ile 1000 sn arası | 10 sn |  | - | Tanım eğrisi, tanım eğrisi çalışma noktasını ayarlama zamanı | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec | 40855 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | %1 ila %10000 arasi | 1200 % |  | - | Tanım eğrisi, tanım eğrisi çalışma noktasına erişmek için iniş rampası | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec | 40857 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | %1 ila %10000 arasi | 1200 % |  | - | Tanım eğrisi, tanım eğrisi çalışma noktasına erişmek için iniş rampası | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec | 40859 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40552 | RmpDecTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | %1 ila %10000 arasi | 1200 % |  | - | Tanım eğrisi, tanım eğrisi çalışma noktasına erişmek için iniş rampası | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc | 40875 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | %1 ila %10000 arasi | 1200 % |  | - | Tanım eğrisi, tanım eğrisi çalışma noktasına erişmek için yükselme rampası | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc | 40877 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | %1 ila %10000 arasi | 1200 % |  | - | Tanım eğrisi, tanım eğrisi çalışma noktasına erişmek için yükselme rampası | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc | 40879 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40553 | RmpIncTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | %1 ila %10000 arasi | 1200 % |  | - | Tanım eğrisi, tanım eğrisi çalışma noktasına erişmek için yükselme rampası | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt | 40262 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 ila 8 arası | 2 |  | - | Tanım eğrisi, kullanılacak tanım eğrisi noktası adedi | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt | 40264 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 ila 8 arası | 2 |  | - | Tanım eğrisi, kullanılacak tanım eğrisi noktası adedi | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt | 40266 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40502 | ActPt | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 ila 8 arası | 2 |  | - | Tanım eğrisi, kullanılacak tanım eğrisi noktası adedi | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef | 40957 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Gerilim volt olarak (XRefV) 1976: Gerilim Un yüzdesi olarak (XRefVNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz anma frekansına fark olarak (XRefHzDif) 3158: Pmaks yüzdesi olarak etkin güç (XRefWNom) | 3 |  | - | Tanım eğrisi X aksları referansı | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef | 40959 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Gerilim volt olarak (XRefV) 1976: Gerilim Un yüzdesi olarak (XRefVNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz anma frekansına fark olarak (XRefHzDif) 3158: Pmaks yüzdesi olarak etkin güç (XRefWNom) | 3 |  | - | Tanım eğrisi X aksları referansı | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef | 40961 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Gerilim volt olarak (XRefV) 1976: Gerilim Un yüzdesi olarak (XRefVNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz anma frekansına fark olarak (XRefHzDif) 3158: Pmaks yüzdesi olarak etkin güç (XRefWNom) | 3 |  | - | Tanım eğrisi X aksları referansı | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef | 40977 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | 40566 | RW | - | 1977: Var Pmaks yüzdesi olarak (YRefVarNom) 1978: Watt Pmaks yüzdesi olarak (YRefWNom) 1979: Dondurulan etkin gücün yüzdesi, Watt olarak (YRefWNomActl) 2272: cos φ (EEI Konvention) (YRefEEI) 3678: Maks. güç alımı, Pmaks bazında % olarak (YRefWInNom) | 2 |  | - | Tanım eğrisi Y aksları referansı | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef | 40979 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | 40406 | RW | - | 1977: Var Pmaks yüzdesi olarak (YRefVarNom) 1978: Watt Pmaks yüzdesi olarak (YRefWNom) 1979: Dondurulan etkin gücün yüzdesi, Watt olarak (YRefWNomActl) 2272: cos φ (EEI Konvention) (YRefEEI) 3678: Maks. güç alımı, Pmaks bazında % olarak (YRefWInNom) | 2 |  | - | Tanım eğrisi Y aksları referansı | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef | 40981 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Var Pmaks yüzdesi olarak (YRefVarNom) 1978: Watt Pmaks yüzdesi olarak (YRefWNom) 1979: Dondurulan etkin gücün yüzdesi, Watt olarak (YRefWNomActl) 2272: cos φ (EEI Konvention) (YRefEEI) 3678: Maks. güç alımı, Pmaks bazında % olarak (YRefWInNom) | 2 |  | - | Tanım eğrisi Y aksları referansı | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40282 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 1’in X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40284 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 1’in X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40286 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 1’in X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40288 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 1’in X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40290 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 1’in X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40292 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 1’in X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40294 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 1’in X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40296 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 1’in X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40306 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 1’in Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40308 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 1’in Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40310 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 1’in Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40312 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 1’in Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40314 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 1’in Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40316 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 1’in Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40318 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 1’in Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40320 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 1’in Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40330 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40332 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40334 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40336 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40338 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40340 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40342 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40344 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40354 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40356 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40358 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40360 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40362 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40364 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40366 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40368 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 2’nin Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40378 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40503 | W1 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40380 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40505 | W2 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40382 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40507 | W3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40384 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40509 | W4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40386 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40511 | W5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40388 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40513 | W6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40390 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40515 | W7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40392 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40517 | W8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 ila 333 arası | 100 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün X değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40402 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40504 | PF1 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40404 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40506 | PF2 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40406 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40508 | PF3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40408 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40510 | PF4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40410 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40512 | PF5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40412 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40514 | PF6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40414 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40516 | PF7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40416 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40518 | PF8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 ila 100 arası | 0 |  | - | Tanım eğrisi 3’ün Y değerleri | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum | 40917 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40558 | ActCrv | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 ila 3 arası | 1 |  | - | Tanım eğrisinin numarası, tanım eğrisi modunun yapılandırılması | UtilCrv1-CrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum | 40919 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40398 | ActCrv | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 ila 3 arası | 1 |  | - | Tanım eğrisinin numarası, tanım eğrisi modunun yapılandırılması | UtilCrv1-CrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum | 40921 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40492 | ActCrv | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 ila 3 arası | 1 |  | - | Tanım eğrisinin numarası, tanım eğrisi modunun yapılandırılması | UtilCrv1-CrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna | 40937 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40559 | ModEna | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Kapalı (Off) 308: Açık (On) | 1 |  | - | Tanım eğrisinin etkinleştirilmesi, tanım eğrisi modunun yapılandırılması | UtilCrv1-Ena
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna | 40939 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40399 | ModEna | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Kapalı (Off) 308: Açık (On) | 1 |  | - | Tanım eğrisinin etkinleştirilmesi, tanım eğrisi modunun yapılandırılması | UtilCrv1-Ena
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna | 40941 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40493 | ModEna | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Kapalı (Off) 308: Açık (On) | 1 |  | - | Tanım eğrisinin etkinleştirilmesi, tanım eğrisi modunun yapılandırılması | UtilCrv1-Ena
Inverter.WGraMpp | 41201 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40285 | MaxRmpRte | 121 | 1 | uint16 | - | RW | %/dak | %10/dk. ile %10000/dk. arası | %10000/dk. |  | - | Işınım değişiminde yükselme hızı | WGraMpp
Inverter.WGraMpp | 44023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/dak | %10/dk. ile %10000/dk. arası | %10000/dk. |  | - | Işınım değişiminde yükselme hızı | WGraMpp
PCC.WMax | 41217 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W ila 500000 W arası | 50000 W | - | - | Şebeke bağlantı noktasındaki ayarlanmış etkin güç sınırı | -
PCC.WMaxNom | 41199 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | %0 ila %100 arasi | 100 % | - | - | Şebeke bağlantı noktasındaki ayarlanmış etkin güç sınırı | -
- | - | - | - | - | - | 40001 | SID | - | - | uint32 | - | R | - | - | 0x53756e53 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40003 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40004 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 66 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40005 | Mn | - | - | string16 | - | R | - | - | SMA |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40021 | Md | - | - | string16 | - | R | - | - | Solar Inverter |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40071 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 11 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40072 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 13 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40086 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 12 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40087 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 98 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40092 | CfgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40093 | ChgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40094 | Cap | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40096 | Ctl | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40187 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 50 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40192 | A_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40199 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40201 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40203 | Hz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40205 | VA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40207 | VAr_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40209 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40212 | WH_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40218 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40223 | Tmp_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40238 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 120 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40239 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 26 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40242 | WRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40244 | VARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40249 | VArRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40251 | ARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40256 | PFRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40258 | WHRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40260 | AhrRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40262 | MaxChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40264 | MaxDisChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40266 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 121 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40267 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 30 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40288 | WMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40289 | VRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40290 | VRefOfs_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40291 | VMinMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40292 | VAMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40293 | VArMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40294 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40296 | MaxRmpRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40297 | ECPNomHz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40298 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 122 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40299 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 44 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40343 | Ris_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40344 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 123 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40345 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40365 | VArPct_Mod | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40367 | WMaxLimPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40368 | OutPFSet_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40369 | VArPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40370 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 124 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40371 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40388 | WChaMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40392 | ChaState_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40394 | InBatV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40396 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 126 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40397 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40403 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40404 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40405 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40406 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40407 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40461 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40462 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 127 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40463 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 10 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40470 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40471 | HzStrStop_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40472 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40474 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40475 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 14 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40480 | FilTms | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40487 | ArGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40488 | VRefPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40490 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 131 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40491 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40497 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40498 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40499 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40500 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40501 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40554 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40556 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 132 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40557 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40563 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40564 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40565 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40566 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40567 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40621 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40622 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 160 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40623 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40624 | DCA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40625 | DCV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40626 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40630 | N | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40632 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40652 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40672 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40692 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40712 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40732 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40752 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 129 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40753 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40754 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40755 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40759 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40760 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40761 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40762 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40764 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40813 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40814 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 130 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40815 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40816 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40817 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40821 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40822 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40823 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40824 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40826 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40875 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | 30001 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Versionsnummer SMA Modbus-Profil | -
Nameplate.SusyId | 30003 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUSyID Modul | -
Nameplate.SerNum | 30005 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seriennummer | SMA-SN,SN
- | 42109 | 4 | U64 | RAW | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit ID des Wechselrichters | -
- | 43090 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA Grid Guard-Code | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hersteller | -
DtTm.Tm | 30193 | 2 | U32 | DT | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Systemzeit | -