Nazwa obiektu | Adres rejestru SMA | Liczba powiązanych rejestrów SMA | Typ danych SMA | Format danych SMA | Dostęp SMA | Adres rejestru SunSpec | Nazwa SunSpec | Informacja modelu SunSpec | Liczba powiązanych rejestrów SunSpec | Typ danych SunSpec | Rejestr współczynników skalowania SunSpec | Dostęp SunSpec | Jednostka miary | Zakres wartości SMA | Wartość domyślna | Grid Guard | Obiekt sterowania instalacją | Definicja (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 do 4294967294 | - | - | - | Pakiet oprogramowania | Pkg.swRev
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla użytkownika | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla użytkownika | Op.EvtCntUsr
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla instalatora | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla instalatora | Op.EvtCntIstl
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla serwisu | Op.EvtCntSvc
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla serwisu | Op.EvtCntSvc
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: brak (NoneDsc) | 1 | - | - | Sposób usuwania zakłóceń | -
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Aktualny numer zdarzenia dla producenta | Op.EvtNoDvlp
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: brak (NoneMsg) | 1 | - | - | Komunikat | -
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Skontaktować się z producentem (PrioA) 337: Skontaktować się z instalator. (PrioC) 338: niedopuszczalne (PrioIna) 887: brak (NonePrio) | 3 | - | - | Zalecana akcja | Op.Prio
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas oczekiwania do zasilania | Op.TmsRmg
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 303: Wył. (Off) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) | 2 | - | - | Stan | Op.Health
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie błędu | -
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie OK | -
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie OK | -
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie ostrzeżenia | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40005 | Mn | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Producent | -
Sys.DevRstr | 40077 | 2 | U32 | FUNKCJA_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Wykonaj (Do) | - | - | - | Aktywować restart urządzenia | DeviceReset,DevRs
Upd.AutoUpdIsOn | 40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 2 | - | - | Włączone automatyczne aktualizacje | -
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (Koreański) (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Język interfejsu | CntrySet.Lang
DtTm.DlSvIsOn | 40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 1 | - | - | Wł. autom. przełączanie czasu letniego i zimowego | -
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Automatycznie przez protokół SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Strefa czasowa | -
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stan przekaźnika sieciowego (GriSwCpy) 1341: Komunikat zakłócenia (FltInd) 1342: Sterowanie wentylatora (FanCtl) 1343: Zużycie własne (SelfCsmp) 1349: Sterowanie przez komunikację (ComCtl) 1359: Zestaw akumulatorów (BatCha) | 2 | - | - | Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego | Mlt.OpMode
MltFncSw.OpMode | 40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stan przekaźnika sieciowego (GriSwCpy) 1341: Komunikat zakłócenia (FltInd) 1342: Sterowanie wentylatora (FanCtl) 1343: Zużycie własne (SelfCsmp) 1349: Sterowanie przez komunikację (ComCtl) 1359: Zestaw akumulatorów (BatCha) | 2 | - | - | Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego | Mlt.OpMode
MltFncSw.Stt | 30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 | - | - | Status przekaźnika wielofunkcyjnego | -
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Szybkość połączenia z SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Półdupleks (HalfDpx) 1727: Dupleks pełny (FulDpx) | 1 | - | - | Modus dupleks SMACOM A | -
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Błąd (Alm) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 1725: Brak połączenia (NotConn) | 4 | - | - | Status połączenia Speedwire z SMACOM A | -
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Szybkość połączenia z SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Półdupleks (HalfDpx) 1727: Dupleks pełny (FulDpx) | 1 | - | - | Modus dupleks SMACOM B | -
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 1725: Brak połączenia (NotConn) | 4 | - | - | Status połączenia Speedwire z SMACOM B | -
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 1 | - | - | Włączona automatyczna konfiguracja Speedwire | -
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | -
Env.TmpVal | 34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura otoczenia | -
Env.TmpVal | 34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura otoczenia | -
Env.TmpVal | 34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura otoczenia | -
Env.TmpValMax | 34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Najwyższa zmierzona temperatura otoczenia | -
Mdul.TmpVal | 34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura modułu | -
Mdul.TmpVal | 34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura modułu | -
Mdul.TmpVal | 34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura modułu | -
Env.HorWSpd | 34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Prędkość wiatru | -
Env.HorWSpd | 34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Prędkość wiatru | -
Env.HorWSpd | 34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Prędkość wiatru | -
Env.ExInsol | 34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Napromieniowanie na czujnik zewnętrzny | ExlSolIrr
Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | -
Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | -
Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | -
Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | -
Metering.GridMs.Hz | 31447 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Hz | - | - | - | - | Częstotliwość sieci | -
Metering.GridMs.A.phsA | 31435 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L1 | -
Metering.GridMs.A.phsB | 31437 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L2 | -
Metering.GridMs.A.phsC | 31439 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L3 | -
Metering.GridMs.PhV.phsA2B | 31451 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L1 a L2 | -
Metering.GridMs.PhV.phsB2C | 31453 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L2 a L3 | -
Metering.GridMs.PhV.phsC2A | 31449 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L3 a L1 | -
Metering.GridMs.PhV.phsA | 31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L1 | -
Metering.GridMs.PhV.phsB | 31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L2 | -
Metering.GridMs.PhV.phsC | 31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L3 | -
Metering.GridMs.W.phsA | 31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania sieci L1 | -
Metering.GridMs.W.phsB | 31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania sieci L2 | -
Metering.GridMs.W.phsC | 31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania sieci L3 | -
Metering.GridMs.WIn.phsA | 31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci faza L1 | -
Metering.GridMs.WIn.phsB | 31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci faza L2 | -
Metering.GridMs.WIn.phsC | 31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci faza L3 | -
Metering.GridMs.VAr.phsA | 31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci faza L1 | -
Metering.GridMs.VAr.phsB | 31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci faza L2 | -
Metering.GridMs.VAr.phsC | 31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci faza L3 | -
Metering.GridMs.TotVAr | 31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci | -
Metering.GridMs.VA.phsA | 31441 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L1 | -
Metering.GridMs.VA.phsB | 31443 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L2 | -
Metering.GridMs.VA.phsC | 31445 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L3 | -
Metering.GridMs.TotVA | 31455 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna | -
Metering.GridMs.TotPF | 31433 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Współczynnik przesunięcia | -
Metering.GridMs.TotPFEEI | 31499 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Współczynnik przesunięcia EEI | -
Metering.GridMs.TotWOut | 30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania do sieci | PacFeed-In
Metering.GridMs.TotWOut | 32341 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania do sieci | PacFeed-In
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stan licznika zasilania do sieci | GM.TotWhOut
Metering.GridMs.TotWIn | 30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci | PacConsumption
Metering.GridMs.TotWhIn | 30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stan licznika poboru z sieci | -
Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc | 41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Falownik (MsSrcDev) | 2 | - | - | Źródło pomiaru refer. do regulacji mocy biernej/czynnej | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | 41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W do 500000 W | 0 W |  | - | Zewnętrzna wartość zadana mocy czynnej, fallback wartości zadanej mocy czynnej | -
Bat.ChaCtlComAval | 31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 2 | - | - | Dostępne sterowanie ładow. akum. przez komunikację | -
Bat.ChaCtlComAval | 34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 2 | - | - | Dostępne sterowanie ładow. akum. przez komunikację | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: aktywny (Act) 803: nieaktywny (Ina) | 1 | - |  | Regul. mocy cz. i b. prz.kom. | FedInSpntCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 44427 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: aktywny (Act) 803: nieaktywny (Ina) | 1 | - |  | Regul. mocy cz. i b. prz.kom. | FedInSpntCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Zadana moc czynna | FedInPwrAtCom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 44425 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Zadana moc czynna | FedInPwrAtCom
Operation.CmpBMS.OpStt | 34659 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Zakłócenie urządzenia (DevFlt) 303: Wył. (Off) 388: Status pracy (SttOp) 1295: Standby (Stdby) 2291: Akumulator w trybie standby (BatWait) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 5 | - | - | Status pracy | -
Operation.Bat.Health | 31391 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 303: Wył. (Off) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Stan akumulatora | -
CmpBMS.BatChaWh | 41363 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Wh | 0 Wh do 20000 Wh | 0 Wh | - | - | Energia ładowania | -
CmpBMS.BatDschWh | 41365 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Wh | 0 Wh do 20000 Wh | 0 Wh | - | - | Energia rozładowania | -
CmpBMS.GetBatChaWh | 32201 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Bieżąca energia ładowania | -
CmpBMS.GetBatDschWh | 32205 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Bieżąca energia rozładowania | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32239 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie końcowe ładowania | -
Bat.DschVolSptDmd | 32245 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie końcowe rozładowania | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32251 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksymalny prąd ładowania | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32257 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksymalny prąd rozładowania | -
Bat.Diag.ActlCapacNom | 30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - | - | Aktualna pojemność akumulatora | -
Bat.TmpVal | 30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura akumulatora | -
Bat.CapacRtgWh | 40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40257 | WHRtg | 120 | 1 | uint16 | 40258 | RO | Wh | 0 Wh do 4294967295 Wh | 4294967295 Wh | - | - | Pojemność znamionowa akumul. | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31389 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967295 | 4294967295 | - | - | Wersja opr. sys. sys.zarz. ak. | -
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Kabul (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Alaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Kuwejt, Rijad (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Abu Zabi, Muskat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdad, Stambuł (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlantyk (Kanada) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azory (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Wyspy Zielonego Przylądka (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Erywań (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Dhaka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Ljubljana, Praga (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajewo, Skopje, Warszawa, Zagrzeb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Magadan, Wyspy Salomona, Nowa Kaledonia (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Ameryka Środkowa (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Pekin, Chongqing, Hongkong, Urumczi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Międzynarodowa Granica Daty (zachód) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) Nowy Jork, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Kair (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Jekaterynburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fidżi, Wyspy Marshalla (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kijów, Ryga, Sofia, Tallinn, Wilno (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tbilisi (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublin, Edynburg, Lizbona, Londyn (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Grenlandia (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrowia, Reykjavík (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Ateny, Bukareszt, Stambuł (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Hawaje (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Kalkuta, Bombaj, Nowe Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jeruzalem (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Amman (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) środkowy Atlantyk. (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Bejrut (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Rangun (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhuk (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Katmandu (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Nowa Fundlandia (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkuck (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pacyfik (USA, Kanada) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Kalifornia Dolna (Meksyk) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moskwa, St. Petersburg, Wołgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Wyspy Midway, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Dżakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretoria (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Dźajawardanapura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Tajpej (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana(Wschodnia) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Władywostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) Zach.Afryka Środk. (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karaczi (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Jakuck (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Kaukaski czas standardowy (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, Meksyk (miasto), Monterrey – nowe (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlán – nowe (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Taszkent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ułan-Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Pietropawłowsk Kamczacki (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Mińsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Nowosybirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Strefa czasowa | -
GridMs.Hz | 30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Częstotliwość sieci | GridMs.Hz
GridMs.TotVA | 30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Moc pozorna | GridMs.TotVA
GridMs.TotVAr | 30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Moc bierna | GridMs.TotVAr
GridMs.TotW | 30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Moc | Pac
GridMs.A.phsA | 30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L1 | GridMs.A.phsA
GridMs.A.phsB | 30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L2 | GridMs.A.phsB
GridMs.A.phsC | 30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L3 | GridMs.A.phsC
GridMs.PhV.phsA | 30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L1 | GridMs.PhV.phsA
GridMs.PhV.phsB | 30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L2 | GridMs.PhV.phsB
GridMs.PhV.phsC | 30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L3 | GridMs.PhV.phsC
GridMs.PhV.phsA2B | 30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L1 a L2 | GridMs.PhV.A2B
GridMs.PhV.phsB2C | 30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L2 a L3 | GridMs.PhV.B2C
GridMs.PhV.phsC2A | 30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L3 a L1 | GridMs.PhV.C2A
GridMs.W.phsA | 30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc L1 | GridMs.W.phsA
GridMs.W.phsB | 30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc L2 | GridMs.W.phsB
GridMs.W.phsC | 30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc L3 | GridMs.W.phsC
GridMs.VA.phsA | 30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L1 | GridMs.VA.phsA
GridMs.VA.phsB | 30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L2 | GridMs.VA.phsB
GridMs.VA.phsC | 30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L3 | GridMs.VA.phsC
GridMs.VAr.phsA | 30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna L1 | GridMs.VAr.phsA
GridMs.VAr.phsB | 30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna L2 | GridMs.VAr.phsB
GridMs.VAr.phsC | 30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna L3 | GridMs.VAr.phsC
GridMs.TotPFPrc | 30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Współczynnik przesunięcia | GridMs.TotPF
GridMs.TotPFEEI | 31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | Współczynnik przesunięcia EEI | -
GridMs.TotPFExt | 30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 1 | - | - | Rodzaj wzbudzenia cos φ | -
Isolation.FltA | 31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd uszkodzeniowy | Iso.FltA
Isolation.LeakRis | 30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Om | - | - | - | - | Rezystancja izolacji | Riso
Metering.TotOpTms | 30521 | 4 | U64 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas pracy | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTms | 30541 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas pracy | Mt.TotTmh
Metering.TotOpTmhSet | 41173 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h do 440000 h | 0 h | - | - | Ustaw łączny czas pracy w punkcie przyłącza sieci | Mt.TotTmhSet
Metering.TotFeedTms | 30525 | 4 | U64 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas zasilania | Mt.TotOpTmh
Metering.TotFeedTms | 30543 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas zasilania | Mt.TotOpTmh
Metering.TotWhOut | 30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Wh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total
Metering.TotWhOut | 30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total
Metering.TotWhOut | 30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total
Metering.TotWhOut | 30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Łączny uzysk | E-Total
Metering.TotkWhOutSet | 41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh do 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Ustaw uzysk całkowity | Mt.TotkWhSet
Nameplate.ComRev | 40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967294 | 0 | - | - | Wersja komunikacji | ComRev
Nameplate.Location | 40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.SerNum | 30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967295 | 4294967295 | - | - | Numer seryjny | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber
Nameplate.SerNum | 40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 do 4294967295 | 4294967295 | - | - | Numer seryjny | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber
Nameplate.MainModel | 30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8007: Falownik akumulatora (DevClss7) | 1 | - | - | Klasa urządzenia | MainModel
Nameplate.Model | 30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9356: SBS3.7-10 (SBS3.7-10) 9358: SBS5.0-10 (SBS5.0-10) 9359: SBS6.0-10 (SBS6.0-10) 9360: SBS3.8-US-10 (SBS3.8-US-10) 9361: SBS5.0-US-10 (SBS5.0-US-10) 9362: SBS6.0-US-10 (SBS6.0-US-10) | 6 | - | - | Typ urządzenia | Model
Nameplate.CmpMain.SwRev | 40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967295 | 0 | - | - | Wersja firmware procesora głównego | HP.swRev
Operation.GriSwCnt | 30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba włączeń sieci | Op.GriSwCnt
Operation.GriSwStt | 30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Zamknięty (Cls) 311: Otwarta (Opn) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Przekaźnik/stycznik sieciowy | Op.GriSwStt
Operation.OpMod | 40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 235: Równoległa praca sieciowa (GriOp) 381: Stop (Stop) 1855: Tryb pracy stand-alone (SocOp) 1428: Tryb pracy backup (BckOpMod) | 1 | - | - | Ogólny stan pracy | Op.OpModSet
Operation.ValRsIstl | 44021 | 2 | U32 | FUNKCJA_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 237: Liczba włączeń sieci w punkcie przył. sieciowego (GriSwCnt) 353: Resetuj zdarzenia (RsEvtCnt) 355: Skasuj rejestrator energii (RsTotWhLog) 356: Zwolnij hamulce eksploatacyjne (RsPermStoOp) 409: Czas pracy (TotOpTms) 411: Czas zasilania (TotFeedTms) 418: Łączny uzysk (TotWhOut) 568: Wykonaj wszystkie dostępne funkcje (DoAll) 720: Resetuj parametry sieci (NetwParaRs) | - | - | - | Resetowanie danych eksploatacyjnych | Op.FncSetIstl
Operation.DrtStt | 30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Nadmierna temperatura (TmpDrt) 884: Opcja nieaktywna (NoneDrt) 1705: Odchyłka częstotliwości (HzDrt) 3520: Odchylenie napięcia (VDrt) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Przyczyna redukcji mocy | Inv.TmpLimStt
Operation.Dmd.WCtl | 31405 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Aktualne zadane ograniczenie mocy czynnej P | Op.Dmd.WCtl
Operation.Dmd.VArCtl | 31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Aktualna zadana moc bierna Q | Op.Dmd.VArCtl
Operation.Dmd.VArCtl | 31411 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Aktualna zadana moc bierna Q | Op.Dmd.VArCtl
Operation.Dmd.PFCtl | 31407 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aktualny zadany cos fi | Op.Dmd.PFCtl
Operation.Dmd.PFExtCtl | 31409 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 3 | - | - | Aktualny zadany rodzaj wzbudzenia cos fi | Op.Dmd.PFExtCtl
Inverter.DclVol | 30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie w obwodzie pośrednim | Inv.DclVol
GridGuard.Cntry | 40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Ustawienie specjalne (Adj) 333: [GR] PPC (PPC) 438: [DE] VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: [CZ] PPDS (PPDS) 7510: [DE] VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7517: [IT] CEI 0-21 intern (CEI0-21Int) 7518: [IT] CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7523: [BE] C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: [GB] G83/2 (G83/2) 7527: [FR] VFR2014 (VFR2014) 7528: [GB] G59/3 (G59/3) 7529: [IL] SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: [TH] MEA2013 (MEA2013) 7531: [TH] PEA2013 (PEA2013) 7533: [NL] NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7536: SMA domyślne (DftEN) 7539: [ES] RD1699/413 (RD1699/413) 7549: [AU] AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: [ZA] NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7555: IEC IEC61727 (IEC61727) 7559: [US] UL1741/2016/120 (UL1741/2016/120) 7562: [US] HECO2017/120 (HECO2017/120) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 16 | - | - | Ustawiony zestaw parametrów dla kraju | Cntry
GridGuard.CntrySet | 41121 | 2 | U32 | FUNKCJA_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 333: [GR] PPC (PPC) 438: [DE] VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1199: [CZ] PPDS (PPDS) 7510: [DE] VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7517: [IT] CEI 0-21 intern (CEI0-21Int) 7518: [IT] CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7523: [BE] C10/11/2012 (C10/11/2012) 7525: [GB] G83/2 (G83/2) 7527: [FR] VFR2014 (VFR2014) 7528: [GB] G59/3 (G59/3) 7529: [IL] SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: [TH] MEA2013 (MEA2013) 7531: [TH] PEA2013 (PEA2013) 7533: [NL] NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7536: SMA domyślne (DftEN) 7539: [ES] RD1699/413 (RD1699/413) 7549: [AU] AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: [ZA] NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7555: IEC IEC61727 (IEC61727) 7559: [US] UL1741/2016/120 (UL1741/2016/120) 7562: [US] HECO2017/120 (HECO2017/120) | - |  | - | Ustaw zestaw parametrów dla kraju | CntrySet
GridGuard.Cntry.VRtg | 40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V do 245 V | 120 V |  | - | Znamionowe napięcie sieci | VRtg
GridGuard.Cntry.HzRtg | 40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Hz | 44 Hz do 65 Hz | 50 Hz |  | - | Częstotliwość znamionowa | HzRtg
GridGuard.Cntry.GriStrTms | 44009 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1600 s | 0 s |  | - | Czas włączania po restarcie | GriStrTms
GridGuard.Cntry.GriFltMonTms | 44015 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1600 s | 300 s |  | - | Czas włączania po przerwie sieci | GriFltMonTms
GridGuard.Cntry.GriFltReConTms | 44017 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1600 s | 300 s |  | - | Czas szybkiego włączania po krótkiej przerwie | GriFltReConTms
GridGuard.Cntry.GriFltTms | 44019 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 400 s | 3 s |  | - | Maksymalny czas trwania krótkiej przerwy | GriFltTms
GridGuard.Cntry.LeakRisMin | 41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Om | 100000 Ω do 3000000 Ω | 600000 Ω |  | - | Minimalna rezystancja izolacji | Iso.LeakRisMin
Inverter.WGra | 40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | 40294 | RW | % | 1% do 1000% | 20 % |  | - | Gradient mocy czynnej | WGra
Inverter.WGraConn | 44001 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/min | 1 %/min do 10000 %/min | 1200 %/min |  | - | Gradient łagodnego rozruchu P | WGraConn
Inverter.WGraRecon | 44011 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/min | 1 %/min do 10000 %/min | 10 %/min |  | - | Gradient łagodnego rozruchu P po błędzie sieci | WGraRecon
Inverter.WGraReconEna | 44013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 |  | - | Łagodny rozruch P po błędzie sieci | WGraReconEna
GridGuard.Cntry.Aid.HzMon.Stt | 44377 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 2 |  | - | Wykrywanie instalacji wyspowej, status nadzorowania częstotliwości | Aid.HzMonStt
GridGuard.Cntry.Aid.HzMon.HzMonTmms | 44379 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 10000 ms | 500 ms |  | - | Wykrywanie instalacji wyspowej, czas aktywacji nadzorowania częstotliwości | Aid.HzMonTmms
GridGuard.Cntry.VolCtl.Max | 40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 300 V do 420 V | 420 V |  | - | Nadzór napięcia górny próg maksymalny | VolCtl.Max
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms | 40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0,1 ms do 5,0 ms | 0,312 ms |  | - | Nadzór napięcia górny próg maks. czasu aktywacji | VolCtl.MaxTmms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff | 41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 120 V do 300 V | 300 V |  | - | Monitorowanie napięcia górny próg maks.jako wartość skut. | VolCtl.MaxEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms | 41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 50 ms do 60000 ms | 160 ms |  | - | Monitorowanie napięcia górny próg maks.jako wartość skut. czas zadział. | VolCtl.MaxEffTm
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim | 40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 120 V do 300 V | 144 V |  | - | Nadzór napięcia średni próg maksymalny | VolCtl.hhLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms | 40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 50 ms do 60000 ms | 160 ms |  | - | Nadzór napięcia, średni próg maksymalny czasu aktywacji | VolCtl.hhLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim | 40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 120 V do 288 V | 132 V |  | - | Nadzór napięcia dolny próg maksymalny | VolCtl.hLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms | 40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms do 60000 ms | 1000 ms |  | - | Nadzór napięcia, dolny próg maksymalny czasu aktywacji | VolCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim | 40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V do 240 V | 105,6 V |  | - | Nadzór napięcia górny próg minimalny | VolCtl.lLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms | 40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms do 60000 ms | 2000 ms |  | - | Nadzór napięcia, górny próg minimalny czasu aktywacji | VolCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim | 40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V do 240 V | 60 V |  | - | Nadzór napięcia średni próg minimalny | VolCtl.llLim
GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms | 40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms do 60000 ms | 160 ms |  | - | Nadzór napięcia, średni próg minimalny czasu aktywacji | VolCtl.llLimTms
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff | 41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V do 240 V | 45 V |  | - | Monitorowanie napięcia dolny próg min. jako wartość skut. | VolCtl.MinEff
GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms | 41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms do 60000 ms | 60000 ms |  | - | Monitorowanie napięcia dolny próg min.jako wartość skut.czas zadziałania | VolCtl.MinEffTm
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin | 41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45 V do 240 V | 106 V |  | - | Min. napięcie do ponownego włączenia | VolCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax | 41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 120 V do 288 V | 127 V |  | - | Maks. napięcie do ponownego włączenia | VolCtl.ReconMax
GridGuard.Cntry.FrqCtl.Max | 40103 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 66 Hz | 65 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości, górny próg maksymalny | FrqCtl.Max
GridGuard.Cntry.FrqCtl.MaxTmms | 40426 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 100 ms do 1000000 ms | 10000 ms |  | - | Nadzór częstotliwości, górny próg maks. czasu aktywacji | FrqCtl.MaxTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim | 40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz do 66 Hz | 60,5 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości, dolny próg maksymalny | FrqCtl.hLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms | 40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 100 ms do 1000000 ms | 160 ms |  | - | Nadzór częstotliwości, dolny próg maksymalny czasu aktywacji | FrqCtl.hLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim | 40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44,0 Hz do 60,0 Hz | 59,3 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości, górny próg minimalny | FrqCtl.lLim
GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms | 40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 100 ms do 1000000 ms | 160 ms |  | - | Nadzór częstotliwości, górny próg minimalny czasu aktywacji | FrqCtl.lLimTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.Min | 40101 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz do 60 Hz | 57 Hz |  | - | Nadzór częstotliwości, dolny próg minimalny | FrqCtl.Min
GridGuard.Cntry.FrqCtl.MinTmms | 40444 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 100 ms do 1000000 ms | 160 ms |  | - | Nadzór częstotliwości, dolny próg minimalny czasu aktywacji | FrqCtl.MinTms
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin | 41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44,0 Hz do 60,0 Hz | 44 Hz |  | - | Minimalna częstotliwość ponownego włączenia | FrqCtl.ReconMin
GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax | 41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50,0 Hz do 66 Hz | 65 Hz |  | - | Maksymalna częstotliwość ponownego włączenia | FrqCtl.ReconMax
Inverter.DGSModCfg.DGSMod | 40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1264: Pełne dynamiczne wsparcie sieci (DGSFl) 1265: Ograniczone dynamiczne wsparcie sieci (DGSPa) | 2 |  | - | Dynamiczne wsparcie sieci, tryb pracy | DGS-DGSMod
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms | 40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s do 5 s | 0 s |  | - | Opóźnienie blokady PWM, konf.dyn.wsparcia sieci | DGS-PWMTms
Inverter.DGSModCfg.HystVolNom | 40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0% do 100% | 5 % |  | - | Napięcie histerezy, konf.dyn.wsparcia sieci | DGS-HystVolNom
Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom | 40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0% do 100% | 70 % |  | - | Napięcie blokujące PWM, konf.dyn.wsparcia sieci | DGS-PWMVolNom
Inverter.OutPhs | 40183 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40287 | ConnPh | 121 | 1 | uint16 | - | RW | - | 325: Faza L1 (phsA) 327: Faza L2 (phsB) 329: Faza L3 (phsC) 402: Fazy L1 i L2 (phsAB) 403: Fazy L1 i L3 (phsAC) 404: Fazy L2 i L3 (phsBC) | 1 | - | - | Przypisanie faz | Inv.OutPhsSet
Inverter.VALim | 40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | VA | 0 VA do 6000 VA | 6000 VA | - | - | Maksymalna moc pozorna urządzenia | Slimit
Inverter.VAMax | 40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | VA | 0 VA do 6050 VA | 0 VA | - | - | Ustawiona granica mocy pozornej | Smax
Inverter.VArGra | 40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1% do 50% | 20 % |  | - | Gradient mocy biernej | VArGra
Inverter.VArLimQ1 | 41001 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40245 | VArRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 VAr do 3840 VAr | 3840 VAr | - | - | Maksymalna osiągalna moc bierna kwadrant 1 | -
Inverter.VArLimQ2 | 41003 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40246 | VArRtgQ2 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 VAr do 3840 VAr | 3840 VAr | - | - | Maksymalna osiągalna moc bierna kwadrant 2 | -
Inverter.VArLimQ3 | 41005 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40247 | VArRtgQ3 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 VAr do 3840 VAr | 3840 VAr | - | - | Maksymalna osiągalna moc bierna kwadrant 3 | -
Inverter.VArLimQ4 | 41007 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40248 | VArRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 VAr do 3840 VAr | 3840 VAr | - | - | Maksymalna osiągalna moc bierna kwadrant 4 | -
Inverter.PFLimQ1 | 41009 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40252 | PFRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0,8 do 0,8 | 0,8 | - | - | Minimalny osiągalny cos(phi) kwadrant 1 | -
Inverter.PFLimQ2 | 41011 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40253 | PFRtgQ2 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0,8 do 0,8 | 0,8 | - | - | Minimalny osiągalny cos(phi) kwadrant 2 | -
Inverter.PFLimQ3 | 41013 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40254 | PFRtgQ3 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0,8 do 0,8 | 0,8 | - | - | Minimalny osiągalny cos(phi) kwadrant 3 | -
Inverter.PFLimQ4 | 41015 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40255 | PFRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0,8 do 0,8 | 0,8 | - | - | Minimalny osiągalny cos(phi) kwadrant 4 | -
Inverter.VArModCfg.VArMod | 30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 1069: Charakterystyka Q(U) (VArCtlVol) 1070: Q, ręczna zadana w % (VArCnstNom) 1072: Q, zewnętrzna zadana (VArCtlCom) 1074: cos φ, ręczna zadana (PFCnst) 1075: cos φ, zewnętrza zadana (PFCtlCom) 1076: Charakterystyka cos φ (P) (PFCtlW) 2269: Tryb charakt.mocy biernej (CrvMod) 2270: cos φ lub wart.zadana Q przez sterownik urz. (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Tryb pracy przy statycznym utrzymywaniu napięcia, konfiguracja statycznego utrzymywania napięcia | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.VArMod | 40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Wył. (Off) 1069: Charakterystyka Q(U) (VArCtlVol) 1070: Q, ręczna zadana w % (VArCnstNom) 1072: Q, zewnętrzna zadana (VArCtlCom) 1074: cos φ, ręczna zadana (PFCnst) 1075: cos φ, zewnętrza zadana (PFCtlCom) 1076: Charakterystyka cos φ (P) (PFCtlW) 2269: Tryb charakt.mocy biernej (CrvMod) 2270: cos φ lub wart.zadana Q przez sterownik urz. (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Tryb pracy przy statycznym utrzymywaniu napięcia, konfiguracja statycznego utrzymywania napięcia | Q-VArMod
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr | 40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 1 |  | - | Rodzaj wzb.p.pocz., konf.charakt.cos φ (P) | PF-PFExtStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr | 40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 do 1,0 | 1,0 |  | - | cos φ p.pocz., konf.charakt.cos φ (P) | PF-PFStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr | 40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 50 % |  | - | Moc czynna p.pocz., konf.charakt.cos φ (P) | PF-WNomStr
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop | 40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 2 |  | - | Rodzaj wzb.p.końc., konf.charakt.cos φ (P) | PF-PFExtStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop | 40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 do 1,0 | 0,95 |  | - | cos φ p.końc., konf.charakt.cos φ (P) | PF-PFStop
Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop | 40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0,0% do 100,0% | 100,0 % |  | - | Moc czynna p.końc., konf.charakt.cos φ (P) | PF-WNomStop
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 do 1,0 | 1,0 |  | - | Wart.zadana cos φ, konf.cos φ, bezp.wart.zad. | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 do 1,0 | 1,0 |  | - | Wart.zadana cos φ, konf.cos φ, bezp.wart.zad. | PF-PF
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 2 |  | - | Rodzaj wzbud.cos φ, konf.cos φ, bezp.wart.zad. | PF-PFExt
Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Nadwzbudzenie (OvExt) 1042: Niedowzbudzenie (UnExt) | 2 |  | - | Rodzaj wzbud.cos φ, konf.cos φ, bezp.wart.zad. | PF-PFExt
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF | 40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Zewnętrzna wartość zadana cos fi, wartość zadana cos fi przy oddaniu mocy czynnej | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt | 40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Zewnętrzna wartość zadana cos fi, rodzaj wzbudzenia przy oddaniu mocy czynnej | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | 40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Wartość zadana cos(Phi) wg konwencji EEI | -
Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | 41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | - | - | - |  | Wartość zadana cos(Phi) wg konwencji EEI | -
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -60% do 60% | 0 % |  | - | Ręczna wartość zadana mocy biernej przy oddawaniu mocy czynnej | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -60% do 60% | 0 % |  | - | Ręczna wartość zadana mocy biernej przy oddawaniu mocy czynnej | Q-VArNom
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom | 40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy biernej przez sterownik inst. | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom | 40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 10% | 0 % |  | - | Gradient mocy b., konf.char.mocy biernej/nap.Q(U) | Q-VArGraNom
Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArTms | 41299 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 2 s do 60 s | 10 s |  | - | Czas ust.char.p.pracy, konf.char.mocy b./nap.Q(U) | Q-VArTms
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Zewnętrzna zadana mocy biernej | -
Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | - | - | - |  | Zewnętrzna zadana mocy biernej | -
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod | 40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 1132: Dopasowanie mocy czynnej zależne od częstotliwości P(f) (WCtlHz) 3175: Gradient liniowy maksymalnej mocy czynnej (WCtlHzWMax) 3544: Gradient liniowy mocy chwilowej dla za wysokiej i niskiej częst. (WCtlUnOvHz) | 1 |  | - | Tryb pracy red. mocy czynnej przy nadm. częst.P(f) | P-WCtlHzMod
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGraTms | 44375 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s do 1600 s | 0 s |  | - | P(f), czas dobiegu | P-HzStopWGraTms
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra | 40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | %/min | 1 %/min do 10000 %/min | 10 %/min |  | - | P(f), gradient mocy czynnej po błędzie sieci | P-HzStopWGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr | 40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0,0 Hz do 5,0 Hz | 0,2 Hz |  | - | Odst.cz.start.od cz.sieci, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HzStr
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop | 40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0 Hz do 5 Hz | 0,2 Hz |  | - | Odst.cz.reset.od cz.sieci, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HzStop
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra | 40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | 10% do 130% | 40 % |  | - | Gradient mocy czyn., konf.lin.gradientu m.chwil. | P-WGra
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna | 40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 |  | - | Aktyw.f.wsk.wleczonego, konf.lin.grad.m.chwil. | P-HystEna
Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WCtlTmms | 44373 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms do 60000 ms | 0 ms |  | - | P(f), opóźnienie aktywacji | P-WCtlTmms
Inverter.WGraEna | 40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 2 |  | - | Aktywacja gradientu mocy czynnej | WGraEna
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod | 41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie wartości fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Zewnętrzna zadana mocy czynnej, powrót | WCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut | 41195 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s do 86400 s | 600 s | - | - | Zewnętrzna zadana mocy czynnej, przekroczenie czasu | WCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom | 41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % | - | - | Fallback ogr. m.cz. P w % WMax dla br. ogr. m.cz. | WCtlCom.FlbNom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy czynnej przez sterownik inst. | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy czynnej przez sterownik inst. | -
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod | 41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie wartości fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Zewnętrzna zadana mocy biernej, powrót | QCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut | 41221 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s do 86400 s | 600 s | - | - | Zewnętrzna zadana mocy biernej, przekroczenie czasu | QCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom | 41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -50% do 50% | 0 % | - | - | Zewnętrzna zadana mocy biernej, wartość powrotu | QCtlCom.FlbNom
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie wartości fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Zewnętrzna zadana cos φ, powrót | PFCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 44097 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Zachowaj wartości (UsStp) 2507: Zastosowanie wartości fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Zewnętrzna zadana cos φ, powrót | PFCtlCom.MssMod
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 41227 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s do 86400 s | 600 s | - | - | Zewnętrzna zadana cos φ, przekroczenie czasu | PFCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 44099 | 2 | U32 | Czas trwania | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s do 86400 s | 600 s | - | - | Zewnętrzna zadana cos φ, przekroczenie czasu | PFCtlCom.TmsOut
Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF | 41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 do 1 | 1 | - | - | Zewnętrzna wartość zadana cos fi, fallback cos fi przy oddaniu mocy czynnej | PFCtlCom.Flb
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxInNomPrc | 41249 | 2 | S32 | FIX2 | WO | 40383 | InWRte | 124 | 1 | int16 | - | RW | % | - | - | - |  | Ograniczenie poboru mocy czynnej w % | -
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxIn | 41251 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Ograniczenie poboru mocy w % | -
Inverter.WLim | 30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | W | 0 W do 6000 W | 6000 W | - | - | Maksymalna moc czynna urządzenia | Plimit
Inverter.WMax | 30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 6050 W | 0 W | - | - | Ustawiona granica mocy czynnej | Pmax
Inverter.WMax | 40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | W | 0 W do 6050 W | 0 W | - | - | Ustawiona granica mocy czynnej | Pmax
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 6050 W | 0 W |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 6050 W | 0 W |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-W
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-WNom
Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % |  | - | Ograniczenie mocy czynnej P, konf.mocy czynnej | P-WNom
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom | 40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Znorm.ogran.mocy czynnej przez sterownik inst. | -
Inverter.WModCfg.WMod | 30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 1077: Ręczna zadana w W (WCnst) 1078: Ręczna zadana w % (WCnstNom) 1079: Zewnętrzna zadana (WCtlCom) | 4 |  | - | Tryb pracy zadana moc czynna | P-WMod
Inverter.WModCfg.WMod | 40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 1077: Ręczna zadana w W (WCnst) 1078: Ręczna zadana w % (WCnstNom) 1079: Zewnętrzna zadana (WCtlCom) | 4 |  | - | Tryb pracy zadana moc czynna | P-WMod
Inverter.PlntCtl.VRef | 40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | 40289 | RW | V | 80 V do 245 V | 120 V |  | - | Napięcie znamionowe sieci | VRef
Inverter.PlntCtl.VRefOfs | 40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | 40290 | RW | V | -20 V do 20 V | 0 V |  | - | Korek.napięcie odniesienia, sterowanie instalacji | VRefOfs
Operation.OpStt | 40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 235: Równoległa praca sieciowa (GriOp) 381: Stop (Stop) 1392: Błąd (Flt) 1467: Start (Str) 1469: Zamknij system (Shtdwn) 1480: Czekam na przedsiębiorstwo elektroenergetyczne (WaitUtil) 1855: Tryb pracy stand-alone (SocOp) 2119: Wyłączenie (Drt) 1428: Tryb pracy backup (BckOpMod) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 1 | - | - | Ogólny status pracy | OperMode
Operation.CsmpGriConnStt | 30877 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Status zasilania | -
Operation.CsmpGriConnStt | 30915 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Status zasilania | -
Nameplate.ARtg | 40480 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40250 | ARtg | 120 | 1 | uint16 | 40251 | RO | A | 0.0 A do 4294967 A | 0 A | - | - | Prąd znamionowy wszystkich faz | ARtg
GridMs.TotA | 30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Prąd sieci | GridMs.TotA
Inverter.FstStop | 40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Stop (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Całkowite zatrzymanie (FulStop) | 2 | - |  | Wyłączenie szybkie | -
Inverter.FstStop | 41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Stop (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Całkowite zatrzymanie (FulStop) | 2 | - |  | Wyłączenie szybkie | -
Coolsys.Cab.TmpVal | 30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Temperatura wnętrza | Cab.TmpVal
Coolsys.Cab.TmpVal | 34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura wnętrza | Cab.TmpVal
Plnt.DcWRtg | 41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 500000 W | 6000 W | - | - | Moc znamionowa urządzenia | -
Bat.Amp | 30843 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd akumulatora | -
Bat.Amp | 31461 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd akumulatora | -
Bat.Amp | 31463 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd akumulatora | -
Bat.Vol | 30851 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40380 | InBatV | 124 | 1 | uint16 | 40394 | RO | V | - | - | - | - | Napięcie akumulatora | -
Bat.Vol | 31465 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie akumulatora | -
Bat.Vol | 31467 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie akumulatora | -
Bat.ChaStt | 30845 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40378 | ChaState | 124 | 1 | uint16 | 40392 | RO | % | - | - | - | - | Aktualny stan naładowania akumulatora | -
Bat.Diag.ActlCapacNom | 30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - | - | Aktualna pojemność akumulatora | -
Bat.OpStt | 30955 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40381 40301 | ChaSt StorConn | 124 122 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RO RO | - | 303: Wył. (Off) 2291: Akumulator w trybie standby (BatWait) 2292: Naładuj akumulator (BatChaStt) 2293: Rozładuj akumulator (BatDschStt) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 1 | - | - | Status pracy akumulatora | -
Operation.Bat.Health | 31391 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 303: Wył. (Off) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Stan akumulatora | -
Operation.Bat.Health | 31493 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 303: Wył. (Off) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Stan akumulatora | -
Operation.Bat.Health | 31495 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 303: Wył. (Off) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Stan akumulatora | -
Operation.CmpBMS.OpStt | 34659 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Zakłócenie urządzenia (DevFlt) 388: Status pracy (SttOp) 704: Aktualizacja (Upd) 898: ogrzewanie (OpHt) 1295: Standby (Stdby) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 6 | - | - | Status pracy | -
Operation.CmpBMS.OpStt | 31469 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Zakłócenie urządzenia (DevFlt) 388: Status pracy (SttOp) 704: Aktualizacja (Upd) 898: ogrzewanie (OpHt) 1295: Standby (Stdby) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 6 | - | - | Status pracy | -
Operation.CmpBMS.OpStt | 31471 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Zakłócenie urządzenia (DevFlt) 388: Status pracy (SttOp) 704: Aktualizacja (Upd) 898: ogrzewanie (OpHt) 1295: Standby (Stdby) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 6 | - | - | Status pracy | -
Bat.TmpVal | 30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura akumulatora | -
Bat.TmpVal | 31473 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura akumulatora | -
Bat.TmpVal | 31475 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura akumulatora | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31389 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967295 | 4294967295 | - | - | Wersja opr. sys. sys.zarz. ak. | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31477 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967295 | 4294967295 | - | - | Wersja opr. sys. sys.zarz. ak. | -
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31479 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967295 | 4294967295 | - | - | Wersja opr. sys. sys.zarz. ak. | -
Nameplate.CmpBMS.HwRevStr | 41233 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.CmpBMS.SerNumTxt | 31381 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.CmpBMS.SerNumTxt | 31481 | 2 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.CmpBMS.SerNumTxt | 31483 | 2 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nameplate.Bat.Vendor | 31377 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2340: LG Chem (LGChem) 8605: Tesla (Tesla) 8620: BYD (BYD) 8631: BMZ (BMZ) 8632: IBC Solar (IBC Solar) 8633: Axitec (Axitec) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 7 | - | - | Producent akumulatora | -
Nameplate.Bat.Vendor | 31485 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2340: LG Chem (LGChem) 8605: Tesla (Tesla) 8620: BYD (BYD) 8631: BMZ (BMZ) 8632: IBC Solar (IBC Solar) 8633: Axitec (Axitec) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 7 | - | - | Producent akumulatora | -
Nameplate.Bat.Vendor | 31487 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2340: LG Chem (LGChem) 8605: Tesla (Tesla) 8620: BYD (BYD) 8631: BMZ (BMZ) 8632: IBC Solar (IBC Solar) 8633: Axitec (Axitec) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 7 | - | - | Producent akumulatora | -
Nameplate.CmpBMS.Typ | 31379 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8607: Daily-Powerwall-6.4kWh (Daily-Powerwall-6.4kWh) 8610: RESU-10H (RESU-10.0) 8619: Inny typ (TypOth) 8621: BYD Battery-Box H (4 - 8) (B-BOX-HV) 8623: RESU-7H (RESU-7.0) 8628: Hyperion (3 - 6) (HYPN-3-6) 8629: era:powerbase 7.5 - 15 HV (ERA-PBS7_5_15HV) 8630: AXIstorage Li SH 3 – 6 Powerpack (AX_PWRPCK_3_6) 8634: (RESU-10M) 19045: Battery-Box Premium HVM (BatBoxPremHVM) 19046: Battery-Box Premium HVS (BatBoxPremHVS) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 12 | - | - | Typ systemu zarządzania akum. | -
Nameplate.CmpBMS.Typ | 31489 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8607: Daily-Powerwall-6.4kWh (Daily-Powerwall-6.4kWh) 8610: RESU-10H (RESU-10.0) 8619: Inny typ (TypOth) 8621: BYD Battery-Box H (4 - 8) (B-BOX-HV) 8623: RESU-7H (RESU-7.0) 8628: Hyperion (3 - 6) (HYPN-3-6) 8629: era:powerbase 7.5 - 15 HV (ERA-PBS7_5_15HV) 8630: AXIstorage Li SH 3 – 6 Powerpack (AX_PWRPCK_3_6) 8634: (RESU-10M) 19045: Battery-Box Premium HVM (BatBoxPremHVM) 19046: Battery-Box Premium HVS (BatBoxPremHVS) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 12 | - | - | Typ systemu zarządzania akum. | -
Nameplate.CmpBMS.Typ | 31491 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8607: Daily-Powerwall-6.4kWh (Daily-Powerwall-6.4kWh) 8610: RESU-10H (RESU-10.0) 8619: Inny typ (TypOth) 8621: BYD Battery-Box H (4 - 8) (B-BOX-HV) 8623: RESU-7H (RESU-7.0) 8628: Hyperion (3 - 6) (HYPN-3-6) 8629: era:powerbase 7.5 - 15 HV (ERA-PBS7_5_15HV) 8630: AXIstorage Li SH 3 – 6 Powerpack (AX_PWRPCK_3_6) 8634: (RESU-10M) 19045: Battery-Box Premium HVM (BatBoxPremHVM) 19046: Battery-Box Premium HVS (BatBoxPremHVS) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 12 | - | - | Typ systemu zarządzania akum. | -
Bat.CapacRtgWh | 40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40257 | WHRtg | 120 | 1 | uint16 | 40258 | RO | Wh | 0 Wh do 4294967295 Wh | 4294967295 Wh | - | - | Pojemność znamionowa akumul. | -
SelfCsmp.BatChaSttMin | 40073 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 0 % | - | - | Dolna granica wyładow. przy wzroście zużycia włas. | -
BatChrg.CurBatCha | 31393 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Chwilowe ładowanie akumulatora | -
BatDsch.CurBatDsch | 31395 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Chwilowe rozładowanie akum. | -
BatChrg.BatChrg | 31397 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Ładowanie akumulatora | -
BatDsch.BatDsch | 31401 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Rozładowanie akumulatora | -
Bat.Typ | 40035 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785: Litowo-jonowy (Li-Ion) (BatTypLiIon) | 1 | - | - | Typ akumulatora | -
BatUsDm.Stt | 31057 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2614: Zakres zużycia własnego (SelfCsmpDm) 2615: Zakres utrzymania stanu naładowania (ChaSttDm) 2616: Zakres prądu zastępczego (BckDm) 2617: Zakres ochr. przed głęb.rozł. (DschProDm) 2618: Zakres głębokiego rozładow. (ExhDschDm) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 6 | - | - | Status zakresu wykorzystania akumulatora | -
CmpBMS.OpMod | 40236 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) 1438: Automatyka (Auto) 2289: Naładuj akumulator (BatChaMod) 2290: Rozładuj akumulator (BatDschMod) 2424: Ustawienie wstępne (Dft) | 1 | - |  | Tryb pracy BMS | -
CmpBMS.OpMod | 41259 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | 40375 | StorCtl_Mod | 124 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) 1438: Automatyka (Auto) 2289: Naładuj akumulator (BatChaMod) 2290: Rozładuj akumulator (BatDschMod) 2424: Ustawienie wstępne (Dft) | 1 | - |  | Tryb pracy BMS | -
CmpBMS.BatChaMinW | 40793 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Minimalna moc ładow. akumul. | -
CmpBMS.BatChaMinW | 44431 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Minimalna moc ładow. akumul. | -
CmpBMS.BatChaMaxW | 40795 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Maksymalna moc ładow. akumul. | -
CmpBMS.BatChaMaxW | 44433 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Maksymalna moc ładow. akumul. | -
CmpBMS.BatDschMinW | 40797 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Minimalna moc rozład. akum. | -
CmpBMS.BatDschMinW | 44435 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Minimalna moc rozład. akum. | -
CmpBMS.BatDschMaxW | 40799 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Maksymalna moc rozład. akum. | -
CmpBMS.BatDschMaxW | 44437 | 2 | U32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Maksymalna moc rozład. akum. | -
CmpBMS.GridWSpt | 40801 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Wartość zad. mocy wym. sieci | -
CmpBMS.GridWSpt | 44439 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |  | Wartość zad. mocy wym. sieci | -
Bat.ChakWhStt | 32233 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | aktualny poziom energii w akumulatorze | -
Bat.ChakWhStt | 32235 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | aktualny poziom energii w akumulatorze | -
Bat.ChakWhStt | 32237 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | aktualny poziom energii w akumulatorze | -
Bat.CelVolSum | 32263 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Suma napięć ogniw | -
Bat.CelVolSum | 32265 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Suma napięć ogniw | -
Bat.CelVolSum | 32267 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Suma napięć ogniw | -
Bat.CelVolMin | 32269 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Najniższe zmierzone napięcie ogniwa | -
Bat.CelVolMin | 32271 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Najniższe zmierzone napięcie ogniwa | -
Bat.CelVolMin | 32273 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Najniższe zmierzone napięcie ogniwa | -
Bat.CelVolMax | 32275 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Najwyższe zmierzone napięcie ogniwa | -
Bat.CelVolMax | 32277 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Najwyższe zmierzone napięcie ogniwa | -
Bat.CelVolMax | 32279 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Najwyższe zmierzone napięcie ogniwa | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32239 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie końcowe ładowania | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32241 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie końcowe ładowania | -
Bat.ChaVolSptDmd | 32243 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie końcowe ładowania | -
Bat.DschVolSptDmd | 32245 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie końcowe rozładowania | -
Bat.DschVolSptDmd | 32247 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie końcowe rozładowania | -
Bat.DschVolSptDmd | 32249 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie końcowe rozładowania | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32251 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksymalny prąd ładowania | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32253 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksymalny prąd ładowania | -
Bat.ChaAmpSptDmd | 32255 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksymalny prąd ładowania | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32257 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksymalny prąd rozładowania | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32259 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksymalny prąd rozładowania | -
Bat.DschAmpSptDmd | 32261 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksymalny prąd rozładowania | -
Bat.TmpValMax | 32221 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Najwyższa zmierzona temperatura akumulatora | -
Bat.TmpValMax | 32223 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Najwyższa zmierzona temperatura akumulatora | -
Bat.TmpValMax | 32225 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Najwyższa zmierzona temperatura akumulatora | -
Bat.TmpValMin | 32227 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Najniższa zmierzona temperatura akumulatora | -
Bat.TmpValMin | 32229 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Najniższa zmierzona temperatura akumulatora | -
Bat.TmpValMin | 32231 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Najniższa zmierzona temperatura akumulatora | -
BatConv.WMaxCha | 40189 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40372 40261 | WChaMax MaxChaRte | 124 120 | 1 1 | uint16 uint16 | 40388 40262 | RW RO | W | 0 W do 6000 W | 6000 W | - | - | Maks. moc ład. nast. akumul. | -
BatConv.WMaxDsch | 40191 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40263 | MaxDisChaRte | 120 | 1 | uint16 | 40264 | RO | W | 0 W do 6360 W | 6000 W | - | - | Maks. moc rozł. nast. akumul. | -
BatUsDm.DschProDmLim | 40719 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 5% | 2 % | - | - | Dolna granica ochr. przed głęb. rozł. przed wył. | -
BatUsDm.DschProDmMin | 40721 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1% do 5% | 1 % | - | - | Min. szer. obszaru ochrony przed głęb. rozład. | -
BatUsDm.SelfCsmpBrd | 40725 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1% do 10% | 5 % | - | - | Szer. obszaru do utrzymania stanu naład. akum. | -
BatUsDm.BckDmMin | 40723 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 0 % | - | - | Min. szerokość obszaru prądu zastępczego | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms | 40895 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s do 1000 s | 10 s |  | - | Char., czas ust. pkt. pr.ch. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms | 40897 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s do 1000 s | 10 s |  | - | Char., czas ust. pkt. pr.ch. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms | 40899 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40551 | RmpPT1Tms | 131 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s do 1000 s | 10 s |  | - | Char., czas ust. pkt. pr.ch. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec | 40855 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.sp. do os. p.pr. ch. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec | 40857 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.sp. do os. p.pr. ch. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec | 40859 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40552 | RmpDecTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.sp. do os. p.pr. ch. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc | 40875 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.wz. do os. p.pr. ch. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc | 40877 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | 40407 | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.wz. do os. p.pr. ch. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc | 40879 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40553 | RmpIncTmm | 131 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1% do 10000% | 1200 % |  | - | Char., r.wz. do os. p.pr. ch. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt | 40262 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 8 | 2 |  | - | Char., l. stos. punktów char. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt | 40264 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 8 | 2 |  | - | Char., l. stos. punktów char. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt | 40266 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40502 | ActPt | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 8 | 2 |  | - | Char., l. stos. punktów char. | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef | 40957 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Napięcie w woltach (XRefV) 1976: Napięcie w procentach Un (XRefVNom) 3420: Herc (XRefHz) 3421: Herc jako różnica do częstotliwości znamionowej (XRefHzDif) 3158: Moc czynna w proc. Pmaks. (XRefWNom) | 3 |  | - | Charakterystyka odnies. osi X | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef | 40959 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Napięcie w woltach (XRefV) 1976: Napięcie w procentach Un (XRefVNom) 3420: Herc (XRefHz) 3421: Herc jako różnica do częstotliwości znamionowej (XRefHzDif) 3158: Moc czynna w proc. Pmaks. (XRefWNom) | 3 |  | - | Charakterystyka odnies. osi X | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef | 40961 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Napięcie w woltach (XRefV) 1976: Napięcie w procentach Un (XRefVNom) 3420: Herc (XRefHz) 3421: Herc jako różnica do częstotliwości znamionowej (XRefHzDif) 3158: Moc czynna w proc. Pmaks. (XRefWNom) | 3 |  | - | Charakterystyka odnies. osi X | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef | 40977 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | 40566 | RW | - | 1977: Var w procentach Pmax (YRefVarNom) 1978: Wat w procentach Pmax (YRefWNom) 1979: Wat w procentach zamrożonej mocy czynnej (YRefWNomActl) 2272: cos φ (konwencja EEI) (YRefEEI) 3678: Maks. pobór mocy czynnej w % w odniesieniu do Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Charakterystyka odnies. osi Y | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef | 40979 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | 40406 | RW | - | 1977: Var w procentach Pmax (YRefVarNom) 1978: Wat w procentach Pmax (YRefWNom) 1979: Wat w procentach zamrożonej mocy czynnej (YRefWNomActl) 2272: cos φ (konwencja EEI) (YRefEEI) 3678: Maks. pobór mocy czynnej w % w odniesieniu do Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Charakterystyka odnies. osi Y | -
Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef | 40981 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Var w procentach Pmax (YRefVarNom) 1978: Wat w procentach Pmax (YRefWNom) 1979: Wat w procentach zamrożonej mocy czynnej (YRefWNomActl) 2272: cos φ (konwencja EEI) (YRefEEI) 3678: Maks. pobór mocy czynnej w % w odniesieniu do Pmax (YRefWInNom) | 2 |  | - | Charakterystyka odnies. osi Y | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40282 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40284 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40286 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40288 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40290 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40292 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40294 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal | 40296 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40306 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40308 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40310 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40312 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40314 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40316 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40318 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal | 40320 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 1 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40330 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40332 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40334 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40336 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40338 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40340 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40342 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal | 40344 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40354 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40356 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40358 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40360 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40362 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40364 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40366 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal | 40368 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 2 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40378 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40503 | W1 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40380 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40505 | W2 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40382 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40507 | W3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40384 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40509 | W4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40386 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40511 | W5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40388 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40513 | W6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40390 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40515 | W7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal | 40392 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40517 | W8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | 0 do 333 | 100 |  | - | Wart.X charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40402 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40504 | PF1 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40404 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40506 | PF2 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40406 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40508 | PF3 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40408 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40510 | PF4 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40410 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40512 | PF5 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40412 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40514 | PF6 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40414 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40516 | PF7 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal | 40416 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40518 | PF8 | 131 | 1 | int16 | - | RW | - | -100 do 100 | 0 |  | - | Wart.Y charakterystyki 3 | -
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum | 40917 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40558 | ActCrv | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 3 | 1 |  | - | Numer charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-CrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum | 40919 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40398 | ActCrv | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 3 | 1 |  | - | Numer charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-CrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum | 40921 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40492 | ActCrv | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 do 3 | 1 |  | - | Numer charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-CrvNum
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna | 40937 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40559 | ModEna | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 |  | - | Aktywacja charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-Ena
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna | 40939 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40399 | ModEna | 126 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 |  | - | Aktywacja charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-Ena
Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna | 40941 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40493 | ModEna | 131 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 |  | - | Aktywacja charakterystyki, konfiguracja trybu charakterystyki | UtilCrv1-Ena
Inverter.WGraMpp | 41201 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40285 | MaxRmpRte | 121 | 1 | uint16 | - | RW | %/min | 10 %/min do 10000 %/min | 10000 %/min |  | - | Gradient wzrostu przy zmianie nasłonecznienia | WGraMpp
Inverter.WGraMpp | 44023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | %/min | 10 %/min do 10000 %/min | 10000 %/min |  | - | Gradient wzrostu przy zmianie nasłonecznienia | WGraMpp
PCC.WMax | 41217 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W do 500000 W | 50000 W | - | - | Ustawione ogran.mocy czynnej na przył.sieciowym | -
PCC.WMaxNom | 41199 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0% do 100% | 100 % | - | - | Ustawione ogran.mocy czynnej na przył.sieciowym | -
- | - | - | - | - | - | 40001 | SID | - | - | uint32 | - | R | - | - | 0x53756e53 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40003 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40004 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 66 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40005 | Mn | - | - | string16 | - | R | - | - | SMA |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40021 | Md | - | - | string16 | - | R | - | - | Solar Inverter |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40071 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 11 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40072 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 13 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40086 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 12 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40087 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 98 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40092 | CfgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40093 | ChgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40094 | Cap | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40096 | Ctl | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40187 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 50 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40192 | A_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40199 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40201 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40203 | Hz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40205 | VA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40207 | VAr_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40209 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40212 | WH_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40218 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40223 | Tmp_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40238 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 120 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40239 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 26 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40242 | WRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40244 | VARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40249 | VArRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40251 | ARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40256 | PFRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40258 | WHRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40260 | AhrRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40262 | MaxChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40264 | MaxDisChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40266 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 121 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40267 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 30 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40288 | WMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40289 | VRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40290 | VRefOfs_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40291 | VMinMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40292 | VAMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40293 | VArMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40294 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40296 | MaxRmpRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40297 | ECPNomHz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40298 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 122 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40299 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 44 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40343 | Ris_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40344 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 123 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40345 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40365 | VArPct_Mod | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40367 | WMaxLimPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40368 | OutPFSet_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40369 | VArPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40370 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 124 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40371 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40388 | WChaMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40392 | ChaState_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40394 | InBatV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40396 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 126 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40397 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40403 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40404 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40405 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40406 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40407 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40461 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40462 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 127 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40463 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 10 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40470 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40471 | HzStrStop_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40472 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40474 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40475 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 14 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40480 | FilTms | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40487 | ArGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40488 | VRefPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40490 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 131 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40491 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40497 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40498 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40499 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40500 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40501 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40554 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40556 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 132 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40557 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40563 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40564 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40565 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40566 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40567 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40621 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40622 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 160 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40623 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40624 | DCA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40625 | DCV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40626 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40630 | N | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40632 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40652 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40672 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40692 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40712 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40732 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40752 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 129 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40753 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40754 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40755 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40759 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40760 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40761 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40762 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40764 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40813 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40814 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 130 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40815 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40816 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40817 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40821 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40822 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40823 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40824 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40826 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
- | - | - | - | - | - | 40875 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
- | 30001 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Versionsnummer SMA Modbus-Profil | -
Nameplate.SusyId | 30003 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUSyID Modul | -
Nameplate.SerNum | 30005 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seriennummer | SMA-SN,SN
- | 42109 | 4 | U64 | RAW | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit ID des Wechselrichters | -
- | 43090 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA Grid Guard-Code | -
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hersteller | -
DtTm.Tm | 30193 | 2 | U32 | DT | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Systemzeit | -