Adresse de registre SMA | Nombre de registres SMA connexes | Type de données SMA | Format des données SMA | Accès SMA | Adresse de registre SunSpec | Nom SunSpec | Information Model SunSpec | Nombre de registres SunSpec connexes | Type de données SunSpec | Facteur d’ajustement-Registre SunSpec | Accès SunSpec | Unité | Plage de valeurs | Valeur par défaut | Grid Guard | Objet de contrôle du système | Nom du paramètre pour Speedwire/Webconnect et WLAN | Nom du paramètre pour RS485 | Nom d’objet
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 à 4294967294 | - | - | - | Progiciel | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nombre événements pour utilisateur | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nombre événements pour utilisateur | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nombre événements pour installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nombre événements pour installateur | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nombre événements pour service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nombre événements pour service | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: Aucune (NoneDsc) | 1 | - | - | Mesure d’élimination des erreurs | - | Operation.Evt.Dsc
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 40670 40650 40628 40226 | DCEvt DCEvt DCEvt Evt Evt1 | 160 160 160 160 101 | 2 2 2 2 2 | uint32 uint32 uint32 uint32 uint32 | - | RO RO RO RO RO | - |  | - | - | - | Numéro d’événement actuel pour fabricant | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: Aucune (NoneMsg) | 1 | - | - | Message | - | Operation.Evt.Msg
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Contacter le fabricant (PrioA) 337: Contacter l’installateur (PrioC) 338: invalide (PrioIna) 887: Aucune (NonePrio) | 3 | - | - | Action recommandée | Op.Prio | Operation.Evt.Prio
30199 | 2 | U32 | Durée | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Temps d’attente jusqu’à injection | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Erreur (Alm) 303: Arrêté (Off) 307: Ok (Ok) 455: Avertissement (Wrn) | 2 | - | - | État | Op.Health | Operation.Health
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance nominale en état erreur | - | Operation.HealthStt.Alm
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance nominale en état OK | - | Operation.HealthStt.Ok
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance nominale en état OK | - | Operation.HealthStt.Ok
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance nominale en état avertissement | - | Operation.HealthStt.Wrn
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Fabricant | - | Nameplate.Vendor
40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Exécuter la fonction (Do) | - | - | - | Déclencher le redémarrage de l’appareil | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr
40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Oui (Yes) 1130: Non (No) | 2 | - | - | Mises à jour automatiques activées | - | Upd.AutoUpdIsOn
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Langue de l’interface | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Oui (Yes) 1130: Non (No) | 1 | - | - | Passage automatique heure été/hiver activé | - | DtTm.DlSvIsOn
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) automatique via protocole SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Fuseau horaire | - | DtTm.TmZn
40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Etat de commutation du relais de réseau (GriSwCpy) 1341: Message d’erreur (FltInd) 1342: Commande de ventilateur (FanCtl) 1343: Autoconsommation (SelfCsmp) 1349: Commande via la communication (ComCtl) 1359: Banc de batteries (BatCha) | 2 | - | - | Mode de fonctionnement du relais multifonction | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Etat de commutation du relais de réseau (GriSwCpy) 1341: Message d’erreur (FltInd) 1342: Commande de ventilateur (FanCtl) 1343: Autoconsommation (SelfCsmp) 1349: Commande via la communication (ComCtl) 1359: Banc de batteries (BatCha) | 2 | - | - | Mode de fonctionnement du relais multifonction | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode
30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Arrêté (Off) 308: Marche (On) | 1 | - | - | Etat du relais multifonction | - | MltFncSw.Stt
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Vitesse de connexion de SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Semi-duplex (HalfDpx) 1727: Duplex intégral (FulDpx) | 1 | - | - | Mode duplex de SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Erreur (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Avertissement (Wrn) 1725: Pas de connexion (NotConn) | 4 | - | - | Etat de connexion Speedwire de SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt
30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Vitesse de connexion de SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.ConnSpd
30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Semi-duplex (HalfDpx) 1727: Duplex intégral (FulDpx) | 1 | - | - | Mode duplex de SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.DpxMode
30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Erreur (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Avertissement (Wrn) 1725: Pas de connexion (NotConn) | 4 | - | - | Etat de connexion Speedwire de SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.Stt
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Oui (Yes) 1130: Non (No) | 1 | - | - | Configuration automatique de Speedwire activée | - | Spdwr.AutoCfgIsOn
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp
34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Température extrérieure | - | Env.TmpVal
34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Température extrérieure | - | Env.TmpVal
34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Température extrérieure | - | Env.TmpVal
34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Température extrérieure mesurée maximale | - | Env.TmpValMax
34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Température des panneaux | - | Mdul.TmpVal
34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Température des panneaux | - | Mdul.TmpVal
34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Température des panneaux | - | Mdul.TmpVal
34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Vitesse du vent | - | Env.HorWSpd
34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Vitesse du vent | - | Env.HorWSpd
34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | mph | - | - | - | - | Vitesse du vent | - | Env.HorWSpd
34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Rayonnement sur capteur externe | - | Env.ExInsol
31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tension du réseau phase L1 | - | Metering.GridMs.PhV.phsA
31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tension du réseau phase L2 | - | Metering.GridMs.PhV.phsB
31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tension du réseau phase L3 | - | Metering.GridMs.PhV.phsC
31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance d’injection dans le réseau L1 | - | Metering.GridMs.W.phsA
31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance d’injection dans le réseau L2 | - | Metering.GridMs.W.phsB
31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance d’injection dans le réseau L3 | - | Metering.GridMs.W.phsC
31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance de prélèvement sur le réseau phase L1 | - | Metering.GridMs.WIn.phsA
31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance de prélèvement sur le réseau phase L2 | - | Metering.GridMs.WIn.phsB
31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance de prélèvement sur le réseau phase L3 | - | Metering.GridMs.WIn.phsC
31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Puiss. réact. d’injection dans le réseau phase L1 | - | Metering.GridMs.VAr.phsA
31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Puiss. réact. d’injection dans le réseau phase L2 | - | Metering.GridMs.VAr.phsB
31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Puiss. réact. d’injection dans le réseau phase L3 | - | Metering.GridMs.VAr.phsC
31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Puissance réactive d’injection dans le réseau | - | Metering.GridMs.TotVAr
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance d’injection dans le réseau | - | Metering.GridMs.TotWOut
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Etat du compteur d’injection dans le réseau | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance de prélèvement | - | Metering.GridMs.TotWIn
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | État du compteur de prélèvement | - | Metering.GridMs.TotWhIn
41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Onduleur (MsSrcDev) | 2 | - | - | Source de la mesure de référence pour régulation de puissance réactive/active | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc
41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W à 500000 W | 0 W |  | - | Puissance de repli pour mode de fonctionn. WCtlCom | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Kaboul (TmZn+0430Kaboul) 9501: (UTC-09:00) Alaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Koweït, Riad (TmZn+0300Koweït) 9503: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdad, Istanbul (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlantique(Canada) (TmZn-0400Atlantique) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Bakou (TmZn+0400Bakou) 9509: (UTC-01:00) Açores (TmZn-0100Açores) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Iles du Cap-Vert (TmZn-0100Cap-Vert) 9512: (UTC+04:00) Erevan (TmZn+0400Erevan) 9513: (UTC+09:30) Adélaïde (TmZn+0930Adélaïde) 9515: (UTC+06:00) Astana, Dhaka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague (TmZn+0100Belgrade) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Varsovie, Zagreb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Magadan, Salomon, Nouvelle-Calédonie (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Amérique centrale (TmZn-0600Amérique centrale) 9522: (UTC+08:00) Pékin, Chongqing, Hongkong, Ürümqi (TmZn+0800Pékin) 9523: (UTC-12:00) Ligne intern. de chang. de date (Ouest) (TmZn-1200Ouest) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Le Caire (TmZn+0200Le Caire) 9530: (UTC+05:00) Ekaterinbourg (TmZn+0500Ekaterinbourg) 9531: (UTC+12:00) Fidji, îles Marshall (TmZn+1200Fidji) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kiev, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tbilissi (TmZn+0400Tbilissi) 9534: (UTC) Dublin, Edimbourg, Lisbonne, Londres (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Groenland (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavik (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Athènes, Bucarest, Istanbul (TmZn+0200Athènes) 9538: (UTC-10:00) Hawaï (TmZn-1000Hawaï) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Calcutta, Bombay, New Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jérusalem (TmZn+0200Jérusalem) 9542: (UTC+02:00) Amman (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Séoul (TmZn+0900Séoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapour (TmZn+0800Kuala Lumpur) 9545: (UTC-02:00) Centre-Atlantique (TmZn-0200Centre-Atlantique) 9546: (UTC+02:00) Beyrouth (TmZn+0200Beyrouth) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Rangoon (TmZn+0630Rangoon) 9551: (UTC+02:00) Windhoek (TmZn+0200Windhoek) 9552: (UTC+05:45) Katmandou (TmZn+0545Katmandou) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Terre-Neuve (TmZn-0330Terre-Neuve) 9555: (UTC+08:00) Irkoutsk (TmZn+0800Irkoutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnoïarsk (TmZn+0700Krasnoïarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago - anc. (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pacifique (USA, Canada) (TmZn-0800Pacifique) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Basse-Californie (Mexique) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris (TmZn+0100Bruxelles) 9561: (UTC+03:00) Moscou, Saint-Pétersbourg, Volgograd (TmZn+0300Moscou) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300Buenos Aires) 9563: (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Îles Midway, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoï, Djakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretoria (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Taipei (TmZn+0800Taipei) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku’alofa (TmZn+1300Nuku’alofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (Est) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Vladivostok, Magadan (TmZn+1000Vladivostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) Afriq.centr. Ouest (TmZn+0100Afrique centrale Ouest) 9578: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berne, Rome, Stockholm, Vienne (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karachi (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Iakoutsk (TmZn+0900Iakoutsk) 9582: (UTC+04:00) Heure normale caucasienne (TmZn+0400Caucase) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, Mexico, Monterrey - nouv. (TmZn-0600Nouv. Guadalajara) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400Port Louis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - nouv. (TmZn-0700Nouv. Chihuahua) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Tachkent (TmZn+0500Tachkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400La Paz) 9592: (UTC+08:00) Oulan-Bator (TmZn+0800Oulan-Bator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamtchatski (TmZn+1200Petropavlovsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Novosibirsk (TmZn+0700Novosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Fuseau horaire | - | DtTm.TmZn
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Courant du réseau phase L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Courant du réseau phase L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Courant du réseau phase L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Fréquence du réseau | GridMs.Hz | GridMs.Hz
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tension du réseau phase L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA
30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tension di réseau entre phase L1 et L2 | GridMs.PhV.A2B | GridMs.PhV.phsA2B
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tension du réseau phase L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB
30791 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40194 | PPVphBC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tension de réseau phase L2 contre L3 | GridMs.PhV.B2C | GridMs.PhV.phsB2C
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tension du réseau phase L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC
30793 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40195 | PPVphCA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tension de réseau phase L3 contre L1 | GridMs.PhV.C2A | GridMs.PhV.phsC2A
30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Courant du réseau | GridMs.TotA | GridMs.TotA
31221 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40208 | PF | 101 | 1 | int16 | 40209 | RO | - | - | - | - | - | Facteur de déphasage EEI | - | GridMs.TotPFEEI
30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Facteur de décalage | GridMs.TotPF | GridMs.TotPFPrc
30823 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Type d’excitation du cos phi | - | GridMs.TotPFExt
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Puissance apparente | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Puissance réactive | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Puissance | Pac | GridMs.TotW
30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Puissance apparente L1 | GridMs.VA.phsA | GridMs.VA.phsA
30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Puissance apparente L2 | GridMs.VA.phsB | GridMs.VA.phsB
30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Puissance apparente L3 | GridMs.VA.phsC | GridMs.VA.phsC
30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Puissance réactive L1 | GridMs.VAr.phsA | GridMs.VAr.phsA
30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Puissance réactive L2 | GridMs.VAr.phsB | GridMs.VAr.phsB
30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Puissance réactive L3 | GridMs.VAr.phsC | GridMs.VAr.phsC
30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance L1 | GridMs.W.phsA | GridMs.W.phsA
30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance L2 | GridMs.W.phsB | GridMs.W.phsB
30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Puissance L3 | GridMs.W.phsC | GridMs.W.phsC
31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Courant de défaut | Iso.FltA | Isolation.FltA
30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | 40343 | RO | Ohm | - | - | - | - | Résistance d’isolement | Riso | Isolation.LeakRis
30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Température intérieure | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Température intérieure | Cab.TmpVal | Coolsys.Cab.TmpVal
30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tension du circuit intermédiaire | Inv.DclVol | Inverter.DclVol
40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27: Réglage spécial (Adj) 306: Mode îlotage 60Hz (OFF-Grid60) 313: Mode îlotage 50Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1020: Dir. tension moy. (Allemagne) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective interne (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7505: CGC/GF001 (CGC/GF001) 7508: JP50 (JP50) 7509: JP60 (JP60) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 externe (CEI0-21Ext) 7519 : UL1741/2010/277 (UL1741/2010/277) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528 : G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7551: NT_Ley20571 (NT_Ley2057) 7556: MEA2016 (MEA2016) 7557: PEA2016 (PEA2016) 7565: ABNT NBR 16149:2013 (ABNT_NBR_16149_2013) 16777213: Aucune information (NaNStt) | 23 | - | - | Norme du pays réglée | Cntry | GridGuard.Cntry
31407 | 2 | U32 | FIX4 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cons. actuelle cos Phi | Op.Dmd.PFCtl | Operation.Dmd.PFCtl
31409 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Surexcitation (OvExt) 1042: Sous-excitation (UnExt) 16777213: Aucune information (NaNStt) | 3 | - | - | Cons. actuelle type excit. cos Phi | Op.Dmd.PFExtCtl | Operation.Dmd.PFExtCtl
31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Cons. actuelle puissance réact. Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31411 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Cons. actuelle puissance réact. Q | Op.Dmd.VArCtl | Operation.Dmd.VArCtl
31405 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Cons. actuelle lim. puis. act. P | Op.Dmd.WCtl | Operation.Dmd.WCtl
30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 557: Réd. puis. pour T° élevée (TmpDrt) 884: Inactif (NoneDrt) 1705: Réd. puiss. pour fréquence (HzDrt) 3520: Réduction de puissance pour tension (VDrt) 16777213: Aucune information (NaNStt) | 2 | - | - | Réduction de puissance | Inv.TmpLimStt | Operation.DrtStt
30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 51: Fermé (Cls) 311: Ouvert (Opn) 16777213: Aucune information (NaNStt) | 2 | - | - | Relais/Contacteur réseau | Op.GriSwStt | Operation.GriSwStt
40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO | - | 295: MPP (Mpp) 381: Arrêt (Stop) 443: Tension constante (VolDCConst) 455: Avertissement (Wrn) 1392: Erreur (Flt) 1393: Att. tension PV (WaitPV) 1467: Démarrage (Str) 1469: Procédure d’arrêt (Shtdwn) 1480: Attend société de distribution de l’électricité (WaitUtil) 2119: Réduction de puissance (Drt) 16777213: Aucune information (NaNStt) | 6 | - | - | Etat de fonctionnement | - | Operation.OpStt
30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40302 | ECPConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO | - | 1779: Séparé (Dscon) 1780: Réseau électrique public (PubGri) 1781: Réseau en îlotage (IsoGri) 16777213: Aucune information (NaNStt) | 1 | - | - | Connexion réseau de l'installation | - | Operation.PvGriConn
31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31797 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31799 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31801 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31803 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
41143 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 150 V à 800 V | 150 V | - | - | Tension limite pour terminer l’injection | Upv-Stop,A.Upv-Stop,B.Upv-Stop,C.Upv-Stop,D.Upv-Stop,E.Upv-Stop,F.Upv-Stop | DcCfg.StopVol
41145 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 150 V à 800 V | 150 V | - | - | Tension limite pour terminer l’injection | Upv-Stop,A.Upv-Stop,B.Upv-Stop,C.Upv-Stop,D.Upv-Stop,E.Upv-Stop,F.Upv-Stop | DcCfg.StopVol
41147 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 150 V à 800 V | 150 V | - | - | Tension limite pour terminer l’injection | Upv-Stop,A.Upv-Stop,B.Upv-Stop,C.Upv-Stop,D.Upv-Stop,E.Upv-Stop,F.Upv-Stop | DcCfg.StopVol
41149 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 150 V à 800 V | 150 V | - | - | Tension limite pour terminer l’injection | Upv-Stop,A.Upv-Stop,B.Upv-Stop,C.Upv-Stop,D.Upv-Stop,E.Upv-Stop,F.Upv-Stop | DcCfg.StopVol
41151 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 150 V à 800 V | 150 V | - | - | Tension limite pour terminer l’injection | Upv-Stop,A.Upv-Stop,B.Upv-Stop,C.Upv-Stop,D.Upv-Stop,E.Upv-Stop,F.Upv-Stop | DcCfg.StopVol
41153 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 150 V à 800 V | 150 V | - | - | Tension limite pour terminer l’injection | Upv-Stop,A.Upv-Stop,B.Upv-Stop,C.Upv-Stop,D.Upv-Stop,E.Upv-Stop,F.Upv-Stop | DcCfg.StopVol
41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s à 4 s | 1 s | - | - | Retard de démarrage entrée | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s à 4 s | 1 s | - | - | Retard de démarrage entrée | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41159 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s à 4 s | 1 s | - | - | Retard de démarrage entrée | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41161 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s à 4 s | 1 s | - | - | Retard de démarrage entrée | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41163 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s à 4 s | 1 s | - | - | Retard de démarrage entrée | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41165 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s à 4 s | 1 s | - | - | Retard de démarrage entrée | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms
41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V à 800 V | 188 V | - | - | Entrée tension minimale | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V à 800 V | 188 V | - | - | Entrée tension minimale | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
41135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V à 800 V | 188 V | - | - | Entrée tension minimale | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
41137 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V à 800 V | 188 V | - | - | Entrée tension minimale | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
41139 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V à 800 V | 188 V | - | - | Entrée tension minimale | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
41141 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V à 800 V | 188 V | - | - | Entrée tension minimale | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol
30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30963 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40681 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30969 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40701 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31209 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40721 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
31215 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40741 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Entrée courant DC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp
30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | Entrée tension DC | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | Entrée tension DC | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30965 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40682 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Entrée tension DC | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30971 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40702 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Entrée tension DC | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
31211 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40722 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Entrée tension DC | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
31217 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40742 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Entrée tension DC | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol
30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | Entrée puissance DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | Entrée puissance DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30967 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40683 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | Entrée puissance DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30973 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40703 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | Entrée puissance DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
31213 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40723 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | Entrée puissance DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
31219 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40743 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | Entrée puissance DC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt
30525 | 4 | U64 | Durée | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Temps d’injection | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30543 | 2 | U32 | Durée | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Temps d’injection | Mt.TotOpTmh | Metering.TotFeedTms
30521 | 4 | U64 | Durée | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Temps de service | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30541 | 2 | U32 | Durée | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Temps de service | Mt.TotTmh | Metering.TotOpTms
30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - 40212 | RO RO | Wh | - | - | - | - | Rendement total | E-Total | Metering.TotWhOut
30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Rendement total | E-Total | Metering.TotWhOut
30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Rendement total | E-Total | Metering.TotWhOut
30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Rendement total | E-Total | Metering.TotWhOut
30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nombre de connexions au réseau | Op.GriSwCnt | Operation.GriSwCnt
30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | 40242 | RO | W | 0 W à 50000 W | 50000 W | - | - | Puissance active maximale de l’appareil | Plimit | Inverter.WLim
41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh à 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Réglage énergie tot. dégagée point rac. réseau | Mt.TotkWhSet | Metering.TotkWhOutSet
40480 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40250 | ARtg | 120 | 1 | uint16 | 40251 | RO | A | 29 A à 72,5 A | 72,5 A | - | - | Cour.nom. toutes les phases | - | Nameplate.ARtg
40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 4294967294 | 0 | - | - | Version de logiciel du processeur principal | HP.swRev | Nameplate.CmpMain.SwRev
40631 | 12 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.Location
30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8001: Onduleur solaire (DevClss1) | 1 | - | - | Classe d’appareil | MainModel | Nameplate.MainModel
30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO | - | 9339: STP50-US-40 (STP50-US-40) | 1 | - | - | Type d’appareil | Model | Nameplate.Model
30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 4294967295 | 4294967295 | - | - | Numéro de série | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 0 à 4294967295 | 4294967295 | - | - | Numéro de série | SerNumSet, Serial Number, SerialNumber | Nameplate.SerNum
40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 295: MPP (Mpp) 381: Arrêt (Stop) 443: Tension constante (VolDCConst) | 1 | - | - | État de service | Op.OpModSet | Operation.OpMod
41203 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W à 100000 W | 50000 W | - | - | Puissance nominale de l’installation | - | Plnt.DcWRtg
40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz à 66 Hz | 51.5 Hz |  | - | Surveillance de la fréquence seuil maximal moyen | FrqCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim
40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms à 1000000 ms | 10000 ms |  | - | Temps décl. surv. fréquence seuil max. moyen | FrqCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms
40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz à 66 Hz | 50.2 Hz |  | - | Surveillance de la fréquence seuil max. inférieur | FrqCtl.hLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim
40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms à 1000000 ms | 200 ms |  | - | Temps décl. surv. fréquence seuil max. inférieur | FrqCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms
40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz à 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | Surveillance de la fréquence seuil min. supérieur | FrqCtl.lLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim
40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms à 1000000 ms | 200 ms |  | - | Temps décl. surv. fréquence seuil min. supérieur | FrqCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms
40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz à 60 Hz | 44 Hz |  | - | Surveillance de la fréquence seuil minimum moyen | FrqCtl.llLim | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim
40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms à 1000000 ms | 10000 ms |  | - | Temps décl. surv. fréquence seuil min. moyen | FrqCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms
41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz à 66 Hz | 50.05 Hz |  | - | Fréquence max. reconnexion après décnx. réseau | FrqCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax
41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz à 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | Fréquence min. reconnexion après décnx. réseau | FrqCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin
40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | 40297 | RW | Hz | 44 Hz à 65 Hz | 50 Hz |  | - | Fréquence nominale | HzRtg | GridGuard.Cntry.HzRtg
41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 34000 Ω à 3000000 Ω | 100000 Ω |  | - | Résistance d’isolement minimale | Iso.LeakRisMin | GridGuard.Cntry.LeakRisMin
40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 175 V à 520 V | 280 V |  | - | Surveillance de tension seuil maximum moyen | VolCtl.hhLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim
40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms à 60000 ms | 10000 ms |  | - | Temps décl. surv. tension seuil maximal moyen | VolCtl.hhLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms
40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 175 V à 520 V | 264,5 V |  | - | Surveillance de tension seuil maximum inférieur | VolCtl.hLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim
40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms à 60000 ms | 200 ms |  | - | Temps décl. surv. tension seuil maximal inférieur | VolCtl.hLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms
40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 75 V à 440 V | 184 V |  | - | Surveillance de tension seuil minimum supérieur | VolCtl.lLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim
40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms à 10000 ms | 200 ms |  | - | Temps décl. surv. tension seuil minimum supérieur | VolCtl.lLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms
40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 75 V à 455 V | 103,5 V |  | - | Surveillance de tension seuil minimum moyen | VolCtl.llLim | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim
40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms à 60000 ms | 10000 ms |  | - | Temps décl. surv. tension seuil minimum moyen | VolCtl.llLimTms | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms
40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 300 V à 480 V | 400 V |  | - | Surveillance de tension seuil maximum supérieur | VolCtl.Max | GridGuard.Cntry.VolCtl.Max
41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 220 V à 520 V | 280 V |  | - | Surveillance de la tension seuil max. sup. comme valeur effective | VolCtl.MaxEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff
41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 50 ms à 59000 ms | 10000 ms |  | - | Surveillance de la tension seuil max. sup. comme valeur effective temps de déclenchement | VolCtl.MaxEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms
40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0,1 ms à 5 ms | 0,312 ms |  | - | Temps décl. surv. tension seuil maximal supérieur | VolCtl.MaxTmms | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms
41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 75 V à 455 V | 103,5 V |  | - | Surveillance de la tension seuil min. inf. comme valeur effective | VolCtl.MinEff | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff
41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms à 60000 ms | 10000 ms |  | - | Surveillance de la tension seuil min. inf. comme valeur effective temps de déclenchement | VolCtl.MinEffTm | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms
41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V à 600 V | 280 V |  | - | Tension maximale de reconnexion | VolCtl.ReconMax | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax
41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45 V à 277 V | 103,5 V |  | - | Tension minimale de reconnexion | VolCtl.ReconMin | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin
40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V à 480 V | 230 V |  | - | Tension nominale du réseau | VRtg | GridGuard.Cntry.VRtg
41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 306: Mode îlotage 60Hz (OFF-Grid60) 313: Mode îlotage 50Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 1020: Dir. tension moy. (Allemagne) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective interne (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7505: CGC/GF001 (CGC/GF001) 7508: JP50 (JP50) 7509: JP60 (JP60) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 externe (CEI0-21Ext) 7519 : UL1741/2010/277 (UL1741/2010/277) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528 : G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7535: WorstCase (WorstCase) 7536: Default (DftEN) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) 7551: NT_Ley20571 (NT_Ley2057) 7556: MEA2016 (MEA2016) 7557: PEA2016 (PEA2016) 7565: ABNT NBR 16149:2013 (ABNT_NBR_16149_2013) | - |  | - | Réglage de la norme du pays | CntrySet | GridGuard.CntrySet
41265 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Oui (Yes) 1130: Non (No) | 2 | - | - | AFCI activé | AfciIsOn | Inverter.AfciIsOn
41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Garder valeurs (UsStp) 2507: Utilisation config. Fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Mode fonct. pour cons. cos Phi en arrêt | PFCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod
41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 à 1 | 1 | - | - | Fallback cos Phi pour cons. cos Phi en arrêt | PFCtlCom.Flb | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF
41227 | 2 | U32 | Durée | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s à 86400 s | 600 s | - | - | Timeout pour cons. cos Phi en arrêt | PFCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut
41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Garder valeurs (UsStp) 2507: Utilisation config. Fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Mode fonct. pour lim. puis. act. en arrêt | QCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod
41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -50 % à 50 % | 0 % | - | - | Fallback lim. puis. réact. P en % de WMax pour lim. puis. réact. en arrêt | QCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom
41221 | 2 | U32 | Durée | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s à 86400 s | 600 s | - | - | Timeout pour lim. puis. réact. en arrêt | QCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut
41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2506: Garder valeurs (UsStp) 2507: Utilisation config. Fallback (UsFlb) | 1 | - | - | Mode de fonct. pour lim. puiss. en arrêt | WCtlCom.MssMod | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod
41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % à 100 % | 100 % | - | - | Fallback lim. puis. act. P en % de WMax pour lim. puis. act. en arrêt | WCtlCom.FlbNom | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom
41195 | 2 | U32 | Durée | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s à 86400 s | 600 s | - | - | Timeout pour lim. puis. act. en arrêt | WCtlCom.TmsOut | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut
40244 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40476 | ArGraMod | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1020: Dir. tension moy. (Allemagne) (MVtgDirective) 1233: Prestations install. éoliennes (SDLWindV) | 1 |  | - | Mode statique de courant réactif, configuration du soutien dynamique complet du réseau | DGS-ArGraMod | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod
40246 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40477 | ArGraSag | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0 % à 10 % | 0 % |  | - | Grad. K stat.cour.réact.soustens.assis.rés.dyn. | DGS-ArGraSag | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSag
40248 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40478 | ArGraSwell | 128 | 1 | uint16 | 40487 | RW | % | 0 % à 10 % | 0 % |  | - | Grad. K stat.cour.réact.surtens.assis.rés.dyn. | DGS-ArGraSwell | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSwell
40254 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40482 | DbVMax | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0 % à 40 % | 10 % |  | - | Limite supérieure de la zone morte de tension, configuration du soutien dynamique complet du réseau | DGS-DbVolNomMax | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax
40252 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40481 | DbVMin | 128 | 1 | int16 | 40488 | RW | % | -40 % à 0 % | -10 % |  | - | Limite inférieure de la zone morte de tension, configuration du soutien dynamique complet du réseau | DGS-DbVolNomMin | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin
40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1264: Soutien dyn. complet du réseau (DGSFl) 1265: Soutien dyn. du réseau limité (DGSPa) | 2 |  | - | Mode de fonctionnement du soutien dynamique du réseau, configuration du soutien dynamique du réseau | DGS-DGSMod | Inverter.DGSModCfg.DGSMod
40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0 % à 100 % | 5 % |  | - | Tension d’hystérésis, configuration du soutien dynamique du réseau | DGS-HystVolNom | Inverter.DGSModCfg.HystVolNom
40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s à 5 s | 0 s |  | - | Retard de coupure de modulation d’impulsion en largeur, configuration du soutien dynamique du réseau | DGS-PWMTms | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms
40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | 40488 | RW | % | 0 % à 100 % | 70 % |  | - | Tension de coupure de modulation d’impulsion en largeur, configuration du soutien dynamique du réseau | DGS-PWMVolNom | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom
41009 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40252 | PFRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0,8 à 0,8 | 0.8 | - | - | Cos(Phi) minimal réalisable quadrant 1 | - | Inverter.PFLimQ1
41015 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40255 | PFRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40256 | RO | - | 0,8 à 0,8 | 0.8 | - | - | Cos(Phi) minimal réalisable quadrant 4 | - | Inverter.PFLimQ4
40791 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 60 s à 86400 s | 1800 s |  | - | Timeout pour message d’erreur de communication | IntvTmsMax | Inverter.PlntCtl.IntvTmsMax
40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | 40289 | RW | V | 80 V à 500 V | 230 V |  | - | Tension de référence, commande de l’installation | VRef | Inverter.PlntCtl.VRef
40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | 40290 | RW | V | -20 V à 20 V | 0 V |  | - | Tension de correction de référence, commande de l’installation | VRefOfs | Inverter.PlntCtl.VRefOfs
40895 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s à 1000 s | 10 s |  | - | Caract., temps de régl.du mom.de fonct. de la car. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40897 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s à 1000 s | 10 s |  | - | Caract., temps de régl.du mom.de fonct. de la car. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40899 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 0 s à 1000 s | 10 s |  | - | Caract., temps de régl.du mom.de fonct. de la car. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms
40262 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 0 à 8 | 2 |  | - | Car.,nbre de pts de la caractéristique à utiliser | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40264 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 8 | 2 |  | - | Car.,nbre de pts de la caractéristique à utiliser | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40266 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 8 | 2 |  | - | Car.,nbre de pts de la caractéristique à utiliser | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt
40855 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % à 10000 % | 1200 % |  | - | Car.,rampe de décr.pour att.le mom.de fnct.de la cart. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40857 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1 % à 10000 % | 1200 % |  | - | Car.,rampe de décr.pour att.le mom.de fnct.de la cart. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40859 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1 % à 10000 % | 1200 % |  | - | Car.,rampe de décr.pour att.le mom.de fnct.de la cart. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec
40875 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % à 10000 % | 1200 % |  | - | Car.,rampe de progr.pour att.le mom.de fnct. de la car. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40877 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1 % à 10000 % | 1200 % |  | - | Car.,rampe de progr.pour att.le mom.de fnct. de la car. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40879 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1 % à 10000 % | 1200 % |  | - | Car.,rampe de progr.pour att.le mom.de fnct. de la car. | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc
40957 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Tension en volts (XRefV) 1976: Tension en pour cent de Un (XRefVNom) 3158: Puissance active en pourcent de Pmax (XRefWNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz comme différence avec fréquence nominale (XRefHzDif) | 3 |  | - | Caract. axes X référence | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40959 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Tension en volts (XRefV) 1976: Tension en pour cent de Un (XRefVNom) 3158: Puissance active en pourcent de Pmax (XRefWNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz comme différence avec fréquence nominale (XRefHzDif) | 3 |  | - | Caract. axes X référence | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40961 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975: Tension en volts (XRefV) 1976: Tension en pour cent de Un (XRefVNom) 3158: Puissance active en pourcent de Pmax (XRefWNom) 3420: Hertz (XRefHz) 3421: Hertz comme différence avec fréquence nominale (XRefHzDif) | 3 |  | - | Caract. axes X référence | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef
40977 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | 40566 | RW | - | 1977: Var en pour cent de Pmax (YRefVarNom) 1978: Watts en pour cent de Pmax (YRefWNom) 1979: Watts en % de puiss.eff.bloqu. (YRefWNomActl) 2272: cos phi (convention EEI) (YRefEEI) | 2 |  | - | Caract. axes Y référence | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40979 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Var en pour cent de Pmax (YRefVarNom) 1978: Watts en pour cent de Pmax (YRefWNom) 1979: Watts en % de puiss.eff.bloqu. (YRefWNomActl) 2272: cos phi (convention EEI) (YRefEEI) | 2 |  | - | Caract. axes Y référence | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40981 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977: Var en pour cent de Pmax (YRefVarNom) 1978: Watts en pour cent de Pmax (YRefWNom) 1979: Watts en % de puiss.eff.bloqu. (YRefWNomActl) 2272: cos phi (convention EEI) (YRefEEI) | 2 |  | - | Caract. axes Y référence | - | Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef
40937 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40559 | ModEna | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Arrêté (Off) 308: Marche (On) | 1 |  | - | Activation caractère, configuration mode caractère | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40939 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Arrêté (Off) 308: Marche (On) | 1 |  | - | Activation caractère, configuration mode caractère | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40941 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Arrêté (Off) 308: Marche (On) | 1 |  | - | Activation caractère, configuration mode caractère | UtilCrv1-Ena | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna
40917 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40558 | ActCrv | 132 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1 à 3 | 1 |  | - | N° caractéristique, configuration mode caractère | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40919 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 à 3 | 1 |  | - | N° caractéristique, configuration mode caractère | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40921 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 à 3 | 1 |  | - | N° caractéristique, configuration mode caractère | UtilCrv1-CrvNum | Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum
40282 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | 40565 | RW | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40284 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40286 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40288 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40290 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40292 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40294 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40296 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal
40306 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | 40566 | RW | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40308 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40310 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40312 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40314 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40316 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40318 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40320 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 1 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal
40330 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | 40405 | RW | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40332 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40334 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40336 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40338 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40340 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40342 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40344 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal
40354 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | 40406 | RW | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40356 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40358 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40360 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40362 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40364 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40366 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40368 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 2 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal
40378 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40503 | W1 | 131 | 1 | int16 | 40499 | RW | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40380 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40382 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40384 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40386 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40388 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40390 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40392 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -1000 à 1000 | 100 |  | - | Valeurs X de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal
40402 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40504 | PF1 | 131 | 1 | int16 | 40500 | RW | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40404 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40406 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40408 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40410 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40412 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40414 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40416 | 2 | S32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 à 100 | 100 |  | - | Valeurs Y de la caractéristique 3 | - | Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal
40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | 40244 | RO | VA | - | - | - | - | Puissance apparente maximale de l’appareil | Slimit | Inverter.VALim
40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | 40292 | RW | VA | - | - | - | - | Limite de puissance apparente réglée | Smax | Inverter.VAMax
40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1 % à 50 % | 20 % |  | - | Gradient de puissance réactive | VArGra | Inverter.VArGra
41001 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40245 | VArRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 VAr à 25000 VAr | 25000 VAr | - | - | Puissance réactive maximale réalisable quadrant 1 | - | Inverter.VArLimQ1
41007 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40248 | VArRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | 40249 | RO | VAr | 0 VAr à 25000 VAr | 25000 VAr | - | - | Puissance réactive maximale réalisable quadrant 4 | - | Inverter.VArLimQ4
30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 à 1 | 1 |  | - | Cons.cos phi, conf.cos phi, consigne directe | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 à 1 | 1 |  | - | Cons.cos phi, conf.cos phi, consigne directe | PF-PF | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF
30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Surexcitation (OvExt) 1042: Sous-excitation (UnExt) | 2 |  | - | Type d’excit.cos phi, conf.cos phi, consigne dir. | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Surexcitation (OvExt) 1042: Sous-excitation (UnExt) | 2 |  | - | Type d’excit.cos phi, conf.cos phi, consigne dir. | PF-PFExt | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt
40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Surexcitation (OvExt) 1042: Sous-excitation (UnExt) | 2 |  | - | Type d’ex.point de fin,conf. courbe car.cos phi(P) | PF-PFExtStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop
40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Surexcitation (OvExt) 1042: Sous-excitation (UnExt) | 1 |  | - | Type d’ex. point déb.,conf. courbe car.cos phi(P) | PF-PFExtStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr
40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 à 1 | 1 |  | - | Cos phi point de fin,conf. courbe car.cos phi(P) | PF-PFStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop
40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 à 1 | 1 |  | - | Cos phi point déb.,conf. courbe caract.cos phi(P) | PF-PFStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr
40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % à 100 % | 100 % |  | - | Puiss. act. pt de fin,conf. courbe car.cos phi(P) | PF-WNomStop | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop
40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % à 100 % | 0 % |  | - | Puiss. act. pt de déb.,conf. courbe car.cos phi(P) | PF-WNomStr | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr
30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % à 100 % | 0 % |  | - | Valeur de consigne de la puissance réactive en % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % à 100 % | 0 % |  | - | Valeur de consigne de la puissance réactive en % | Q-VArNom | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom
40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % à 10 % | 0 % |  | - | Gradient de puissance réactive, configuration de la courbe caractéristique puissance réactive/tension Q(U) | Q-VArGraNom | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom
30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Arrêté (Off) 1069: Crbe car. Préact./tension Q(U) (VArCtlVol) 1070: Puiss. réact. Q, consigne dir. (VArCnstNom) 1072: Préact. Q,cons. via comm.inst. (VArCtlCom) 1074: Cos phi, consigne directe (PFCnst) 1075: cos Phi, cons. par commande d’install. (PFCtlCom) 1076: Courbe caract. cos phi(P) (PFCtlW) 2269: Mode de caract. puiss. réact. (CrvMod) 2270: Spécif. cos phi ou Q par commande installation (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Mod.fonct.ten.stat.tens.,conf.ten.stat.tens. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW | - | 303: Arrêté (Off) 1069: Crbe car. Préact./tension Q(U) (VArCtlVol) 1070: Puiss. réact. Q, consigne dir. (VArCnstNom) 1072: Préact. Q,cons. via comm.inst. (VArCtlCom) 1074: Cos phi, consigne directe (PFCnst) 1075: cos Phi, cons. par commande d’install. (PFCtlCom) 1076: Courbe caract. cos phi(P) (PFCtlW) 2269: Mode de caract. puiss. réact. (CrvMod) 2270: Spécif. cos phi ou Q par commande installation (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Mod.fonct.ten.stat.tens.,conf.ten.stat.tens. | Q-VArMod | Inverter.VArModCfg.VArMod
30919 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Arrêté (Off) 2476: Comme maintien de tension statique (VArModRef) | 1 |  | - | Mo.serv.main.st.ten.Q on Demand,conf.main.st.tens. | Q-VArModDmd | Inverter.VArModCfg.VArModDmd
40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Arrêté (Off) 308: Marche (On) | 2 |  | - | Activation de la fonction de glissement du pointeur, configuration du gradient linéaire de la puissance momentanée | P-HystEna | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna
40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0 Hz à 5 Hz | 0.05 Hz |  | - | Ecart de la fréquence de réinitialisation à la fréquence du réseau, configuration du gradient linéaire de la puissance momentanée | P-HzStop | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop
40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | 40472 | RW | % | 1 % à 10000 % | 10 % |  | - | Gradient de puissance active selon fréqu. réinit., configuration du gradient linéaire à la puissance moment. | P-HzStopWGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra
40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | 40471 | RW | Hz | 0 Hz à 5 Hz | 0.2 Hz |  | - | Ecart de la fréquence de démarrage à la fréquence du réseau, configuration du gradient linéaire de la puissance momentanée | P-HzStr | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr
40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | 40470 | RW | % | 10 % à 130 % | 40 % |  | - | Gradient de puissance active, configuration du gradient linéaire à la puissance active | P-WGra | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra
40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Arrêté (Off) 1132: Gradient linéaire (WCtlHz) 3175: Gradient linéaire de la puissance active maximale (WCtlHzWMax) | 1 |  | - | Mode de fonctionnement de la réduction de puissance active en cas de surfréquence P(f) | P-WCtlHzMod | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod
40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | 40294 | RW | % | 1 % à 1000 % | 20 % |  | - | Gradient de puissance active | WGra | Inverter.WGra
41201 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40285 | MaxRmpRte | 121 | 1 | uint16 | - | RW | % | 10 % à 10000 % | 10000 % |  | - | Gradient de puissance eff. en mode d'alimentation | WGraMpp | Inverter.WGraMpp
30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W à 50000 W | 50000 W | - | - | Lim. de puiss. active réglée | Pmax | Inverter.WMax
40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | 40288 | RW | W | 0 W à 50000 W | 50000 W | - | - | Lim. de puiss. active réglée | Pmax | Inverter.WMax
30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W à 50500 W | 50000 W |  | - | Limitation de la puissance active P, configuration de la puissance active | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W à 50500 W | 50000 W |  | - | Limitation de la puissance active P, configuration de la puissance active | P-W | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W
30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % à 100 % | 100 % |  | - | Limitation de la puissance active P, configuration de la puissance active | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % à 100 % | 100 % |  | - | Limitation de la puissance active P, configuration de la puissance active | P-WNom | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom
30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Arrêté (Off) 1077: Lim. puissance active P en W (WCnst) 1078: Lim. puiss.act. P en % de Pmax (WCnstNom) 1079: Lim.puiss.act. P comm.install. (WCtlCom) | 4 |  | - | Mode de fonctionnement de la gestion de l’alimentation | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 303: Arrêté (Off) 1077: Lim. puissance active P en W (WCnst) 1078: Lim. puiss.act. P en % de Pmax (WCnstNom) 1079: Lim.puiss.act. P comm.install. (WCtlCom) | 4 |  | - | Mode de fonctionnement de la gestion de l’alimentation | P-WMod | Inverter.WModCfg.WMod
41173 | 2 | U32 | Durée | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h à 440000 h | 0 h | - | - | Réglage temps serv. tot. au point raccord. réseau | Mt.TotTmhSet | Metering.TotOpTmhSet
40809 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 255 | 0 | - | - | Version des composants logiques | CPLD.RevVer | Nameplate.CmpSigProc.Rev
40065 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 4294967294 | 0 | - | - | Version du logiciel des composants logiques | CPLD.swRev | Nameplate.CmpSigProc.SwRev
40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 4294967294 | 0 | - | - | Version de communication | ComRev | Nameplate.ComRev
30251 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 87: Dysfonctionnement de la fréquence du réseau (EvtAcHz) 302: ------- (None) 2386: Surtension (OvVol) 2387: Sous-tension (UnVol) 2390: Détection d’île passive (PID) 3167: Détection d’île active (ActIsldDet) 16777213: Aucune information (NaNStt) | 2 | - | - | Statut du blocage de redémarrage | ManRstr.LokStt | Operation.RstrLokStt
40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Arrêté (Off) 308: Marche (On) | 2 |  | - | Activation du gradient de la puissance active | WGraEna | Inverter.WGraEna
40018 | 2 | U32 | TAGLIST | W | - | - | - | - | - | - | - | - | 381: Arrêt (Stop) 1467: Démarrage (Str) 1749: Arrêt total (FulStop) | - | - |  | Mise hors service rapide | - | Inverter.FstStop
41253 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW | - | 381: Arrêt (Stop) 1467: Démarrage (Str) 1749: Arrêt total (FulStop) | - | - |  | Mise hors service rapide | - | Inverter.FstStop
40024 | 1 | U16 | FIX4 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Fact. déphasage modifiable via cde install. | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF
40999 | 2 | S32 | FIX4 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Valeur de consigne cos(Phi) suivant convention EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
41257 | 2 | S32 | FIX4 | RW | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | 40368 | RW | - | - | - | - |  | Valeur de consigne cos(Phi) suivant convention EEI | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI
40025 | 2 | U32 | TAGLIST | W | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041: Surexcitation (OvExt) 1042: Sous-excitation (UnExt) | - | - |  | Type d’excitation modif. via commande installation | - | Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt
40015 | 1 | S16 | FIX1 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Lim. puis. réact. normalisée via cde install. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom
40022 | 1 | S16 | FIX2 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Lim. puis. réact. normalisée via cde install. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
41256 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | 40369 | RW | % | - | - | - |  | Lim. puis. réact. normalisée via cde install. | - | Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc
40016 | 1 | S16 | FIX0 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Limite puissance alim normalisée via cde install. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom
40023 | 1 | S16 | FIX2 | W | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Limite puissance alim normalisée via cde install. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
41255 | 1 | S16 | FIX2 | RW | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | 40367 | RW | % | - | - | - |  | Limite puissance alim normalisée via cde install. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc
30235 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1440: Fonctionnement secteur (ModGri) 1441: Ilotage (ModOffGri) 16777213: Aucune information (NaNStt) | 3 | - | - | Etat du mode de sauvegarde | Op.BckOpStt | Operation.BckStt